*(compras de materiais com procedimento auxiliar de registro de preço - pregão eletrônico)*

**EDITAL**

O **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**, inscrito no CNPJ sob nº 46.223.723/0001-50, leva a conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, realizará licitação, na modalidade, critérios de julgamento das propostas, regime de execução, forma de fornecimento e modo de disputa indicados na seção 1 – PREÂMBULO, apresentado a seguir:

**1 – PREÂMBULO**

ÓRGÃO: **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGIDO PELA **LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **4899**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: **000198/25**

ANO DO PROCESSO LICITATÓRIO: **2025**

MODALIDADE Nº: **12**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO.**

ORÇAMENTO: **SIGILOSO**

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Menor Preco Unitario**

REGIME DE EXECUÇÃO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

FORMA DE FORNECIMENTO: **ENTREGA PARCELADA**

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: **29/08/2025.**

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 08H01MIN

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DO DIA 19/08/2025 A PARTIR DAS 8 H ATÉ O DIA 29/08/2025ATÉ ÀS 8H.

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  **([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR))**

DATA-BASE ORÇAMENTO ESTIMADO: 04/07/2025.

**2 - DO OBJETO**

**2.1** - O objeto da presente licitação é: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

**2.2** – Faz parte integrante deste edital o **ANEXO I**, onde encontramos o TERMO DE REFERÊNCIA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e as exigências peculiares vinculadas ao objeto desta licitação.

**2.3** – Os licitantes deverão apresentar a quantidade exata de cada item constante no TERMO DE REFERÊNCIA, cujos preços serão únicos, não sendo aceitas propostas com quantitativo divergente do previsto.

**3 - DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**3.1** – Por se tratar de edital com a finalidade de realizar registro de preço formal, as despesas decorrentes da Ata de Registro de Preço serão vinculadas à dotação orçamentária específica por ocasião da convocação do adjudicatário para a execução do objeto deste certame.

**4 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

**4.1** - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, por irregularidade na aplicação de Lei ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, mediante petição, a ser enviada exclusivamente em forma eletrônica no sistema [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**4.2** - O Pregoeiro, auxiliado pela sua equipe de apoio e, se necessário, pelo setor técnico competente, decidirá sobre a aceitabilidade da impugnação ao certame.

**4.3** - Acolhida a impugnação ao certame, será designada nova data para sua realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

**4.4** - As impugnações serão conhecidas se dirigidas de forma eletrônica no sistema [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). até as 23h59min59seg do último dia útil do prazo para impugnação.

**4.5** - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**4.6** - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

**4.7** - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio [**www.portaldecompraspublicas.com.br**](http://www.portaldecompraspublicas.com.br/), sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

**4.8** - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

**4.9** - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

**5 - DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

**5.1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**5.1.1** - **Participantes.** Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Municipal que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto e tenham-se credenciado na forma estabelecida neste edital.

**5.1.2** - **Vedações.** Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas que:

**5.1.2.1** - encontrarem-se suspensas de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Taguaí, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021;

**5.1.2.2** – tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021;

**5.1.2.3** - que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Taguaí, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

**5.1.2.4** - que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;

**5.1.2.5** - que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

**5.1.2.6** – que sejam estrangeiras e que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;

**5.1.2.7** - que seja autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, incluindo autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

**5.1.2.8** - que seja, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários

**5.1.2.9** - que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou documento equivalente, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**5.1.2.10** - que seja pessoa física ou jurídica e que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**5.1.2.11** - que seja entidade empresarial que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução total ou liquidação;

**5.1.2.12** - seja inserida em empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

**5.2 - DO CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO**

**5.2.1** - O interessado em participar do Pregão Eletrônico deverá realizar o seu cadastro no nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, plataforma eletrônica que permitirá** a participação dos interessados na modalidade licitatória PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA, com procedimento auxiliar de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

**5.2.2** - O cadastro de que trato a cláusula 5.2.1 deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio [**www.portaldecompraspublicas.com.br**](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)**;**

**5.2.3** - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a licitação que deseja participar.

**5.2.4** - O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**5.2.5** - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros, tão logo identifique incorreção, ou tornem-se desatualizados.

**5.2.6** - A não observância do disposto na cláusula 5.2.5, poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**5.3 – DA INCLUSÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SITIO ELETRÔNICO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO**

**5.3.1** - Os licitantes encaminharão, após identificar o Pregão que deseja participar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os **documentos de habilitação** e **declarações** exigidos no edital, a **proposta de preço** com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

**5.3.2** - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**5.3.3** - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

**5.3.4** - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**5.3.5** - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

**5.3.6** - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

**5.3.7** - Os documentos que compõem a proposta de preços e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público, após o encerramento do envio de lances.

**5.4 – DOS DOCUMENTOS DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP PARA FINS DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA EM CASO DE EMPATE FICTO**

**5.4.1** - As empresas interessadas em participar na condição de ME e EPP com direito a preferência de contratação em caso de empate ficto, deverão apresentar, junto com os documentos de habilitação, a comprovação de enquadramento, conforme as condições que seguem abaixo:

**5.4.1.1** - Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, em conformidade com o modelo constante do **ANEXO III.1,** acompanhada de documento pela Junta Comercial ou Receita Federal comprovando tal situação;

**5.4.1.2 -** Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá apresentar declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o modelo constante do **ANEXO III.2**;

**5.4.2** - **Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA.** Sem prejuízo das declarações exigidas nos itens 5.4.1.1 e 5.4.1.2 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:

**5.4.2.1** - Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial competente;

**5.4.2.2** - Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

**5.4.2.3** - Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

**5.4.2.4** - A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaração de observância desse limite juntamente para fins de obter direito de preferência de contratação de que trata o diploma legal mencionado acima, utilizando-se do modelo constante no **ANEXO III.3** (§ 2º do Art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021);

**5.4.3** - A apresentação das declarações complementares previstas no item 5.4 deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e que não tenham sido alcançadas por nenhuma hipótese legal de exclusão.

**5.4.4** - A apresentação da declaração sem que haja o efetivo enquadramento está sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.

**5.5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO**

**5.5.1 – DA APRESENTAÇÃO EM FORMATO ELETRÔNICO**

**5.5.1.1 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.**

**5.5.1.1.1** - O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**a)** Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

**b)** Marca de cada item ofertado;

**c)** Fabricante de cada item ofertado;

**d)** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

**e)** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**f)** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

**g)** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**h)** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA DIAS),** a contar da data de sua apresentação.

**i)** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

**5.5.1.1.2 –** O preenchimento de que trata o item 5.5.1.1.1 deverá ser realizado até a data e horário do início da sessão, momento no qual não ficará mais disponível para preenchimento.

**5.5.2 – DA APRESENTAÇÃO EM FORMULÁRIO**

**5.5.2.1** - A Proposta de Preços deverá ser apresentada, também, conforme determina a cláusula 5.3 deste edital, a “**PROPOSTA DE PREÇO**”, seguindo as normas abaixo:

**a)** A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser apresentada conforme modelo constante no **ANEXO IV** e com a seguintes condições:

**b) QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE E DO CERTAME:** A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigido com clareza e em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, ter suas folhas enumeradas sequencialmente, não conter rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas que dificultem sua análise, conter os dados da licitante, tais como: razão social, endereço, inscrição na Receita Federal, Estadual e Municipal, número de celular, endereço eletrônico (e-mail), identificação do número do processo do certame licitatório, data do preenchimento da **PROPOSTA DE PREÇO**, assinatura do representante legal da empresa na última folha e sua rubrica em todas as folhas.

**c) QUANTO À DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NA PROPOSTA DE PREÇO**: A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá conter a descrição completa do item, citando a marca do produto, valor unitário, valor total de cada item e valor total da **PROPOSTA DE PREÇO** apresentada.

**d)**  **QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS**: A **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser preenchida, quanto aos valores, tanto unitário como total, seguindo-se às normas seguintes:

**d.1)** para o valor unitário deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais;

**d.2)** para o valor total deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais.

**d.3)** para o valor total da proposta deverão ser utilizadas 2 (duas) casas decimais e ser declarado por extenso.

**e)** **QUANTO À COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO**: Nos preços unitários deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: frete, embalagens, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

**f)** **QUANTO À VALIDADE DA PROPOSTA**: A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública da oferta de lance apresentada.

**g) - DAS IMPLICAÇÕES QUANTO À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO**: a apresentação da **PROPOSTA DE PREÇO** pelo licitante implicará na aceitação das condições de prazo de entrega, prazo de pagamento e demais imposições constantes neste edital e seus anexos.

**h) DA CORREÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO**: Não será permitida a realização de correção, complementação ou qualquer tipo alteração na **PROPOSTA DE PREÇOS** que implique em alteração de valor unitário e marca de produto ou que ainda possa ocasionar vantagem sobre os demais licitantes.

**5.5.3 - DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO**

**5.5.3.1** - Os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preço, conforme indicado na cláusula 5.3 deste edital, as seguintes declarações utilizando-se do **ANEXO V,** que faz parte integrante deste edital:

**a) DA DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA DE PREÇO:** a **PROPOSTA DE PREÇO** deverá ser acompanhada de declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **ANEXO V**, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014;

**b)** declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

**c)** declaração de que a empresa atende aos requisitos de habilitação.

**5.6 – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**5.6.1** – **DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**: as licitantes deverão apresentar, conforme indicado na cláusula 5.3 deste edital, para fins de obter habilitação, os seguintes documentos:

**5.6.1.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**5.6.1.1.1** – Para fins de comprovar a habilitação jurídica a licitante deverá apresentar os documentos a seguir**:**

**a)** Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;

**b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;

**c)** Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;

**d)** Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

**e)** Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**f)** Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971.

**5.6.1.2 – DAS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**

**5.6.1.2.1** – Para fins de comprovar a regularidade nas áreas: fiscal, social e trabalhista, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir**:**

**a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

**b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

**c)** Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS);

**d)** Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

**e)** Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

**f)** Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

**g)** Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

**5.6.1.3 – DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**5.6.1.3.1** – A licitante deverá apresentar os documentos abaixo, visando demonstrar a aptidão econômica e financeira da empresa:

**a)** Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

**a.1)** Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.

**a.2)** Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

**5.6.1.4 – DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**5.6.1.4.1 -** Juntamente com os documentos de habilitação, o licitante deverá apresentar, utilizando-se do modelo constante no anexo VI, uma declaração atestando que:

**a)** se encontra em situação regular perante **o Ministério do Trabalho e Previdência** no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;

**b)** cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.

**c)** não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou instrumento equivalente, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**d)** declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

**e)** declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;

**5.6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS**

**5.6.2.1 - Forma de apresentação.** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada eletronicamente ou, em cópia simples, devendo, para fins de firmar contrato (ou documento equivalente) com a Prefeitura, apresentar original ou cópia autenticada em cartório.

**5.6.2.1.1** - Excetuam-se da regra prevista no item 5.6.2.1 deste Edital os documentos obtidos pela Internet, os quais poderão ser apresentados sem qualquer autenticação, desde que, quando pertinente, acompanhados de código de verificação que permita a apuração de sua autenticidade.

**5.6.2.1.1.1** – A ausência de algum dos documentos obtidos pela Internet, se possível, será sanada em sessão pelo pregoeiro e equipe de apoio, desde que esses documentos estejam disponibilizados para a consulta pública no site de referência.

**5.6.2.2 -** Da assinatura dos documentos:

**a)** será permitida a assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil conforme parágrafo 2º do art. 12 da Lei 14.133/2021.

**5.6.2.3 - Validade das certidões.** Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Comissão de Contratação aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública.

**5.6.2.3.1** - Se o licitante for a matriz, os documentos exigidos no item 5.6.1 deverão estar em nome da matriz, e, deverão estar em nome da filial que, na condição de licitante, executará o objeto do contrato ou documento equivalente, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**5.6.2.4 – Isenções e imunidades.** O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

**5.6.3 – DAS CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS**

**5.6.3.1 -**  A prova de regularidade fiscal poderá ser feita por certidão positiva com efeitos de negativa, considerando-se a certidão positiva com efeitos de negativa a certidão onde conste a existência de débitos: não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora; cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, depósito de seu montante integral ou reclamações ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; e sujeitos à medida liminar em mandado de segurança.

**5.6.4 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME E EPP QUANTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**5.6.4.1** - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**5.6.4.1.1** - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

**5.6.4.1.2** - Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

**5.7** – Os licitantes deverão informar, junto com os documentos de habilitação, utilizando-se do **ANEXO II,** que faz parte integrante deste edital, os dados do responsável legal da empresa com poderes para assinar o ajuste, os dados do preposto que responderá pela execução do contrato (ou documento equivalente) e os dados para envio de documentos e solicitações de forma eletrônica.

**6 - DA SESSÃO PÚBLICA EM FORMATO ELETRÔNICO**

**6.1 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.**

**6.1.1** - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

**6.1.2** - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

**6.1.3** - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**6.1.4** - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**6.1.5** - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

**6.1.6** - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**6.1.7** - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

**6.1.8** - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**6.1.8.1 -** Em licitações que abrangem mais de dez itens, o pregoeiro tem a prerrogativa de abrir simultaneamente até 10 itens para disputa por lances, respeitando os princípios e normativas legais vigentes.

**6.1.9** - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

**6.1.10** - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**6.1.11** - O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último ofertado.

**6.1.12** - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de **R$ 0,01 (um centavo).**

**6.1.13** – No modo de disputa aberto e fechado não haverá indicação de intervalo mínimo de tempo entre os lances pelo mesmo licitante.

**6.1.14** - Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto e fechado**,** que ocorrerá conforme descrito a seguir:

**6.1.14.1 -** Fase aberta:

a) a primeira etapa da fase aberta de lances terá duração inicial de 15 (quinze) minutos, com lances públicos e sucessivos;

b) a segunda etapa da fase aberta de lances terá início logo após o término do prazo de 15 (quinze) minutos descritos anteriormente, sua duração será de até 10 minutos, período que será aleatoriamente determinado pelo sistema, com lances públicos e sucessivos;

c) transcorrido o prazo aleatório (período randômico), a fase aberta se encerrará e terá início a fase fechada.

**6.1.14.2 -** Fase fechada:

a) encerrada a fase aberta, o autor da proposta mais vantajosa e aqueles com valores até 10% (dez por cento) superiores a essa oferta, serão convocados pelo sistema para que ofertem um lance final e fechado;

b) não havendo no mínimo três ofertas, nas condições descritas na alínea *b* da cláusula 6.1.14.2, o sistema convocará os autores das ofertas mais vantajosas subsequentes, no máximo de três licitantes, para que ofertem seu lance final e fechado;

c) Na fase fechada, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;

d) os lances serão sigilosos durante a fase fechada;

e) a duração da fase fechada será de 5 (cinco) minutos.

**6.1.15 -** Após o término do prazo estabelecido na cláusula 6.1.14.2, será encerrada a fase competitiva e o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**6.1.16** - Encerrada a fase competitiva, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

**6.1.17** - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**6.1.18** - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

**6.1.19** - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado (vedada a identificação do licitante), exceto durante a fase de lances fechados que ocorrerá conforme descrito na cláusula **6.1.14.2**.

**6.1.20** - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**6.1.21** - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no [**http://www.portaldecompraspublicas.com.br**](http://www.portaldecompraspublicas.com.br/), quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura, podendo somente ser reiniciada após o interregno de vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**6.1.22** - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, quando o sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006.

**6.1.23** - As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que solicitaram o direito de preferência de contratação e que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**6.1.24** - A empresa microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada nos termos da cláusula 6.1.23 terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**6.1.25 -** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, nos termos da cláusula 6.1.23, desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento) e que tenham solicitado o direito de preferência de contratação, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na cláusula anterior.

**6.1.26 -** no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na cláusula 6.1.23, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**6.1.27 -** Não havendo oferta nos termos da cláusula **6.1.24** e **6.1.25**, o item licitado será classificado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**6.1.28 -** O disposto nas cláusulas **6.1.22** a **6.1.27** somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**6.1.29** - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

**a)** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

**b)** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

**c)** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

**d)** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

**6.1.30** - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**a)** empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

**b)** empresas brasileiras;

**c)** empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**d)** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

**6.1.31** - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

**6.1.32** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**6.1.33** - O Pregoeiro solicitará, por meio da plataforma indicada no preâmbulo, ao licitante melhor classificado que, no prazo de **30 (trinta)** minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**6.1.34** - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**6.2 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA OFERTADA.**

**6.2.1** - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto:

**a)** à adequação ao objeto;

**b)** à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação constante nos autos do processo licitatório.

**6.2.2** - Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

**6.2.3** - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

**6.2.4** - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**6.2.5** - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

**6.2.6** - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

**6.2.7** - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata;

**6.2.8** - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,sob pena de não aceitação da proposta.

**6.2.9** - O prazo estabelecido na cláusula 6.2.8 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

**6.2.10** - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta~~.~~

**6.2.11** - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 7 (sete)dias úteis contados da solicitação.

**6.2.12** - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

**6.2.13** - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

**6.2.14** - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.

**6.2.15** - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado, e assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

**6.2.16** - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

**6.2.17** - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 7 (sete) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

**6.2.18** - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

**6.2.19** - A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do objeto, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

**6.2.20** - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

**6.2.21** - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

**6.2.22** - Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro elaborará a lista classificatória das propostas finais em ordem crescente, declarando como classificado provisoriamente em primeiro lugar do item a empresa que ofereceu a menor preço.

**6.2.23** – A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, antes de iniciar a fase de conferência dos documentos de habilitação, encaminhar PROPOSTA DE PREÇO readequada via plataforma digital, utilizando-se do o formulário constante no ANEXO IV ou da proposta readequada gerada pela mesma plataforma, ambos devem estar digitalizados e assinados.

**6.2.23.1 -** O prazo para o envio da proposta readequada é de **30 minutos**, contados a partir da solicitação pelo pregoeiro;

**6.2.23.2 -** O prazo de que trata a cláusula 6.2.23.1 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa apresentada pelo licitante e aceita pelo pregoeiro.

**6.3 - DA HABILITAÇÃO**

**6.3.1 - DA CONDIÇÃO PRÉVIA PARA EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**6.3.1.1 - Verificação das condições de participação.** Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas a seguir, consultando-se os cadastros nos sites abaixo relacionados:

**6.3.1.1.1 -** Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

**6.3.1.1.2** – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ([https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc](http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);));

**6.3.1.1.3** - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>);

**6.3.1.1.4** - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP ([https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);](http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);)

**6.3.1.1.5** - Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx#gsc.tab=0);

**6.3.1.1.6** - Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados>);

**6.3.1.1.7** - Certidão Negativa de licitante inidôneo emitida pelo Tribunal de Contas da União (<https://portal.tcu.gov.br/certidoes/>).

**6.3.1.2** - A consulta ao cadastro de que trata o item 6.3.1.1.3 será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

**6.3.1.3 -** Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão Julgadora da Licitação reputará o licitante inabilitado.

**6.3.2 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**6.3.2.1** - Constatado que a licitante cumpriu com todas as condições contidas na cláusula 6.3.1, proceder-se-á à conferência dos documentos de habilitação.

**6.3.2.2** - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**6.3.2.3 -** Após o envio dos documentos para habilitação, dentro do prazo regimental, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

**I** - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

**II** - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**6.3.2.3.1 -** A ação de que trata a cláusula **6.3.2.3** encontra-se baseada no Acórdão nº 988/2022 – TCU – Plenário, o qual transcrevemos:

***“ACÓRDÃO Nº 988/2022 – TCU – Plenário 9.4.2 nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação em pregões forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.”***

**6.3.2.3.2 -** Quando a diligência consistir na inclusão imediata de documentos habilitatórios previamente solicitados em edital, e o agente de contratação entender que a ausência pode ser sanada com essa inclusão, ele abrirá um prazo mínimo de 30 minutos para que o licitante a realize, prazo este que deverá ser respeitado pelo licitante, sob pena de ser considerado inabilitado.

**6.3.2.3.3 -** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vista ao saneamento de documentos de habilitação e de propostas de preço, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, registrando-se a ocorrência em ata.

**6.3.2.3.4 -** Quando se tratar de inclusão de documentos previamente solicitados em edital, a sessão será suspensa apenas se o agente de contratação achar necessário, caso contrário seguirá normalmente.

**6.3.3 - DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR**

**6.3.3.1** – Constando-se cumpridas as exigências de HABILITAÇÃO conforme cláusula 6.3.2 pelas empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, as mesmas serão declaradas vencedoras.

**6.3.4 - DA SITUAÇÃO DE INABILITAÇÃO**

**6.3.4.1** - Caso a empresa não cumpra as condições prévias de para exame de documentos de habilitação ou não tenha apresentado os documentos de HABILITAÇÃO de acordo com as exigências deste edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, utilizando-se da ordem de classificação, até que a apuração atenda às normas do edital e chegue-se a um vencedor habilitado.

**7 - DOS RECURSOS**

**7.1** – Após a declaração do licitante vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo de 30 (trinta) minutos para que seja manifestada, se for de interesse das empresas licitantes, a intenção de interpor recurso contra as decisões adotadas pelo pregoeiro, sob pena de preclusão.

**7.1.1 -** Se os licitantes não manifestarem interesse em interpor recurso na oportunidade da sessão, perderão o direito de recorrer das decisões adotadas em sessão.

**7.2** - O recorrente terá, a partir data de intimação ou de lavratura da ata , o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se assim o desejarem, apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**7.3** – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, os encaminhará, acompanhado de sua motivação, à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**7.4** – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**7.5** - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

**7.6 -** O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

**7.7 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.**

**7.7.1** – A sessão pública poderá ser reaberta:

**a)** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

**b)** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o instrumento de contratação, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.

**7.7.1.1** – Nas hipóteses constantes nas alíneas a e b da cláusula 7.7.1, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

**7.7.2** – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

**7.7.3** – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

**7.7.4** – A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS,** sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

**8 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**8.1** - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

**I** - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

**II** - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

**III** - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

**IV** - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

**8.1.1** - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

**8.1.2** - O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

**8.1.3** - Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

**9 - DA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PELA VENCEDORA**

**9.1 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**9.1.1** – Considerando que o conjunto dos procedimentos descritos neste edital tem a finalidade de registrar formalmente os preços relativos ao objeto descrito na cláusula 2 deste edital, a licitante que for declarada vendedora terá o item a ela adjudicada e deverá assinar a ata de registro de preço, cujo modelo encontra-se no **ANEXO VII** deste edital.

**9.1.2** – A Administração Pública convocará a licitante declarada vencedora a assinar a Ata de Registro de Preço, a qual deverá fazê-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da ciência, sob pena de sofrer as sanções legais.

**9.1.3** – O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**9.1.4** - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

**9.2 - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO COMPROMISSO CELEBRADO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Art. 82, IX)**

**9.2.1** - Constituirão motivos para extinção do compromisso celebrado através de ata de registro de preço, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

**I** - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas do ajuste firmado, de especificações, de projetos ou de prazos;

**II** - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

**III** - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir a execução do objeto licitado;

**IV** - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

**V** - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do ajuste firmado;

**VI** - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

**VII** - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

**9.2.1.1** - Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos na cláusula 9.2.1.

**9.2.1.2** - O detentor da ata terá direito à extinção do compromisso nas seguintes hipóteses:

I - **supressão**, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do compromisso assumido além do limite permitido no [art. 125 da Lei 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125);

II - **suspensão de execução** do compromisso assumido através da ata de registro de preço, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - **repetidas suspensões** que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - **atraso superior a 2 (dois) meses**, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - **não liberação pela Administração**, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

**9.2.1.3** - As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV da cláusula 9.2.1.2 observarão as seguintes disposições:

**I** - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o detentor da ata de registro de preço tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

**II** - assegurarão ao detentor da ata o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do preço registrado na ata de registro de preço, na forma da [alínea “d” do inciso II do **caput** do art. 124 da Lei](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124iid) 14.133/2021.

**9.2.1.4** - quando for o caso, os emitentes das garantias previstas no [art. 96 da Lei 14.133/2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96) deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**9.2.2** - A extinção do compromisso assumido através da ata de registro de preço poderá ser:

**I** - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

**II** - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

**III** - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

**9.2.2.1** - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

**9.2.2.2** - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o detentor da ata de registro de preço será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

**I** - devolução da garantia;

**II** - pagamentos devidos pela execução da ata de registro de preço até a data de extinção;

**III** - pagamento do custo da desmobilização.

**9.2.3** - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

**I** - assunção imediata do objeto da ata de registro de preço, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

**II** - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução da ata de registro de preço e necessários à sua continuidade;

**III** - Quando for o caso, realizar a execução da garantia contratual para:

**a)** ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

**b)** pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

**c)** pagamento das multas devidas à Administração Pública;

**d)** exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

**IV** - retenção dos créditos decorrentes da ta de registro de preço até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

**9.2.3.1** - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II da cláusula 9.2.3 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

**9.2.3.2** - Na hipótese do inciso II da cláusula 9.2.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.

**9.2.4 –** Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados, conforme preceitua o § 7º do artigo 90 da lei 14.133/2021, para realizar a contração sobre o saldo remanescente, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos § § 2º e 4º do mesmo artigo 90.

**9.3 – DA ENTREGA DO OBJETO**

**9.3.1** - As regras relativas à entrega do objeto encontram-se descritas no **ANEXO I** deste edital.

**9.4 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**9.4.1** – A fiscalização do contrato ficará a cargo do funcionário: **Daniel Avelino da Silva.**

**9.5 – DA GESTÃO DO CONTRATO**

**9.5.1** – A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário: **Reinaldo Torres de Albuquerque.**

**10 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**10.1** – Conforme determina o parágrafo 7º do artigo 25 da Lei Federal nº 14.133/2021, será permitido a reajustamento anual dos preços adjudicados após 12 meses a contar da data do orçamento estimado constante no preâmbulo deste edital, utilizando-se o índice IPCA - IBGE acumulado. (art. 82 VI)

**10.1.1** – O pedido de reajustamento do preço deverá ser apresentado pela detentora da ata de registro de preço para que possa ser concedido.

**10.1.2** – A Administração Pública terá o prazo de 30 (trinta) dias para deliberar sobre o pedido de reajuste.

**10.2 -** Em caso de eventos supervenientes à assinatura da ata de registro de preço que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro o fornecedor registrado deverá comprovar a alteração de custo mediante a apresentação de notas fiscais, conforme descrito a seguir:

**I –** Para fins de comprovar o custo de aquisição do produto o detentor da ata de registro de preço deverá apresentar uma nota fiscal de aquisição com data compreendida entre o período de trinta dias anteriores e trinta dias posteriores a data de assinatura do ajuste, onde deverá constar a descrição do item e sua marca de acordo com o constante em sua proposta de preço.

**II –** Para fins de comprovar a alteração do preço o fornecedor registrado deverá apresentar uma nota fiscal de aquisição com data máxima de trinta dias anteriores a data do protocolo da solicitação do reequilíbrio.

**III –** Os documentos constantes nos incisos I, II, e na cláusula 10.1.1 deverão ser entregues à contratante e poderão ser encaminhados à municipalidade em uma das seguintes formas:

**a)** protocolados no Paço Municipal, a Praça Expedicionário Antonio Romano de Oliveira, nº 44, Centro, Taguaí-SP, CEP 18.890-091 no departamento de protocolos;

**b)** através dos serviços dos Correios ou empresas de logísticas, encaminhando-os ao endereço descrito na alínea a;

**c)** ou através do endereço eletrônico institucional: [contratos@taguai.sp.gov.br](mailto:contratos@taguai.sp.gov.br).

**§ 1º** Para encaminhar os documentos de que trata o caput do inciso III, o contratado deverá fazê-lo utilizando-se do e-mail informado nos dados cadastrais da empresa neste instrumento.

**V –** A não apresentação dos documentos de solicitação de reequilíbrio de preço em desconformidade com o constante nos incisos I, IIe III acarretará no indeferimento do pedido.

**VI –** A Administração Pública terá o prazo de trinta dias para deliberar sobre o reequilíbrio solicitado, período no qual não poderá ser suspensa a entrega do material objeto da ata de registro de preço, sob pena de rescisão total da ata de registro de preço e aplicação das penas correlatas.

**11 - DAS SANÇÕES**

**11.1** - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

**I** - deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

**II** - fizer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação;

**III** - ensejar o retardamento da execução do certame:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

**IV** - não mantiver a proposta:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias;

**V** - comportar-se de modo inidôneo ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação;

**VI** - cometer fraude de qualquer natureza:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 60 (sessenta) meses e multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor do item de contratação; e

**VII** - não celebrar a ata de registro de preço no prazo estabelecido no edital ou não retirar/assinar/não der recebimento ao respectivo instrumento contratual:

**a)** pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação.

**11.2** - Além das penalidades acima, os licitantes ficarão sujeitos ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do MUNICÍPIO DE TAGUAÍ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV da Lei n. 14.133/2021.

**11.3** - Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de cobrança judicial.

**11.4** - Detectada prática de condutas especificadas consideradas infrações administrativas na sessão pública, o pregoeiro sugerirá ao Prefeito Municipal que inicie procedimento de apuração em processo apartado.

**11.5** - Em sendo aberto procedimento de apuração das condutas pelo Prefeito Municipal, os licitantes serão notificados formalmente para apresentação de defesa administrativa.

**11.6** - Para os fins deste edital, para aplicação de qualquer das penalidades previstas, considera-se:

**I** - deixar de entregar a documentação exigida para o certame:

**a)** não entregar qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame; ou

**b)** entregar em desacordo qualquer documento que tenha sido exigido no edital ou solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

**II** - fazer declaração falsa ou apresentar documento falso para o certame:

**a)** prestar informações falsas; ou

**b)** apresentar documentação com informações inverídicas;

**III** - retardar a execução do certame:

**a)** apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

**b)** não comprovar os requisitos de habilitação; ou

**c)** praticar qualquer ação, ou se omitir, de modo que prejudique o bom andamento do certame;

**IV** - não mantiver a proposta:

**a)** não enviar a proposta;

**b)** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

**c)** pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

**d)** deixar de apresentar amostra quando solicitada; e

**V** - comportar-se de maneira inidônea ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

**a)** frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório;

**b)** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

**c)** induzir deliberadamente a erro no julgamento;

**d)** apresentar amostra falsificada ou deteriorada; ou

**e)** realizar atos como os descritos no art. 156, IV, § 5º da Lei n. 14.133/2021.

**11.7** - Não será apurada a conduta pertinente à desclassificação ocorrida antes da fase de lances, salvo se houver indícios de má-fé.

**11.8** - Quando a ação ou omissão do licitante ou do adjudicatário ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, prevalecerá aquele que comina a sanção mais gravosa.

**11.9** - Quando, em um mesmo procedimento licitatório, o licitante cometer mais de uma conduta passível de punição em itens de contratação diversos, será aplicada a pena da conduta mais gravosa, podendo ser majorada até seu patamar máximo, observado o princípio da proporcionalidade.

**11.10** - Poderá ser afastada a majoração de que trata o item anterior caso as condutas perpetradas possuam nexo causal entre si.

**11.11** - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste edital será realizada mediante instauração de procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

**11.12** - Caso tenha sido verificada concomitante conduta que configure ato lesivo à administração pública, o rito da apuração será aquele previsto na Lei Federal n.12.846, de 1º de agosto de 2013.

**11.13** - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena e o dano causado à Administração, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

**11.14** - O licitante ficará isento das penalidades caso reconhecida força maior ou caso fortuito devidamente reconhecido pela Administração Municipal, bem como comprovado que a conduta praticada seja decorrente de vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído.

**11.15** - As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos competentes após o trânsito em julgado administrativo.

**11.16 -** Considera-se que a decisão teve o trânsito em julgado administrativo:

**I.** no dia útil subsequente ao término do prazo para a interposição de recurso, sem a interposição deste;

**II.** no dia útil subsequente à ciência da decisão em sede de recurso.

**12 - DO FORO**

**12.1** - As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Fartura, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**13 - DOS ANEXOS**

**13.1** – Fazem parte integrante deste edital os anexos abaixo:

**a)** Anexo I – Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar;

**b)** Anexo II – 5.7 - Dos Representantes e via de comunicação;

**c)** Anexo III – Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte:

c.1) Anexo III.1 – 5.4.1.1;

c.2) Anexo III.2 – 5.4.1.2;

c.3) Anexo III.3 – 5.4.2.4.

**d)** Anexo IV – 5.5.2 – Da Proposta de Preço;

**e)** Anexo V – 5.5.3.1 – Das declarações que devem acompanhar a Proposta de Preço;

**f)** Anexo VI – 5.6.1.4 – Das declarações que devem acompanhar os documentos de Habilitação;

**g)** Anexo VII – 9.1.1 – Da minuta da Ata de Registro de Preço;

**h)** Anexo VIII – Termo de Ciência e de Notificação;

**i)** Anexo IX - ANEXO LC-02 - Declaração de Documentos à disposição do TCE-SP

Taguaí-SP, 12 DE AGOSTO DE 2025.

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

PREFEITO MUNICIPA

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO:** **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.**

**INTRODUÇÃO**

O presente Termo de Referência exarado pela Coordenadoria Municipal de Obras, com base nas disposições contidas no art. 6º e art. 40 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, tem como finalidade realizar uma análise criteriosa e detalhada a fim de fornecer informações sólidas e fundamentadas para embasar a tomada de decisão em relação à formalização do procedimento licitatório para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,** conforme condições e especificações descritas no Estudo Técnico Preliminar (ETP)- localizado no anexo I, deste termo de Referência.

**1. Definição do objeto**

**1.1.**O objeto da presente contratação é a **aquisição de materiais de construção**, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar, constante no Anexo I deste Termo de Referência.

**1.2.** A listagem bem como as características e especificações dos **materiais de construção**, estão detalhadas a seguir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | **Cód. Produto** | **DESCRIÇÃO** | **DESCRIÇÃO PORMENORIZADA** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| 1 | 005.016.588 | ACRILICO FOSCO LATA 3.6L - TINTA LATEX | Tinta acrílica fosca à base de resina acrílica em dispersão aquosa, com excelente aderência, rendimento e cobertura. Indicada para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, concreto, reboco, fibrocimento, gesso e drywall. Possui acabamento fosco, baixa retenção de sujeira, alta resistência às intempéries e facilidade de limpeza. Produto com baixo odor e de fácil aplicação, com excelente alastramento e baixo respingamento.  O produto deverá ser entregue em lata metálica de 3,6 litros, devidamente lacrada. | LTA | **55** |
| 2 | 005.016.597 | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 3,6 L | Características Técnicas: Embalagem: Lata com 3,6 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica transparente após secagem);  Aplicação: Misturado na argamassa ou no chapisco;  Uso: Interno e externo.  Condições de Fornecimento: Produto deve ser entregue em embalagem original, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e instruções de uso. | LTA | **11** |
| 3 | 005.016.596 | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 18 L | Características Técnicas:  Embalagem: Lata com 18 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica transparente após secagem);  Aplicação: Misturado na argamassa ou no chapisco;  Uso: Interno e externo.  Condições de Fornecimento: Produto deve ser entregue em embalagem original, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e instruções de uso. | LTA | **17** |
| 4 | 005.016.598 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 18L | Características Técnicas:  Embalagem: Bombona plástica com 18 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica incolor na mistura);  Aplicação: Misturado diretamente na água de amassamento;  Uso: Interno e externo, em argamassas de assentamento, reboco, contrapiso e concretos não estruturais.  Condições de Fornecimento:  Produto entregue em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e modo de uso. | UND | **44** |
| 5 | 005.016.599 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 3,6L | Características Técnicas:  Embalagem: Bombona plástica com 3,6 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica incolor na mistura);  Aplicação: Misturado diretamente na água de amassamento;  Uso: Interno e externo, em argamassas de assentamento, reboco, contrapiso e concretos não estruturais.  Condições de Fornecimento:  Produto entregue em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e modo de uso. | UND | **22** |
| 6 | 005.016.600 | AGUARRAS LATA DE 900ML | Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 900ml, devidamente lacrada;  Cor: Incolor;  Aplicação: Diluição de tintas e limpeza de ferramentas;  Uso: Interno e externo.  Condições de Fornecimento:  Produto deve ser entregue em embalagem original de fábrica, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, orientações de uso e precauções de segurança. | UND | **22** |
| 7 | 005.016.606 | ARAME GALVANIZADO 16 – 1,65MM – ROLO COM 1KG | Arame galvanizado produzido em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de 1,65mm (bitola 16). Possui revestimento de zinco, garantindo proteção contra corrosão e ferrugem. Indicado para amarrações leves, cercamentos, horticultura, artesanato e usos diversos na construção civil.  Características Técnicas:  Bitola: Nº 16 (1,65mm);  Material: Aço galvanizado;  Acabamento: Zincado brilhante;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **22** |
| 8 | 005.014.298 | ARAME GALVANIZADO Nº 14 – ROLO DE 1KG | Arame galvanizado fabricado em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,10mm (bitola 14). Possui camada de zinco que garante resistência à corrosão e durabilidade. Indicado para amarrações, cercas, pequenos suportes, estruturas auxiliares e usos diversos na construção civil.  Características Técnicas:  Bitola: Nº 14 (aproximadamente 2,10mm);  Material: Aço galvanizado;  Acabamento: Zincado brilhante;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **33** |
| 9 | 005.016.608 | ARAME GALVANIZADO Nº18 – ROLO COM 1KG | Arame galvanizado produzido em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de aproximadamente 1,24mm (bitola 18). Possui revestimento de zinco que protege contra ferrugem e corrosão. Indicado para amarrações leves, cercas, artesanato, pequenos suportes, jardinagem e usos diversos na construção civil.  Características Técnicas:  Bitola: Nº 18 (aproximadamente 1,24mm);  Material: Aço galvanizado;  Acabamento: Zincado brilhante;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **22** |
| 10 | 005.006.433 | ARAME RECOZIDO N° 12 | Arame recozido fabricado em aço de baixo teor de carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,76mm (bitola 12).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 12 (aproximadamente 2,76mm);  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, macia e maleável;  Embalagem: Rolo de 1 Kg;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1 Kg, devidamente identificado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **26** |
| 11 | 005.016.611 | ARAME RECOZIDO 14=2,10MM ROLO 1KG LISO COMERCIAL | Arame recozido liso, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de 2,10mm (bitola 14).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 14 (2,10mm);  Tipo: Liso comercial;  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, altamente maleável;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **33** |
| 12 | 005.016.613 | ARAME RECOZIDO 18 – 1,24MM – ROLO 1KG TORCIDO | Arame recozido torcido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de 1,24mm (bitola 18).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 18 (1,24mm);  Tipo: Torcido;  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, macia, sem galvanização;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **17** |
| 13 | 005.014.134 | ARAME RECOZIDO Nº 14 – ROLO DE 1KG | Arame recozido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,10mm (bitola 14).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 14 (aproximadamente 2,10mm);  Tipo: Liso recozido;  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, altamente maleável;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **33** |
| 14 | 005.014.294 | ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº18 – ROLO DE 1KG | Arame recozido torcido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 1,24mm (bitola 18).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 18 (aproximadamente 1,24mm);  Tipo: Recozido torcido;  Material: Aço de baixo carbono recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, macio e maleável;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | KG | **33** |
| 15 | 005.014.018 | AREIA LAVADA FINA – M³ | Agregado miúdo, de granulometria fina, isento de impurezas orgânicas, materiais terrosos, barro e contaminantes. Produto lavado, peneirado e de alta qualidade.  Características Técnicas:  Granulometria: Fina  Produto: Areia lavada, peneirada e limpa;  Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);  Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e outros contaminantes. | M³ | **242** |
| 16 | 005.014.137 | AREIA LAVADA GROSSA – M³ | Agregado miúdo de granulometria grossa, isento de materiais orgânicos, barro, torrões e outras impurezas.  Características Técnicas:  Granulometria: Grossa  Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);  Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local adequado e de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e demais contaminantes. | M³ | **275** |
| 17 | 005.014.019 | AREIA LAVADA MÉDIA – M³ | Agregado miúdo de granulometria média, devidamente lavado e peneirado, isento de materiais orgânicos, barro, torrões e outras impurezas.  Características Técnicas:  Granulometria: Média  Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);  Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e outros contaminantes. | M³ | **275** |
| 18 | 005.016.615 | ARGAMASSA COLANTE – SACO COM 20KG | Argamassa industrializada, composta por cimento, areia quartzosa e aditivos químicos, pronta para uso mediante adição de água.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo e instruções de uso. | UND | **110** |
| 19 | 005.016.616 | ARGAMASSA EXTERNA - SACO COM 20KG | Argamassa industrializada, composta por cimento, areia selecionada e aditivos especiais, desenvolvida para aplicação em áreas externas.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Cor: Cinza;  Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo, aplicação e instruções de uso. | UND | **110** |
| 20 | 005.016.619 | ARGAMASSA USO INTERNO CINZA SACO COM 20KG | Argamassa industrializada, composta por cimento, areia selecionada e aditivos, desenvolvida especificamente para aplicações internas  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Cor: Cinza;  Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo, aplicação e instruções de uso. | UND | **110** |
| 21 | 005.016.620 | ARMAÇÃO TRELIÇA H08 – BARRA DE 12 METROS | Características Técnicas:  Modelo: H08;  Comprimento da barra: 12 metros;  Altura da treliça: 8 cm;  Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;  Acabamento: Aço natural, sem galvanização;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 12 metros, devidamente alinhadas. | UND | **37** |
| 22 | 005.016.621 | ARMAÇÃO TRELIÇA H12 – BARRA DE 6 METROS | Características Técnicas:  Modelo: H12;  Comprimento da barra: 6 metros;  Altura da treliça: 12 cm;  Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;  Acabamento: Aço natural, sem galvanização;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 6 metros, devidamente alinhadas. | UND | **31** |
| 23 | 005.016.622 | ARMAÇÃO TRELIÇA H12 – BARRA DE 12 METROS | Características Técnicas:  Modelo: H12;  Comprimento da barra: 12 metros;  Altura da treliça: 12 cm;  Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;  Acabamento: Aço natural, sem galvanização;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 12 metros, devidamente alinhadas. | UND | **33** |
| 24 | 005.016.633 | BARRA ROSCADA 1,0M X 1/2 | Elemento metálico cilíndrico totalmente roscado em sua extensão, fabricado em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 1/2 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro. | UND | **32** |
| 25 | 005.016.634 | BARRA ROSCADA 1,0M X 1/4 | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada ao longo de sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 1/4 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1,00 metro. | UND | **9** |
| 26 | 005.016.635 | BARRA ROSCADA 1.0M X 3/8 | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 3/8 polegadas;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro, devidamente identificadas, com acabamento uniforme, livre de deformações, oxidações e avarias, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | UND | **48** |
| 27 | 005.016.636 | BARRA ROSCADA 1.0M X 5/16 | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada ao longo de toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 5/16 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro. | UND | **25** |
| 28 | 005.006.664 | BARRA ROSCADA 1/2 X 1M | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 1/2 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento Produto fornecido em barras de 1 metro. | UND | **10** |
| 29 | 005.014.702 | BARRA ROSCADA 3/8 X 1M | Barra metálica cilíndrica, inteiramente roscada ao longo de sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 3/8 polegadas;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1 metro. | UND | **29** |
| 30 | 005.016.637 | BARRA ROSCADA 5/8 X 1M | Barra metálica cilíndrica, inteiramente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 5/8 polegadas;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1,00 metro. | UND | **10** |
| 31 | 005.016.640 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA - 90 CM | Batente de madeira maciça, seco em estufa, beneficiado e aparelhado, indicado para instalação de portas. Produto resistente, durável, livre de empenamentos, rachaduras ou defeitos aparentes. Possui acabamento liso e pronto para receber pintura ou verniz, com dimensões padrão para portas de 90 cm de largura.  Características Técnicas:  Dimensão: Para porta de 90 cm;  Material: Madeira maciça de primeira qualidade;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido devidamente beneficiado, seco, aparelhado, com encaixes e medidas precisas, livre de rachaduras, empenamentos ou defeitos visíveis. | UND | **11** |
| 32 | 005.016.663 | CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG | Material pulverulento, de coloração branca, obtido pela hidratação da cal virgem.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Composição: Hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂);  Cor: Branca;  Aplicação: Preparo de argamassas de assentamento, reboco, pintura mineral, correção de acidez de solos e outros usos na construção civil;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em saco de 20kg, devidamente lacrado, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, especificações técnicas e modo de uso. | SC | **550** |
| 33 | 005.016.664 | CAL PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA – SACO COM 20KG | Aditivo mineral à base de cal hidratada, desenvolvido para conferir maior plasticidade, retenção de água e aderência às argamassas de assentamento e revestimento.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Composição: Hidróxido de cálcio (Ca (OH)₂) com aditivos plastificantes minerais;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em saco de 20kg, devidamente lacrado, livre de umidade, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, especificações técnicas e instruções de uso. | SC | **220** |
| 34 | 005.016.667 | CANALETA CERÂMICA 09 – 09X14X19CM | Elemento cerâmico vazado, fabricado em argila, com alta resistência mecânica, utilizado na execução de vergas, contravergas e cintas de amarração em alvenaria.  Dimensões nominais: 09 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Formato: “U”;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, sem trincas, quebras ou lascas. | UND | **1650** |
| 35 | 005.016.668 | CANALETA CERAMICA 14 - 14X14X19CM | Elemento cerâmico vazado, fabricado em argila de alta resistência, com formato em “U”, utilizado na execução de vergas, contravergas, cintas de amarração e reforços estruturais em alvenaria.  Características Técnicas:  Dimensões nominais: 14 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Formato: “U”;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, isento de trincas, quebras ou defeitos visíveis. | UND | **1100** |
| 36 | 005.016.669 | CANALETA CERAMICA 19 - 19X14X19CM | Elemento cerâmico vazado, em formato “U”, fabricado em argila de alta resistência. Utilizado na execução de vergas, contravergas, cintas de amarração e reforços estruturais em alvenaria.  Características Técnicas:  Dimensões nominais: 19 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Formato: “U”;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, isento de trincas, quebras ou defeitos visíveis. | UND | **1650** |
| 37 | 005.016.676 | CAPA LAJE CERAMICA H07 = 07X20X30CM | Características Técnicas:  Dimensões nominais: 07 x 20 x 30 cm (altura x largura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, livre de trincas, quebras ou defeitos visíveis. | UND | **4330** |
| 38 | 005.014.214 | CIMENTO 50KG | Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 50kg, devidamente lacrado;  Cor: Cinza;  Condições de Fornecimento: Fornecido em sacos de 50kg, devidamente lacrados, com identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade. | SC | **2522** |
| 39 | 005.014.352 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6L | Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, à base de resina alquídica, indicada para proteção e decoração de superfícies metálicas, de madeira e alvenaria em ambientes internos e externos.  Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros, devidamente lacrada;  Cor: Conforme solicitado no pedido  Acabamento: Brilhante;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, instruções de preparo e aplicação. | UN | **219** |
| 40 | 005.016.716 | TINTA ESMALTE BRILHANTE LATA DE 900ML | Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, à base de resina alquídica, indicada para pintura, proteção e acabamento de superfícies metálicas, madeira e alvenaria em áreas internas e externas  Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 900ml, devidamente lacrada;  Acabamento: Brilhante;  Cor: Conforme solicitado no pedido;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, rendimento, modo de preparo e instruções de aplicação. | UND | **24** |
| 41 | 005.016.717 | TINTA ESMALTE CONTRA FERRUGEM LATA DE 3,6L | Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, com ação anticorrosiva, desenvolvido para proteção e acabamento de superfícies metálicas em ambientes internos e externos.  Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros, devidamente lacrada;  Acabamento: Brilhante, com ação anticorrosiva;  Cor: Conforme solicitado no pedido;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, instruções de preparo e aplicação. | UND | **51** |
| 42 | 005.016.721 | ESTRIBO 15X15 – FIO 5MM | Peça metálica confeccionada em aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 5mm, no formato quadrado de 15x15cm.  Características Técnicas:  Dimensão: 15 x 15 cm (largura x altura);  Diâmetro do aço: 5 mm;  Material: Aço CA-60 nervurado de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Fornecido em peças prontas, cortadas e dobradas conforme medida especificada (15x15cm), livres de oxidações, deformações ou avarias. | UND | **1476** |
| 43 | 005.016.722 | CAIBRO DE EUCALIPTO BRUTO 5 CM X 6 CM X 2,50 M | Caibro em madeira de eucalipto bruta, medindo 5 cm x 6 cm de seção transversal e 2,50 metros de comprimento. | UND | **110** |
| 44 | 005.016.723 | CAIBRO DE EUCALIPTO BRUTO 5 CM X 6 CM X 3,00 M | Caibro confeccionado em madeira de eucalipto bruto, com dimensões de 5 cm x 6 cm de seção transversal e 3,00 metros de comprimento | UND | **110** |
| 45 | 005.016.724 | RIPA DE EUCALIPTO BRUTO 2,0 CM X 0,5 CM X 1,00 M | Ripa confeccionada em madeira de eucalipto bruto, com dimensões de 2,0 cm de largura, 0,5 cm de espessura e 1,00 metro de comprimento | UND | **530** |
| 46 | 005.014.438 | FERRO CA-50 10 MM (3/8") EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, diâmetro nominal de 10 mm (3/8”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento | UN | **436** |
| 47 | 005.012.358 | FERRO CA-50 12,5 MM (1/2") EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, com diâmetro nominal de 12,5 mm (1/2”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | BR | **220** |
| 48 | 005.014.362 | FERRO CA-50 6,3 MM (1/4") EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, com diâmetro nominal de 6,3 mm (1/4”), fornecido em barras retas com 12 metros de comprimento. | UN | **186** |
| 49 | 005.016.733 | Ferro CA-50 8,0 mm (5/16") em barra de 12 metros | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, diâmetro nominal de 8,0 mm (5/16”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | UND | **142** |
| 50 | 005.016.735 | FERRO CA-60 4,2 MM EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço liso, classe CA-60, com diâmetro nominal de 4,2 mm, fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | UND | **55** |
| 51 | 005.016.736 | FERRO CA-60 5,0 MM EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço liso, classe CA-60, com diâmetro nominal de 5,0 mm, fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | UND | **165** |
| 52 | 005.016.742 | FORRO DE PVC 200 MM X 4,00 M X 8 MM – COR: BRANCO | Peça de forro fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 4,00 metros e espessura de 8 mm. | UND | **110** |
| 53 | 005.016.743 | FORRO DE PVC 200 MM X 5,00 M X 8 MM – COR: BRANCO | Peça de forro fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 5,00 metros e espessura de 8 mm | UND | **103** |
| 54 | 005.016.744 | FORRO DE PVC 200MM 6,00M BRANCO 8MM | Peça de forro fabricada em PVC rígido (Policloreto de Vinila), na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 6,00 metros e espessura de 8 mm. | UND | **77** |
| 55 | 005.016.747 | MOLDURA DE PVC (MEIA CANA) – COR: BRANCO – BARRA DE 6 METROS | Moldura para forro do tipo meia cana, fabricada em PVC rígido na cor branca, com 6 metros de comprimento. | UND | **19** |
| 56 | 005.015.111 | AGUARRÁS – GALÃO COM 5 LITROS | Aguarrás (solvente), fornecida em galão com capacidade de 5 litros, composta por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, com alta volatilidade, indicada para diluição de tintas à base de óleo, limpeza de ferramentas, remoção de graxas, resíduos de tintas e vernizes. Produto de uso profissional e doméstico, com odor característico, de coloração incolor ou levemente amarelada. Deve estar devidamente envasado em recipiente plástico rígido ou metálico, resistente, com tampa rosqueável e lacre de segurança. | UND | **38** |
| 57 | 005.016.755 | GRELHA DE ALUMÍNIO 15 X 50 CM LISA COM CAIXILHO | Grelha retangular fabricada em alumínio fundido ou extrudado, com acabamento liso, nas dimensões de 15 cm de largura por 50 cm de comprimento, acompanhada de caixilho (moldura de encaixe). | UND | **11** |
| 58 | 005.016.757 | GRELHA DE ALUMÍNIO 20 X 100 CM – LISA COM CAIXILHO | Grelha retangular confeccionada em alumínio, com acabamento liso, medindo 20 cm de largura por 100 cm de comprimento, acompanhada de caixilho (moldura de encaixe). | UND | **11** |
| 59 | 005.016.758 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA ITAÚBA 5 CM – JOGO COM 2 LADOS | Guarnição confeccionada em madeira maciça do tipo Itaúba, com largura de 5 cm, acabamento natural ou lixado, fornecida em jogo com 2 lados (laterais), destinada ao acabamento de portas e batentes. | UND | **11** |
| 60 | 005.016.776 | LAJE FORRO TRELIÇADA TG8L + CAPA H-06 | Painel de laje pré-fabricada tipo treliçada (TG8L) com capa de concreto H-06, destinado à execução de forros e lajes nervuradas. A base é composta por vigota treliçada de concreto armado com armadura de aço, modelo TG8L, com espaçamento adequado para receber elementos de enchimento, como EPS (isopor) ou cerâmica, conforme projeto. | UND | **260** |
| 61 | 005.016.778 | TINTA LÁTEX CLÁSSICA – EMBALAGEM COM 18 LITROS | Tinta látex PVA de acabamento fosco, tipo clássica, fornecida em embalagem com 18 litros, indicada para pintura de superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e massa corrida. | UND | **220** |
| 62 | 005.016.779 | TINTA LÁTEX CLÁSSICA – EMBALAGEM COM 3,6 LITROS | Tinta látex PVA tipo clássica, com acabamento fosco, fornecida em embalagem de 3,6 litros, indicada para aplicação em ambientes internos, sobre superfícies de alvenaria, reboco, gesso, massa corrida e concreto | UND | **110** |
| 63 | 003.020.324 | MALHA POP 3,00 M X 2,00 M – MALHA 15 X 15 CM – FIO 4,2 MM. | Tela de aço eletrossoldada tipo malha POP, fabricada com fios de aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 4,2 mm, espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios, fornecida em painéis com dimensões de 3,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura. Produto indicado para uso em reforço de estruturas de concreto armado, como lajes, pisos, calçadas, radier e outros elementos estruturais. | UND | **142** |
| 64 | 003.020.325 | MALHA POP 3,00 M X 2,00 M – MALHA 15 X 15 CM – FIO 3,4 MM | Tela de aço eletrossoldada do tipo malha POP, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado de 3,4 mm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios, fornecida em painéis de 3,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura. | UND | **60** |
| 65 | 005.016.807 | MASSA CORRIDA – EMBALAGEM 900 ML (EQUIVALENTE A 1,4 KG) | Massa corrida acrílica para uso interno, fornecida em embalagem de 900 ml (aproximadamente 1,4 kg), indicada para preparação e nivelamento de superfícies de alvenaria, reboco, gesso, concreto e placas de drywall. | UND | **11** |
| 66 | 005.016.809 | MASSA PLÁSTICA – PACOTE DE 500 GRAMAS | Massa plástica de secagem rápida, fornecida em embalagem de 500 gramas, indicada para correções e nivelamento de superfícies metálicas e de alvenaria, como portões, grades, esquadrias, portas, paredes, entre outros. | UND | **16** |
| 67 | 005.016.179 | PEDRA BRITA PRETA M³ | Pedra britada do tipo preta, fornecida a granel em unidade de metro cúbico (m³), proveniente da britagem de rochas basálticas ou similares de alta resistência. Apresenta granulometria uniforme, isenta de impurezas orgânicas, argilas, materiais pulverulentos ou friáveis, sendo indicada para pavimentações, drenos, calçamentos, fundações, concretagens e obras de infraestrutura em geral. | MT3 | **362** |
| 68 | 005.016.864 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 10 CM X 3,00 M | Tábua de madeira Pinus, bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 10 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **33** |
| 69 | 005.016.865 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 20 CM X 3,00 M | Tábua confeccionada em madeira Pinus bruta, serrada, (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 20 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **22** |
| 70 | 005.016.866 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 25 CM X 3,00 M | Tábua em madeira de Pinus, bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 25 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **55** |
| 71 | 005.016.867 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 30 CM X 3,00 M | Tábua de madeira Pinus, serrada e bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 30 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **110** |
| 72 | 005.016.887 | PORTA LISA DE IMBUIA – NÃO ENCABEÇADA – 0,80 M X 2,10 M X 3,0 CM | Porta lisa confeccionada com revestimento em lâmina de madeira Imbuia, com núcleo sarrafeado ou colmeia, acabamento natural, não encabeçada (sem reforço superior/inferior), com dimensões de 0,80 metro de largura por 2,10 metros de altura e 3,0 cm de espessura. | UND | **22** |
| 73 | 005.016.888 | PORTA LISA DE IMBUIA – NÃO ENCABEÇADA – 0,90 M X 2,10 M X 3,0 CM | Porta lisa composta por estrutura interna sarrafeada ou em colmeia, revestida em lâmina de madeira natural do tipo Imbuia, com acabamento bruto (natural), não encabeçada (sem reforço nas extremidades). Medindo 0,90 metro de largura, 2,10 metros de altura e 3,0 cm de espessura. | UND | **30** |
| 74 | 005.014.174 | REJUNTE PARA CERÂMICA – EMBALAGEM 1 KG | Rejunte cimentício, pronto para uso após adição de água, fornecido em embalagem de 1 kg, indicado para preenchimento de juntas de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais em ambientes internos ou externos. | UN | **220** |
| 75 | 005.016.909 | RIPA DE EUCALIPTO BRUTO – 1,5 CM X 5 CM | Ripa confeccionada em madeira de eucalipto bruto, com 1,5 cm de espessura e 5 cm de largura, fornecida por metro linear. | MT | **222** |
| 76 | 005.016.920 | SARRAFO DE MADEIRA 2,5 CM X 5 CM X 4,00 METROS | Sarrafo confeccionado em madeira maciça bruta, com 2,5 cm de espessura, 5 cm de largura e 4,00 metros de comprimento. Produto serrado, não tratado, com umidade natural, indicado para estruturas auxiliares na construção civil, como ripamentos, caixilhos, molduras, armações provisórias e apoio para forros e coberturas. | UND | **55** |
| 77 | 005.016.921 | SELADOR ACRÍLICO – EMBALAGEM COM 16 LITROS | Selador acrílico à base água, fornecido em embalagem de 16 litros, indicado para aplicação em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e fibrocimento, antes da pintura com tintas látex ou acrílicas. | UND | **16** |
| 78 | 005.016.922 | SELADOR ACRÍLICO – EMBALAGEM COM 18 LITROS | Selador acrílico à base água, fornecido em embalagem de 18 litros, indicado para aplicação em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e fibrocimento, antes da pintura com tintas látex ou acrílicas. | UND | **59** |
| 79 | 005.016.923 | SELANTE PU 40 – BISNAGA COM 400 G | Selante monocomponente de poliuretano (PU 40), à base de polímero de alta resistência, fornecido em bisnaga com 400 g, pronto para uso, de cura por umidade ambiente. Produto de alta elasticidade, aderência e resistência mecânica, indicado para vedações e colagens elásticas em juntas de dilatação, juntas de piso, fachadas, esquadrias, estruturas metálicas, pré-moldados e elementos de concreto, tanto em áreas internas quanto externas. | UND | **22** |
| 80 | 005.016.945 | TELA SOLDADA POP – MALHA 15 X 15 CM – FIO 3,4 MM – TIPO MÉDIA | Tela soldada eletrofundida, tipo POP Média, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado de 3,4 mm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre fios longitudinais e transversais. Fornecida em painéis planos. | UND | **44** |
| 81 | 005.016.946 | TELA SOLDADA POP – MALHA 15 X 15 CM – FIO 4,2 MM – TIPO REFORÇADA | Tela soldada eletrofundida, tipo POP Reforçada, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 4,2 mm, formando malha com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios longitudinais e transversais. | UND | **134** |
| 82 | 005.016.947 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM – 1,53 M X 1,10 M – SEM AMIANTO | Telha ondulada fabricada em fibrocimento sem amianto, com espessura de 6 mm e dimensões de 1,53 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. | UND | **19** |
| 83 | 005.016.948 | TELHA 6MM 2,13X1,10M FIBROCIMENTO SEM AMIANTO | Telha ondulada produzida em fibrocimento sem amianto, com dimensões de 2,13 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e espessura de 6 mm. Composta por cimento reforçado com fibras sintéticas e celulose. | UND | **49** |
| 84 | 005.016.949 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM – 3,05 M X 1,10 M – SEM AMIANTO | Telha ondulada fabricada em fibrocimento sem amianto, com dimensões de 3,05 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e espessura de 6 mm, composta por cimento reforçado com fibras sintéticas e celulose. | UND | **53** |
| 85 | 005.016.950 | TELHA DE BARRO TIPO PAULISTINHA RESINADA | Telha cerâmica do tipo Paulistinha, fabricada em barro natural cozido em alta temperatura, com acabamento resinado de fábrica, que proporciona maior impermeabilidade, resistência à umidade, menor acúmulo de sujeiras, além de conferir brilho e uniformidade visual ao telhado. Indicada para coberturas residenciais, comerciais e institucionais, oferece excelente desempenho térmico e proteção contra intempéries.  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 40 cm  ▸ Largura: 24 cm  ▸ Espessura média: 1,5 cm. | UND | **110** |
| 86 | 005.016.951 | TELHA DE BARRO PORTUGUESA RESINADA | Tipo: Telha cerâmica – modelo Portuguesa  Material: Barro cerâmico natural (argila)  Acabamento: Resinada (impermeabilizada com resina acrílica ou similar).  Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade).  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 41 cm  ▸ Largura: 25 cm  ▸ Espessura média: 1,5 cm | UND | **1004** |
| 87 | 005.016.952 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA RESINADA | Tipo: Telha cerâmica – modelo Romana  Material: Barro cerâmico natural (argila)  Acabamento: Resinada (com resina acrílica ou similar);  Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade);  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 41 cm  ▸ Largura: 25 cm  ▸ Espessura média: 1,5 cm | UND | **2523** |
| 88 | 005.016.953 | TELHA DE BARRO TIPO SELOTE RESINADA | Tipo: Telha cerâmica – modelo Selote (capa e bica)  Material: Barro cerâmico natural  Acabamento: Resinada (impermeabilização com resina acrílica ou similar);  Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade);  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 45 cm  ▸ Largura: 20 cm (bica) / 18 cm (capa)  ▸ Espessura média: 1,5 cm | UND | **110** |
| 89 | 005.016.955 | THINNER – EMBALAGEM COM 5 LITROS | Tipo: Solvente orgânico (Thinner universal ou sintético);  Embalagem: Galão com 5 litros;  Aparência: Líquido límpido e incolor; | UND | **31** |
| 90 | 005.015.414 | THINNER – EMBALAGEM COM 900 ML | Tipo: Solvente (Thinner sintético ou universal);  Embalagem: Frasco com 900 ml;  Aparência: Líquido límpido e incolor; | UN | **24** |
| 91 | 005.016.956 | TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS – 9 CM X 14 CM X 12 CM – MEIO TIJOLO | Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 6 furos;  Modelo: Meio tijolo;  Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 14 cm (altura) x 12 cm (comprimento);  Formato: Retangular, com 6 furos verticais;  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **1.375** |
| 92 | 005.016.957 | TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS – 9 CM X 14 CM X 24 CM | Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 6 furos;  Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 14 cm (altura) x 24 cm (comprimento);  Formato: Retangular, com 6 furos verticais;  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **11.000** |
| 93 | 005.016.958 | TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS – 9 CM X 19 CM X 19 CM | Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 8 furos  Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 19 cm (altura) x 19 cm (comprimento);  Formato: Retangular, com 8 furos longitudinais (verticais);  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **22.000** |
| 94 | 005.016.959 | TIJOLO COMUM CERÂMICO – 23 CM X 9 CM X 5 CM | Tipo: Tijolo cerâmico maciço (tijolo comum);  Dimensões nominais: 23 cm (comprimento) x 9 cm (largura) x 5 cm (altura);  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **2.750** |
| 95 | 005.016.960 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE – LATA COM 18 LITROS | Tipo: Tinta impermeabilizante asfáltica de aplicação a frio  Composição: Asfalto diluído em solvente orgânico (sem fibras);  Embalagem: Lata metálica com 18 litros;  Cor: Preto betuminoso. | UND | **7** |
| 96 | 005.016.961 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Tinta impermeabilizante asfáltica de aplicação a frio  Composição: Asfalto diluído em solvente orgânico (sem fibras);  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;  Cor: Preto betuminoso. | UND | **6** |
| 97 | 005.006.431 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Tinta esmalte sintético (base solvente)  Composição: Resinas alquídicas, pigmentos, solventes e aditivo;  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros  Cores disponíveis: Diversas (conforme catálogo do fabricante);  Acabamento: Brilhante, acetinado ou fosco (definir conforme demanda). | GL | **161** |
| 98 | 005.014.849 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO FOSCO – LATA COM 18 LITROS | Tipo: Tinta látex acrílica fosca (base água);  Acabamento: Fosco (sem brilho);  Embalagem: Lata metálica com 18 litros;  Composição: Emulsão acrílica, pigmentos inorgânicos, aditivos, cargas minerais e água;  Cores disponíveis: Branca e tons diversos (conforme catálogo do fabricante). | LTA | **110** |
| 99 | 005.016.186 | TINTA PARA PISO – LATA COM 18 LITROS | Tinta acrílica à base de água, especialmente formulada para pintura e proteção de pisos cimentados, fornecida em lata metálica com 18 litros.  Cores disponíveis: Cinza, vermelho, verde, entre outras (conforme catálogo do fabricante). | LT | **66** |
| 100 | 005.014.499 | TRELIÇA H12 (8X12) – BARRA COM 12 METROS | Tipo: Treliça metálica tipo H12;  Altura nominal: 12 cm;  Base: 8 cm;  Comprimento da barra: 12 metros;  Composição: Aço CA-60 nervurado, soldado eletricamente. | UN | **33** |
| 101 | 005.014.498 | TRELIÇA H8 (8X12) BARRA DE 12 METROS | Tipo: Treliça metálica tipo H8;  Altura nominal: 8 cm;  Base: 8 cm;  Comprimento da barra: 12 metros;  Composição: Aço CA-60 nervurado, com soldagem eletroforjada. | UN | **33** |
| 102 | 005.019.003 | VERNIZ MARÍTIMO ALTO BRILHO – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Verniz sintético marítimo;  Acabamento: Alto brilho;  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;  Base: Resina alquídica modificada (solvente);  Cor: Incolor (transparente). | UND | **9** |
| 103 | 005.019.004 | VERNIZ MARÍTIMO – MADEIRA PROTEGIDA BRILHANTE – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Verniz marítimo sintético;  Acabamento: Brilhante (alto brilho);  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;  Cor: Incolor transparente;  Base: Resina alquídica (solvente). | UND | **18** |
| 104 |  | PÓ DE PEDRA | Tipo: Agregado mineral fino (pó de pedra);  Origem: Britagem de rochas graníticas ou basálticas;  Cor: Cinza claro ou escuro;  Fornecimento: A granel, em unidade de medida: metro cúbico (m³). | M3 | **50** |
| 105 |  | PEDRISCO | Tipo: Agregado graúdo – Pedrisco;  Granulometria: Entre 4,8 mm e 12 mm;  Origem: Britagem de rochas graníticas ou basálticas;  Cor: Cinza claro ou escuro;  Fornecimento: A granel, em unidade de medida: metro cúbico (m³). | M3 | **50** |

**1.3.** O fornecimento será realizado conforme a demanda, com entregas programadas, assegurando a disponibilidade contínua do material, evitando desperdícios e estoques excessivos, a fim de manter a conformidade com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Edital e Instrumento da Contratação.

**1.4.** Os produtos a serem adquiridos são de qualidade **comum**, uma vez que apresenta padrões de desempenho e qualidade claramente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme estabelecido no inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021.

**1.5.** A contratação de observará os princípios da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à economicidade, eficiência, sustentabilidade e qualidade, garantindo o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a finalidade da qual se destina.

**1.6.** O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, sendo permitida a prorrogação por igual período desde que seja vantajoso para a Administração.

**1.6.1**. Em caso de prorrogação, é permitida a negociação com a detentora da ata de registro de preço ou a extinção da ata de registro de preço sem ônus para qualquer das partes, conforme previsto no art. 107 da Lei 14.133/2021.

**2. Fundamentação da Contratação**

**2.1.** A necessidade de aquisição está fundamentada no **tópico I** do Estudo Técnico Preliminar, que faz parte integrante deste Termo de Referência, constante em seu Anexo I.

**3. Descrição da Solução**

**3.1.** A descrição da solução pretendida para a efetivação da contratação em pauta consta no **tópico VII** do Estudo Tecnico Preliminar que faz parte integrante deste Termo de Referência, em seu anexo I.

**4. Requisitos da Contratação**

**4.1.** Os requisitos para contratação do serviço se faz constante no **tópico III** do Estudo Tecnico Preliminar que faz parte integrante deste Termo de Referência em seu anexo I.

**5. Da execução do objeto.**

**5.1.** A execução da Ata de registro de preço seguirá as diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Edital, garantindo o fornecimento contínuo e parcelado de material de construção, conforme a demanda da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período quando houver saldo remanescente e for vantajoso para administração.

**5.2.** Forma de Entrega:

**5.2.1.** O fornecimento será realizado sob demanda, conforme solicitação da Administração, garantindo o material adequado sem acúmulo desnecessário de estoque.

**5.2.2.** As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 5(cinco) dias após a solicitação formal do órgão contratante.

**5.2.2.1**. Caso não seja possível a entrega na data indicada, a empresa deverá comunicar as respectivas razões com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, contados da data que seria a entrega, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

**5.2.3.** O material deverá ser entregue em local previamente indicado pela Administração, sempre dentro do perímetro do Município de Taguaí, devidamente acondicionado e identificado.

**5.2.4.** O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com a necessidade do setor solicitante.

**5.3. Responsabilidades da Contratada**

**5.3.1.** Garantir que o material fornecido esteja em conformidade com as especificações técnicas exigidas e normas de qualidade vigentes;

**5.3.2.** Disponibilizar transporte e logística adequados para entrega, evitando desperdícios e danos ao produto;

**5.3.3.** Substituir, sem custos adicionais, eventuais itens que apresentem não conformidade com o que está estipulado ou defeitos;

**5.3.3.1.** Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição do item que apresentar vício, defeito ou desconformidade no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado a partir da data da notificação de substituição solicitada pelo setor respectivo.

**5.3.3.2.** O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante..

**5.3.4.** Cumprir integralmente os prazos estabelecidos para entrega e fornecimento do material de construção.

**5.4. Responsabilidades da Administração:**

**5.4.1.** Efetuar o acompanhamento da execução do contrato, verificando a qualidade do material entregue;

**5.4.2.** Emitir pedidos de fornecimento com antecedência razoável para garantir a disponibilidade do material no momento oportuno;

**5.4.3.** Proceder com o recebimento e conferência do material, recusando produtos que não atendam às especificações;

**5.4.4.** Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento das obrigações pela contratada.

**5.5.** A execução do objeto deverá seguir os princípios da eficiência, economicidade e qualidade, garantindo que a Administração tenha acesso contínuo ao material necessário para a manutenção dos prédios públicos.

**5.6.** O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso II do art. 140 da Lei nº. 14.133/2021, que compreende:

**5.6.1.** Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante apresentação de nota fiscal, com verificação posterior da conformidade do produto com as exigências contratuais.

**5.6.2.** Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante apresentação de nota fiscal que comprove o atendimento às exigências editalícias, conforme disposto neste Termo de Referência.

**5.6.3.** As notas fiscais emitidas, deverão ser entregues ao departamento de compras, pelo fiscal do contrato após a conferência do material entregue.

**5.6.4.** Os produtos a serem entregues e especificados na cláusula 1.2 deste Termo de Referência, deverão estar em perfeitas condições de uso e armazenamento.

**5.6.5.** A não reposição de eventuais produtos em desacordo com as especificações constantes do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital, Contrato ou documento equivalente, no prazo estabelecido neste artefato constitui motivo para rescisão do ajuste, sem prejuízo às sanções previstas legalmente.

**5.6.6.** Todos os termos e parâmetros aceitos na execução contratual encontrar-se-ão estabelecidos nos documentos processuais: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital, Instrumento de Contratação e na proposta de preço vencedora, devendo as partes se orientarem por meio destes e da legislação vigente, a fim de garantir, não apenas a entrega inicial, mas também a manutenção e o suporte contínuos ao longo do ciclo de vida dos produtos.

**6. Gestão do Contrato**

* 1. A ata de registro de preço deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, onde cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
  2. As comunicações entre a contratante e o fornecedor deverão ser realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, desde que os envolvidos façam uso do endereço eletrônico indicado nos autos do processo.
  3. A contratante poderá convocar o representante do fornecedor para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
  4. Após a assinatura do instrumento de contratação, a contratante poderá convocar o representante da empresa detentora da ata de registro de preço para reunião inicial com o intuito de apresentar o plano de fiscalização, no qual constarão informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
  5. Deverão ser observadas as disposições a seguir sobre a fiscalização do instrumento de contratação:
     1. A execução da ata de registro de preço deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
     2. O fiscal do contrato acompanhará a execução da ata de registro de preço velando para que sejam cumpridas todas as condições nela estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
     3. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento da ata de registro de preço todas as ocorrências relacionadas à execução da mesma, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
     4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade na execução da ata de registro de preço, o fiscal do contrato emitirá notificações para o fornecedor solicitando a sua correção e assinalando prazo para realizar a correção.
     5. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que se adotem as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
     6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
     7. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da ata de registro de preço sob sua responsabilidade, com vistas a sua prorrogação.
     8. O fiscal do contrato poderá verificar a manutenção das condições de habilitação da empresa detentora da ata de registro de preço, acompanhará o empenho, a liquidação, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
     9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
  6. Referente à Gestão do Contrato ou do instrumento equivalente, deverão ser observadas as seguintes diligências:
     1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato ou do instrumento equivalente contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento da ata de registro de preço, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações dos prazos de execução, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações da ata de registro de preço para fins de atendimento à finalidade da administração;
     2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato de todas as ocorrências durante à execução do mesmo e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
     3. O gestor do contrato poderá acompanhar a manutenção das condições de habilitação da detentora da ata de registro de preço, para fins de empenho e liquidação de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
     4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;
     5. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

**7. Critérios de Medição e Pagamento.**

**7.1.** Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**7.2.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada.

**7.3.** Nesse cenário, é obrigatória a substituição por produtos adequados, realizada pelo fornecedor contratado, dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis estipulado na cláusula **5.3.3.1.** deste termo de referência.

**7.4.** O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da nota fiscal pela Administração e, após a verificação da qualidade e quantidade do material entregue.

**7.5.** O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências editalícias.

**7.6.** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à contratada a diferença auferida para emissão de Nota Fiscal no tocante à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

**7.7.** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

**7.8.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez, qualidade e segurança dos produtos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**7.9.** Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

**7.9.1.** O prazo de validade;

**7.9.2.** A data da emissão;

**7.9.3**. O número da ata de registro de preço e do pedido de compra

**7.9.4.** O valor a pagar; e

**7.9.5**. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**7.10.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

**7.11.** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

**7.12.** A Administração deverá realizar consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**7.13.** Constatando-se, a situação de irregularidade da empresa detentora da ata de registro de preço, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

**7.14.** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado à empresa detentora da ata de registro de preço o direito ao contraditório e à ampla defesa.

**7.15.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

**7.16.** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

**7.17**. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

**7.18**. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**7.19.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**7.19.1.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**7.20.** O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**8. Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.**

**8.1.** O fornecedor será selecionado por meio de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, utilizando como critério de julgamento o MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo como diferença mínima de lance de R$0,01 (um centavo), utilizando como procedimento auxiliar o Sistema de Registro de Preço (SRP).

**8.2.** A seleção do fornecedor será realizada conforme os critérios estabelecidos no edital e seus anexos.

**8.3.**Não será aplicado os benefícios previstos nos incisos I e III do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, sendo realizado o certame com ampla competição entre as empresas de qualquer porte, conforme descrito no tópico III do Estudo Técnico Preliminar, desde que atendam integralmente às condições operacionais e administrativas estabelecidas no edital e seus anexos.

**8.3.1.** Permanecemassegurados às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) os benefícios previstos nos artigos 42 ao 45 da Lei Complementar 123/2006, especialmente quanto à regularização fiscal após a declaração de vencedora (após a fase de habilitação) e ao direito de preferência em caso de empate ficto (modalidade de pregão, o intervalo percentual será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço), nos moldes previstos no parágrafo § 2º do art. 44 e do art. 45, ambos da lei Complementar 123/2006.

**8.4.** O licitante que apresentar a proposta mais vantajosa deverá, para se tornar vencedor, comprovar adimplência nos itens de habilitação, jurídica, fiscal, social e trabalhista que serão elencados em edital.

**8.5.** O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com a necessidade do setor solicitante.

**9. Estimativas do Valor da Contratação.**

**9.1.** A estimativa do valor da aquisição foi embasada em uma pesquisa de mercado, cujos resultados estão detalhados no **anexo I** do Estudo Técnico Preliminar o qual é parte integrante deste Termo de Referência.

**9.2.** Os valores serão mantidos em sigilo até a fase negociação, servindo como referência para estabelecer o preço máximo aceitável.

**9.2.1.** O objetivo de manter os valores em sigilo é assegurar que os preços praticados estejam alinhados com os custos reais dos fornecedores, promovendo assim uma composição justa e transparente do preço final.

**9.3.** Os preços ofertados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, tais como:

**9.3.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**9.3.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

**9.4.** Somente serão reajustados os preços registrados quando forem respeitados: a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação.

**10. Adequação Orçamentária.**

**10.1.** Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será informada para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

**11. Da Fiscalização do Contrato**

**11.1.** A fiscalização do contrato ficará a cargo do funcionário: Daniel Avelino da Silva.

**12. Da Gestão do Contrato**

**12.1.** A gestão do contrato ficará a cargo do funcionário: Reinaldo Torres de Albuquerque.

Taguaí, 07 de julho 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reinaldo Torres de Albuquerque

Coord. Obras e Serviços Públicos

Após análise minuciosa do estudo técnico preliminar, decidi:

* acatá-lo.
* rejeitá-lo.
* aceitá-lo com ressalvas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eder Carlos Fogaça da Cruz

Prefeito Municipal de Taguaí

**ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.**

**INTRODUÇÃO**

Trata-se, este instrumento, de estudo técnico preliminar exarado pela Coordenadoria Municipal de Obras, com base nas disposições contidas no § 1º, do art. 18, da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, com a finalidade de realizar uma análise criteriosa e detalhada a fim de fornecer informações sólidas e fundamentadas para embasar a tomada de decisões em relação ao registro de preço para aquisição de material de construção para manutenção dos prédios públicos do município.

Anexos que compõem este Estudo Técnico Preliminar: Anexo I do Estudo técnico Preliminar - Estimativa do Valor de Contratação (Sigiloso); Anexo II do Estudo técnico Preliminar:– Memória de Cálculo.

|  |
| --- |
| **I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO** |

A manutenção adequada dos prédios públicos é essencial para garantir a funcionalidade, a segurança e a conservação do patrimônio público municipal. Nesse contexto, a aquisição de materiais de construção configura-se como uma medida estratégica e indispensável para possibilitar a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas edificações utilizadas pelas diversas secretarias e órgãos da administração pública.

Com o passar do tempo, é natural que estruturas físicas sofram desgaste decorrente do uso contínuo, das condições climáticas e da ação do tempo. Dessa forma, a reposição e o uso adequado de materiais de construção são fundamentais para prevenir a deterioração das instalações, evitar paralisações nos serviços públicos e assegurar condições adequadas de uso para servidores e cidadãos.

A manutenção corretiva permite reparar danos já identificados, enquanto a manutenção preventiva atua na conservação e no prolongamento da vida útil das edificações, contribuindo para a redução de custos com reformas mais complexas no futuro. Ambas as modalidades demandam um estoque mínimo e contínuo de materiais básicos como cimento, areia, brita, tijolos, tintas, telhas, madeiras, ferramentas, entre outros itens comuns às obras civis.

Além disso, garantir a integridade e segurança das instalações públicas é um dever da administração municipal. Ambientes em más condições podem representar riscos à integridade física dos usuários e comprometer a imagem institucional do poder público. Portanto, a pronta disponibilização dos materiais necessários para manutenções reforça o compromisso com o bem-estar da população e com a eficiência da gestão pública.

Dessa forma, conclui-se que a aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios públicos do município é plenamente justificada e viável, configurando-se como medida essencial à continuidade dos serviços, à segurança dos usuários e à preservação do patrimônio público.

|  |
| --- |
| **II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO** |

A presente contratação encontra guarida na Lei Municipal nº 1173/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Taguaí, para o período de 2022 a 2025 e na Lei Orçamentária Anual n° 1243/2024.

|  |
| --- |
| **III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO** |

Para a adequada execução do objeto, a presente contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos, de ordem operacional, legal e de desempenho, assegurando o atendimento pleno das necessidades da Administração Pública Municipal:

**a) Atendimento aos Requisitos Legais de Habilitação:**

Os licitantes deverão cumprir integralmente os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e de regularidade perante a Seguridade Social, conforme os artigos 62, 66, 68 e 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como atender às exigências constantes no edital e demais documentos do processo licitatório, mantendo-se apto durante a execução contratual.

1. **Conformidade com Normas Técnicas**

Os materiais de construção a serem ofertados deverão atender às normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como aos demais regulamentos técnicos e legais aplicáveis a cada tipo de material. Sempre que exigido pela legislação ou pelo tipo de produto, os itens deverão possuir certificação compulsória e selo de conformidade do INMETRO, garantindo qualidade, durabilidade, desempenho e segurança em suas aplicações.

1. **Compatibilidade com as necessidades dos serviços de manutenção**

Os itens deverão ser exclusivamente materiais de construção estrutural, compatíveis com serviços de manutenção corretiva e preventiva em edificações públicas.

1. **Prazo de entrega compatível com a urgência dos serviços**

Os prazos de entrega devem ser compatíveis com as necessidades da Administração, garantindo a rápida execução de reparos urgentes ou programados. O fornecimento deverá ocorrer no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da requisição.

1. **Fornecimento fracionado**

A contratação deverá prever, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso, o fornecimento parcelado dos materiais, conforme demanda da administração, a fim de evitar desperdícios e otimizar o uso dos recursos públicos.

1. **Garantia de procedência e qualidade**

Os fornecedores deverão comprovar a procedência dos materiais, apresentando certificações de qualidade, quando exigido, e garantindo que os produtos estejam livres de defeitos de fabricação ou vícios ocultos.

**g) Logística de entrega eficiente**

Os materiais deverão ser entregues nos locais determinados pela administração municipal, de forma organizada, segura e em conformidade com o cronograma de execução dos serviços de manutenção.

**h) Preço compatível com os valores de mercado**

Os preços praticados deverão estar de acordo com os valores de referência obtidos por meio de pesquisa de mercado, cotações com fornecedores e/ou sistemas oficiais de preços, garantindo economicidade à contratação.

1. **Possibilidade de substituição de itens descontinuados**  
    Em caso de descontinuidade de algum item durante a vigência do contrato, deverá ser possível a substituição por outro de igual qualidade e características técnicas, mediante anuência da Administração.

**j) Forma de Aplicação da Lei Complementar nº 123/2006:**

A aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 será observada neste certame, garantindo-se o tratamento diferenciado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme os artigos 42 a 45 da referida norma. Estão assegurados, portanto, os benefícios gerais, como o direito de preferência em caso de empate ficto, nos termos do § 2º do artigo 44 e do artigo 45, bem como a possibilidade de regularização fiscal, conforme previsto nos artigos 42 e 43.

Contudo, no presente procedimento, não será adotada a aplicação dos dispositivos referentes à reserva de cotas ou à contratação exclusiva para ME e EPP, conforme os artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006. Tal decisão está fundamentada em aspectos técnicos e operacionais. Ainda que a modalidade eletrônica amplie o alcance da concorrência, não há garantias de que existam pelo menos três fornecedores locais ou regionais, enquadrados como ME ou EPP, que possam atender plenamente às exigências do objeto. Além disso, mesmo que tais empresas existam, não se pode assegurar que participarão efetivamente do certame ou que suas propostas sejam válidas, classificáveis e compatíveis com os requisitos técnicos e operacionais definidos no edital.

A adoção da reserva de cotas ou da contratação exclusiva representaria riscos operacionais relevantes, como o fracasso de itens ou o eventual deserto do certame, em razão da baixa participação, o que poderia gerar retrabalho administrativo, necessidade de republicação do edital e consequentes atrasos e aumento dos custos operacionais. Também haveria sobrecarga das equipes administrativas nas fases de habilitação, julgamento e gestão contratual, além do risco de desabastecimento de materiais essenciais para a continuidade das obras e manutenções prediais, afetando setores estratégicos da Administração. Considerando ainda as limitações estruturais e de pessoal do Município de Taguaí, verifica-se fragilidade operacional que reforça a opção pela não adoção desses mecanismos.

Outro fator que corrobora essa decisão é a urgência da contratação, motivada pela iminente insuficiência de estoque e esgotamento de contratos vigentes, o que inviabiliza a realização de etapas adicionais de planejamento, como a fragmentação do objeto ou a divisão em lotes exclusivos. Assim, a Administração, amparada no disposto nos incisos II e III do artigo 49 da Lei Complementar nº 123/2006, justifica a não aplicação das disposições contidas nos artigos 47 e 48.

|  |
| --- |
| **IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO** |

A estimativa de quantidade dos materiais de construção a serem contratados tem por objetivo assegurar o atendimento contínuo e eficiente das demandas relacionadas à manutenção dos prédios públicos do Município de Taguaí/SP. Sua elaboração foi fundamentada em critérios técnicos e objetivos, com base em dados históricos de consumo, projeções de utilização futura e análise da demanda apresentada pelo setor competente, conforme demonstrado na Memória de Cálculo constante do Anexo II deste Estudo Técnico Preliminar. Com base nessa metodologia, foi definida a seguinte estimativa de quantitativos para os materiais a serem adquiridos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | **Cód. Produto** | **DESCRIÇÃO** | **DESCRIÇÃO PORMENORIZADA** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| 1 | 005.016.588 | ACRILICO FOSCO LATA 3.6L - TINTA LATEX | Tinta acrílica fosca à base de resina acrílica em dispersão aquosa, com excelente aderência, rendimento e cobertura. Indicada para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, concreto, reboco, fibrocimento, gesso e drywall. Possui acabamento fosco, baixa retenção de sujeira, alta resistência às intempéries e facilidade de limpeza. Produto com baixo odor e de fácil aplicação, com excelente alastramento e baixo respingamento.  O produto deverá ser entregue em lata metálica de 3,6 litros, devidamente lacrada. | LTA | **55** |
| 2 | 005.016.597 | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 3,6 L | Características Técnicas: Embalagem: Lata com 3,6 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica transparente após secagem);  Aplicação: Misturado na argamassa ou no chapisco;  Uso: Interno e externo.  Condições de Fornecimento: Produto deve ser entregue em embalagem original, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e instruções de uso. | LTA | **11** |
| 3 | 005.016.596 | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 18 L | Características Técnicas:  Embalagem: Lata com 18 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica transparente após secagem);  Aplicação: Misturado na argamassa ou no chapisco;  Uso: Interno e externo.  Condições de Fornecimento: Produto deve ser entregue em embalagem original, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e instruções de uso. | LTA | **17** |
| 4 | 005.016.598 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 18L | Características Técnicas:  Embalagem: Bombona plástica com 18 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica incolor na mistura);  Aplicação: Misturado diretamente na água de amassamento;  Uso: Interno e externo, em argamassas de assentamento, reboco, contrapiso e concretos não estruturais.  Condições de Fornecimento:  Produto entregue em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e modo de uso. | UND | **44** |
| 5 | 005.016.599 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 3,6L | Características Técnicas:  Embalagem: Bombona plástica com 3,6 litros, lacrada;  Cor: Leitosa (fica incolor na mistura);  Aplicação: Misturado diretamente na água de amassamento;  Uso: Interno e externo, em argamassas de assentamento, reboco, contrapiso e concretos não estruturais.  Condições de Fornecimento:  Produto entregue em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e modo de uso. | UND | **22** |
| 6 | 005.016.600 | AGUARRAS LATA DE 900ML | Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 900ml, devidamente lacrada;  Cor: Incolor;  Aplicação: Diluição de tintas e limpeza de ferramentas;  Uso: Interno e externo.  Condições de Fornecimento:  Produto deve ser entregue em embalagem original de fábrica, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, orientações de uso e precauções de segurança. | UND | **22** |
| 7 | 005.016.606 | ARAME GALVANIZADO 16 – 1,65MM – ROLO COM 1KG | Arame galvanizado produzido em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de 1,65mm (bitola 16). Possui revestimento de zinco, garantindo proteção contra corrosão e ferrugem. Indicado para amarrações leves, cercamentos, horticultura, artesanato e usos diversos na construção civil.  Características Técnicas:  Bitola: Nº 16 (1,65mm);  Material: Aço galvanizado;  Acabamento: Zincado brilhante;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **22** |
| 8 | 005.014.298 | ARAME GALVANIZADO Nº 14 – ROLO DE 1KG | Arame galvanizado fabricado em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,10mm (bitola 14). Possui camada de zinco que garante resistência à corrosão e durabilidade. Indicado para amarrações, cercas, pequenos suportes, estruturas auxiliares e usos diversos na construção civil.  Características Técnicas:  Bitola: Nº 14 (aproximadamente 2,10mm);  Material: Aço galvanizado;  Acabamento: Zincado brilhante;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **33** |
| 9 | 005.016.608 | ARAME GALVANIZADO Nº18 – ROLO COM 1KG | Arame galvanizado produzido em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de aproximadamente 1,24mm (bitola 18). Possui revestimento de zinco que protege contra ferrugem e corrosão. Indicado para amarrações leves, cercas, artesanato, pequenos suportes, jardinagem e usos diversos na construção civil.  Características Técnicas:  Bitola: Nº 18 (aproximadamente 1,24mm);  Material: Aço galvanizado;  Acabamento: Zincado brilhante;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **22** |
| 10 | 005.006.433 | ARAME RECOZIDO N° 12 | Arame recozido fabricado em aço de baixo teor de carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,76mm (bitola 12).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 12 (aproximadamente 2,76mm);  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, macia e maleável;  Embalagem: Rolo de 1 Kg;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1 Kg, devidamente identificado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **26** |
| 11 | 005.016.611 | ARAME RECOZIDO 14=2,10MM ROLO 1KG LISO COMERCIAL | Arame recozido liso, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de 2,10mm (bitola 14).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 14 (2,10mm);  Tipo: Liso comercial;  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, altamente maleável;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **33** |
| 12 | 005.016.613 | ARAME RECOZIDO 18 – 1,24MM – ROLO 1KG TORCIDO | Arame recozido torcido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de 1,24mm (bitola 18).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 18 (1,24mm);  Tipo: Torcido;  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, macia, sem galvanização;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **17** |
| 13 | 005.014.134 | ARAME RECOZIDO Nº 14 – ROLO DE 1KG | Arame recozido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,10mm (bitola 14).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 14 (aproximadamente 2,10mm);  Tipo: Liso recozido;  Material: Aço recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, altamente maleável;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | RL | **33** |
| 14 | 005.014.294 | ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº18 – ROLO DE 1KG | Arame recozido torcido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 1,24mm (bitola 18).  Características Técnicas:  Bitola: Nº 18 (aproximadamente 1,24mm);  Tipo: Recozido torcido;  Material: Aço de baixo carbono recozido;  Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, macio e maleável;  Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | KG | **33** |
| 15 | 005.014.018 | AREIA LAVADA FINA – M³ | Agregado miúdo, de granulometria fina, isento de impurezas orgânicas, materiais terrosos, barro e contaminantes. Produto lavado, peneirado e de alta qualidade.  Características Técnicas:  Granulometria: Fina  Produto: Areia lavada, peneirada e limpa;  Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);  Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e outros contaminantes. | M³ | **242** |
| 16 | 005.014.137 | AREIA LAVADA GROSSA – M³ | Agregado miúdo de granulometria grossa, isento de materiais orgânicos, barro, torrões e outras impurezas.  Características Técnicas:  Granulometria: Grossa  Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);  Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local adequado e de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e demais contaminantes. | M³ | **275** |
| 17 | 005.014.019 | AREIA LAVADA MÉDIA – M³ | Agregado miúdo de granulometria média, devidamente lavado e peneirado, isento de materiais orgânicos, barro, torrões e outras impurezas.  Características Técnicas:  Granulometria: Média  Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);  Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e outros contaminantes. | M³ | **275** |
| 18 | 005.016.615 | ARGAMASSA COLANTE – SACO COM 20KG | Argamassa industrializada, composta por cimento, areia quartzosa e aditivos químicos, pronta para uso mediante adição de água.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo e instruções de uso. | UND | **110** |
| 19 | 005.016.616 | ARGAMASSA EXTERNA - SACO COM 20KG | Argamassa industrializada, composta por cimento, areia selecionada e aditivos especiais, desenvolvida para aplicação em áreas externas.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Cor: Cinza;  Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo, aplicação e instruções de uso. | UND | **110** |
| 20 | 005.016.619 | ARGAMASSA USO INTERNO CINZA SACO COM 20KG | Argamassa industrializada, composta por cimento, areia selecionada e aditivos, desenvolvida especificamente para aplicações internas  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Cor: Cinza;  Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo, aplicação e instruções de uso. | UND | **110** |
| 21 | 005.016.620 | ARMAÇÃO TRELIÇA H08 – BARRA DE 12 METROS | Características Técnicas:  Modelo: H08;  Comprimento da barra: 12 metros;  Altura da treliça: 8 cm;  Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;  Acabamento: Aço natural, sem galvanização;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 12 metros, devidamente alinhadas. | UND | **37** |
| 22 | 005.016.621 | ARMAÇÃO TRELIÇA H12 – BARRA DE 6 METROS | Características Técnicas:  Modelo: H12;  Comprimento da barra: 6 metros;  Altura da treliça: 12 cm;  Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;  Acabamento: Aço natural, sem galvanização;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 6 metros, devidamente alinhadas. | UND | **31** |
| 23 | 005.016.622 | ARMAÇÃO TRELIÇA H12 – BARRA DE 12 METROS | Características Técnicas:  Modelo: H12;  Comprimento da barra: 12 metros;  Altura da treliça: 12 cm;  Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;  Acabamento: Aço natural, sem galvanização;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 12 metros, devidamente alinhadas. | UND | **33** |
| 24 | 005.016.633 | BARRA ROSCADA 1,0M X 1/2 | Elemento metálico cilíndrico totalmente roscado em sua extensão, fabricado em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 1/2 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro. | UND | **32** |
| 25 | 005.016.634 | BARRA ROSCADA 1,0M X 1/4 | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada ao longo de sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 1/4 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1,00 metro. | UND | **9** |
| 26 | 005.016.635 | BARRA ROSCADA 1.0M X 3/8 | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 3/8 polegadas;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro, devidamente identificadas, com acabamento uniforme, livre de deformações, oxidações e avarias, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas. | UND | **48** |
| 27 | 005.016.636 | BARRA ROSCADA 1.0M X 5/16 | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada ao longo de toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 5/16 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro. | UND | **25** |
| 28 | 005.006.664 | BARRA ROSCADA 1/2 X 1M | Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 1/2 polegada;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento Produto fornecido em barras de 1 metro. | UND | **10** |
| 29 | 005.014.702 | BARRA ROSCADA 3/8 X 1M | Barra metálica cilíndrica, inteiramente roscada ao longo de sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 3/8 polegadas;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1 metro. | UND | **29** |
| 30 | 005.016.637 | BARRA ROSCADA 5/8 X 1M | Barra metálica cilíndrica, inteiramente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.  Características Técnicas:  Diâmetro: 5/8 polegadas;  Comprimento: 1,00 metro;  Material: Aço carbono de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1,00 metro. | UND | **10** |
| 31 | 005.016.640 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA - 90 CM | Batente de madeira maciça, seco em estufa, beneficiado e aparelhado, indicado para instalação de portas. Produto resistente, durável, livre de empenamentos, rachaduras ou defeitos aparentes. Possui acabamento liso e pronto para receber pintura ou verniz, com dimensões padrão para portas de 90 cm de largura.  Características Técnicas:  Dimensão: Para porta de 90 cm;  Material: Madeira maciça de primeira qualidade;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido devidamente beneficiado, seco, aparelhado, com encaixes e medidas precisas, livre de rachaduras, empenamentos ou defeitos visíveis. | UND | **11** |
| 32 | 005.016.663 | CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG | Material pulverulento, de coloração branca, obtido pela hidratação da cal virgem.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Composição: Hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂);  Cor: Branca;  Aplicação: Preparo de argamassas de assentamento, reboco, pintura mineral, correção de acidez de solos e outros usos na construção civil;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em saco de 20kg, devidamente lacrado, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, especificações técnicas e modo de uso. | SC | **550** |
| 33 | 005.016.664 | CAL PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA – SACO COM 20KG | Aditivo mineral à base de cal hidratada, desenvolvido para conferir maior plasticidade, retenção de água e aderência às argamassas de assentamento e revestimento.  Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;  Composição: Hidróxido de cálcio (Ca (OH)₂) com aditivos plastificantes minerais;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em saco de 20kg, devidamente lacrado, livre de umidade, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, especificações técnicas e instruções de uso. | SC | **220** |
| 34 | 005.016.667 | CANALETA CERÂMICA 09 – 09X14X19CM | Elemento cerâmico vazado, fabricado em argila, com alta resistência mecânica, utilizado na execução de vergas, contravergas e cintas de amarração em alvenaria.  Dimensões nominais: 09 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Formato: “U”;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, sem trincas, quebras ou lascas. | UND | **1650** |
| 35 | 005.016.668 | CANALETA CERAMICA 14 - 14X14X19CM | Elemento cerâmico vazado, fabricado em argila de alta resistência, com formato em “U”, utilizado na execução de vergas, contravergas, cintas de amarração e reforços estruturais em alvenaria.  Características Técnicas:  Dimensões nominais: 14 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Formato: “U”;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, isento de trincas, quebras ou defeitos visíveis. | UND | **1100** |
| 36 | 005.016.669 | CANALETA CERAMICA 19 - 19X14X19CM | Elemento cerâmico vazado, em formato “U”, fabricado em argila de alta resistência. Utilizado na execução de vergas, contravergas, cintas de amarração e reforços estruturais em alvenaria.  Características Técnicas:  Dimensões nominais: 19 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Formato: “U”;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, isento de trincas, quebras ou defeitos visíveis. | UND | **1650** |
| 37 | 005.016.676 | CAPA LAJE CERAMICA H07 = 07X20X30CM | Características Técnicas:  Dimensões nominais: 07 x 20 x 30 cm (altura x largura x comprimento);  Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);  Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, livre de trincas, quebras ou defeitos visíveis. | UND | **4330** |
| 38 | 005.014.214 | CIMENTO 50KG | Características Técnicas:  Embalagem: Saco de 50kg, devidamente lacrado;  Cor: Cinza;  Condições de Fornecimento: Fornecido em sacos de 50kg, devidamente lacrados, com identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade. | SC | **2522** |
| 39 | 005.014.352 | TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6L | Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, à base de resina alquídica, indicada para proteção e decoração de superfícies metálicas, de madeira e alvenaria em ambientes internos e externos.  Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros, devidamente lacrada;  Cor: Conforme solicitado no pedido  Acabamento: Brilhante;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, instruções de preparo e aplicação. | UN | **219** |
| 40 | 005.016.716 | TINTA ESMALTE BRILHANTE LATA DE 900ML | Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, à base de resina alquídica, indicada para pintura, proteção e acabamento de superfícies metálicas, madeira e alvenaria em áreas internas e externas  Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 900ml, devidamente lacrada;  Acabamento: Brilhante;  Cor: Conforme solicitado no pedido;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, rendimento, modo de preparo e instruções de aplicação. | UND | **24** |
| 41 | 005.016.717 | TINTA ESMALTE CONTRA FERRUGEM LATA DE 3,6L | Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, com ação anticorrosiva, desenvolvido para proteção e acabamento de superfícies metálicas em ambientes internos e externos.  Características Técnicas:  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros, devidamente lacrada;  Acabamento: Brilhante, com ação anticorrosiva;  Cor: Conforme solicitado no pedido;  Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, instruções de preparo e aplicação. | UND | **51** |
| 42 | 005.016.721 | ESTRIBO 15X15 – FIO 5MM | Peça metálica confeccionada em aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 5mm, no formato quadrado de 15x15cm.  Características Técnicas:  Dimensão: 15 x 15 cm (largura x altura);  Diâmetro do aço: 5 mm;  Material: Aço CA-60 nervurado de alta resistência;  Condições de Fornecimento: Fornecido em peças prontas, cortadas e dobradas conforme medida especificada (15x15cm), livres de oxidações, deformações ou avarias. | UND | **1476** |
| 43 | 005.016.722 | CAIBRO DE EUCALIPTO BRUTO 5 CM X 6 CM X 2,50 M | Caibro em madeira de eucalipto bruta, medindo 5 cm x 6 cm de seção transversal e 2,50 metros de comprimento. | UND | **110** |
| 44 | 005.016.723 | CAIBRO DE EUCALIPTO BRUTO 5 CM X 6 CM X 3,00 M | Caibro confeccionado em madeira de eucalipto bruto, com dimensões de 5 cm x 6 cm de seção transversal e 3,00 metros de comprimento | UND | **110** |
| 45 | 005.016.724 | RIPA DE EUCALIPTO BRUTO 2,0 CM X 0,5 CM X 1,00 M | Ripa confeccionada em madeira de eucalipto bruto, com dimensões de 2,0 cm de largura, 0,5 cm de espessura e 1,00 metro de comprimento | UND | **530** |
| 46 | 005.014.438 | FERRO CA-50 10 MM (3/8") EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, diâmetro nominal de 10 mm (3/8”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento | UN | **436** |
| 47 | 005.012.358 | FERRO CA-50 12,5 MM (1/2") EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, com diâmetro nominal de 12,5 mm (1/2”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | BR | **220** |
| 48 | 005.014.362 | FERRO CA-50 6,3 MM (1/4") EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, com diâmetro nominal de 6,3 mm (1/4”), fornecido em barras retas com 12 metros de comprimento. | UN | **186** |
| 49 | 005.016.733 | Ferro CA-50 8,0 mm (5/16") em barra de 12 metros | Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, diâmetro nominal de 8,0 mm (5/16”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | UND | **142** |
| 50 | 005.016.735 | FERRO CA-60 4,2 MM EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço liso, classe CA-60, com diâmetro nominal de 4,2 mm, fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | UND | **55** |
| 51 | 005.016.736 | FERRO CA-60 5,0 MM EM BARRA DE 12 METROS | Vergalhão de aço liso, classe CA-60, com diâmetro nominal de 5,0 mm, fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento. | UND | **165** |
| 52 | 005.016.742 | FORRO DE PVC 200 MM X 4,00 M X 8 MM – COR: BRANCO | Peça de forro fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 4,00 metros e espessura de 8 mm. | UND | **110** |
| 53 | 005.016.743 | FORRO DE PVC 200 MM X 5,00 M X 8 MM – COR: BRANCO | Peça de forro fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 5,00 metros e espessura de 8 mm | UND | **103** |
| 54 | 005.016.744 | FORRO DE PVC 200MM 6,00M BRANCO 8MM | Peça de forro fabricada em PVC rígido (Policloreto de Vinila), na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 6,00 metros e espessura de 8 mm. | UND | **77** |
| 55 | 005.016.747 | MOLDURA DE PVC (MEIA CANA) – COR: BRANCO – BARRA DE 6 METROS | Moldura para forro do tipo meia cana, fabricada em PVC rígido na cor branca, com 6 metros de comprimento. | UND | **19** |
| 56 | 005.015.111 | AGUARRÁS – GALÃO COM 5 LITROS | Aguarrás (solvente), fornecida em galão com capacidade de 5 litros, composta por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, com alta volatilidade, indicada para diluição de tintas à base de óleo, limpeza de ferramentas, remoção de graxas, resíduos de tintas e vernizes. Produto de uso profissional e doméstico, com odor característico, de coloração incolor ou levemente amarelada. Deve estar devidamente envasado em recipiente plástico rígido ou metálico, resistente, com tampa rosqueável e lacre de segurança. | UND | **38** |
| 57 | 005.016.755 | GRELHA DE ALUMÍNIO 15 X 50 CM LISA COM CAIXILHO | Grelha retangular fabricada em alumínio fundido ou extrudado, com acabamento liso, nas dimensões de 15 cm de largura por 50 cm de comprimento, acompanhada de caixilho (moldura de encaixe). | UND | **11** |
| 58 | 005.016.757 | GRELHA DE ALUMÍNIO 20 X 100 CM – LISA COM CAIXILHO | Grelha retangular confeccionada em alumínio, com acabamento liso, medindo 20 cm de largura por 100 cm de comprimento, acompanhada de caixilho (moldura de encaixe). | UND | **11** |
| 59 | 005.016.758 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA ITAÚBA 5 CM – JOGO COM 2 LADOS | Guarnição confeccionada em madeira maciça do tipo Itaúba, com largura de 5 cm, acabamento natural ou lixado, fornecida em jogo com 2 lados (laterais), destinada ao acabamento de portas e batentes. | UND | **11** |
| 60 | 005.016.776 | LAJE FORRO TRELIÇADA TG8L + CAPA H-06 | Painel de laje pré-fabricada tipo treliçada (TG8L) com capa de concreto H-06, destinado à execução de forros e lajes nervuradas. A base é composta por vigota treliçada de concreto armado com armadura de aço, modelo TG8L, com espaçamento adequado para receber elementos de enchimento, como EPS (isopor) ou cerâmica, conforme projeto. | UND | **260** |
| 61 | 005.016.778 | TINTA LÁTEX CLÁSSICA – EMBALAGEM COM 18 LITROS | Tinta látex PVA de acabamento fosco, tipo clássica, fornecida em embalagem com 18 litros, indicada para pintura de superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e massa corrida. | UND | **220** |
| 62 | 005.016.779 | TINTA LÁTEX CLÁSSICA – EMBALAGEM COM 3,6 LITROS | Tinta látex PVA tipo clássica, com acabamento fosco, fornecida em embalagem de 3,6 litros, indicada para aplicação em ambientes internos, sobre superfícies de alvenaria, reboco, gesso, massa corrida e concreto | UND | **110** |
| 63 | 003.020.324 | MALHA POP 3,00 M X 2,00 M – MALHA 15 X 15 CM – FIO 4,2 MM. | Tela de aço eletrossoldada tipo malha POP, fabricada com fios de aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 4,2 mm, espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios, fornecida em painéis com dimensões de 3,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura. Produto indicado para uso em reforço de estruturas de concreto armado, como lajes, pisos, calçadas, radier e outros elementos estruturais. | UND | **142** |
| 64 | 003.020.325 | MALHA POP 3,00 M X 2,00 M – MALHA 15 X 15 CM – FIO 3,4 MM | Tela de aço eletrossoldada do tipo malha POP, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado de 3,4 mm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios, fornecida em painéis de 3,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura. | UND | **60** |
| 65 | 005.016.807 | MASSA CORRIDA – EMBALAGEM 900 ML (EQUIVALENTE A 1,4 KG) | Massa corrida acrílica para uso interno, fornecida em embalagem de 900 ml (aproximadamente 1,4 kg), indicada para preparação e nivelamento de superfícies de alvenaria, reboco, gesso, concreto e placas de drywall. | UND | **11** |
| 66 | 005.016.809 | MASSA PLÁSTICA – PACOTE DE 500 GRAMAS | Massa plástica de secagem rápida, fornecida em embalagem de 500 gramas, indicada para correções e nivelamento de superfícies metálicas e de alvenaria, como portões, grades, esquadrias, portas, paredes, entre outros. | UND | **16** |
| 67 | 005.016.179 | PEDRA BRITA PRETA M³ | Pedra britada do tipo preta, fornecida a granel em unidade de metro cúbico (m³), proveniente da britagem de rochas basálticas ou similares de alta resistência. Apresenta granulometria uniforme, isenta de impurezas orgânicas, argilas, materiais pulverulentos ou friáveis, sendo indicada para pavimentações, drenos, calçamentos, fundações, concretagens e obras de infraestrutura em geral. | MT3 | **362** |
| 68 | 005.016.864 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 10 CM X 3,00 M | Tábua de madeira Pinus, bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 10 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **33** |
| 69 | 005.016.865 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 20 CM X 3,00 M | Tábua confeccionada em madeira Pinus bruta, serrada, (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 20 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **22** |
| 70 | 005.016.866 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 25 CM X 3,00 M | Tábua em madeira de Pinus, bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 25 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **55** |
| 71 | 005.016.867 | TÁBUA DE PINUS BRUTA 2,1 CM X 30 CM X 3,00 M | Tábua de madeira Pinus, serrada e bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 30 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento. | UND | **110** |
| 72 | 005.016.887 | PORTA LISA DE IMBUIA – NÃO ENCABEÇADA – 0,80 M X 2,10 M X 3,0 CM | Porta lisa confeccionada com revestimento em lâmina de madeira Imbuia, com núcleo sarrafeado ou colmeia, acabamento natural, não encabeçada (sem reforço superior/inferior), com dimensões de 0,80 metro de largura por 2,10 metros de altura e 3,0 cm de espessura. | UND | **22** |
| 73 | 005.016.888 | PORTA LISA DE IMBUIA – NÃO ENCABEÇADA – 0,90 M X 2,10 M X 3,0 CM | Porta lisa composta por estrutura interna sarrafeada ou em colmeia, revestida em lâmina de madeira natural do tipo Imbuia, com acabamento bruto (natural), não encabeçada (sem reforço nas extremidades). Medindo 0,90 metro de largura, 2,10 metros de altura e 3,0 cm de espessura. | UND | **30** |
| 74 | 005.014.174 | REJUNTE PARA CERÂMICA – EMBALAGEM 1 KG | Rejunte cimentício, pronto para uso após adição de água, fornecido em embalagem de 1 kg, indicado para preenchimento de juntas de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais em ambientes internos ou externos. | UN | **220** |
| 75 | 005.016.909 | RIPA DE EUCALIPTO BRUTO – 1,5 CM X 5 CM | Ripa confeccionada em madeira de eucalipto bruto, com 1,5 cm de espessura e 5 cm de largura, fornecida por metro linear. | MT | **222** |
| 76 | 005.016.920 | SARRAFO DE MADEIRA 2,5 CM X 5 CM X 4,00 METROS | Sarrafo confeccionado em madeira maciça bruta, com 2,5 cm de espessura, 5 cm de largura e 4,00 metros de comprimento. Produto serrado, não tratado, com umidade natural, indicado para estruturas auxiliares na construção civil, como ripamentos, caixilhos, molduras, armações provisórias e apoio para forros e coberturas. | UND | **55** |
| 77 | 005.016.921 | SELADOR ACRÍLICO – EMBALAGEM COM 16 LITROS | Selador acrílico à base água, fornecido em embalagem de 16 litros, indicado para aplicação em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e fibrocimento, antes da pintura com tintas látex ou acrílicas. | UND | **16** |
| 78 | 005.016.922 | SELADOR ACRÍLICO – EMBALAGEM COM 18 LITROS | Selador acrílico à base água, fornecido em embalagem de 18 litros, indicado para aplicação em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e fibrocimento, antes da pintura com tintas látex ou acrílicas. | UND | **59** |
| 79 | 005.016.923 | SELANTE PU 40 – BISNAGA COM 400 G | Selante monocomponente de poliuretano (PU 40), à base de polímero de alta resistência, fornecido em bisnaga com 400 g, pronto para uso, de cura por umidade ambiente. Produto de alta elasticidade, aderência e resistência mecânica, indicado para vedações e colagens elásticas em juntas de dilatação, juntas de piso, fachadas, esquadrias, estruturas metálicas, pré-moldados e elementos de concreto, tanto em áreas internas quanto externas. | UND | **22** |
| 80 | 005.016.945 | TELA SOLDADA POP – MALHA 15 X 15 CM – FIO 3,4 MM – TIPO MÉDIA | Tela soldada eletrofundida, tipo POP Média, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado de 3,4 mm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre fios longitudinais e transversais. Fornecida em painéis planos. | UND | **44** |
| 81 | 005.016.946 | TELA SOLDADA POP – MALHA 15 X 15 CM – FIO 4,2 MM – TIPO REFORÇADA | Tela soldada eletrofundida, tipo POP Reforçada, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 4,2 mm, formando malha com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios longitudinais e transversais. | UND | **134** |
| 82 | 005.016.947 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM – 1,53 M X 1,10 M – SEM AMIANTO | Telha ondulada fabricada em fibrocimento sem amianto, com espessura de 6 mm e dimensões de 1,53 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. | UND | **19** |
| 83 | 005.016.948 | TELHA 6MM 2,13X1,10M FIBROCIMENTO SEM AMIANTO | Telha ondulada produzida em fibrocimento sem amianto, com dimensões de 2,13 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e espessura de 6 mm. Composta por cimento reforçado com fibras sintéticas e celulose. | UND | **49** |
| 84 | 005.016.949 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM – 3,05 M X 1,10 M – SEM AMIANTO | Telha ondulada fabricada em fibrocimento sem amianto, com dimensões de 3,05 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e espessura de 6 mm, composta por cimento reforçado com fibras sintéticas e celulose. | UND | **53** |
| 85 | 005.016.950 | TELHA DE BARRO TIPO PAULISTINHA RESINADA | Telha cerâmica do tipo Paulistinha, fabricada em barro natural cozido em alta temperatura, com acabamento resinado de fábrica, que proporciona maior impermeabilidade, resistência à umidade, menor acúmulo de sujeiras, além de conferir brilho e uniformidade visual ao telhado. Indicada para coberturas residenciais, comerciais e institucionais, oferece excelente desempenho térmico e proteção contra intempéries.  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 40 cm  ▸ Largura: 24 cm  ▸ Espessura média: 1,5 cm. | UND | **110** |
| 86 | 005.016.951 | TELHA DE BARRO PORTUGUESA RESINADA | Tipo: Telha cerâmica – modelo Portuguesa  Material: Barro cerâmico natural (argila)  Acabamento: Resinada (impermeabilizada com resina acrílica ou similar).  Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade).  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 41 cm  ▸ Largura: 25 cm  ▸ Espessura média: 1,5 cm | UND | **1004** |
| 87 | 005.016.952 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA RESINADA | Tipo: Telha cerâmica – modelo Romana  Material: Barro cerâmico natural (argila)  Acabamento: Resinada (com resina acrílica ou similar);  Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade);  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 41 cm  ▸ Largura: 25 cm  ▸ Espessura média: 1,5 cm | UND | **2523** |
| 88 | 005.016.953 | TELHA DE BARRO TIPO SELOTE RESINADA | Tipo: Telha cerâmica – modelo Selote (capa e bica)  Material: Barro cerâmico natural  Acabamento: Resinada (impermeabilização com resina acrílica ou similar);  Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade);  Dimensões mínimas usuais:  ▸ Comprimento: 45 cm  ▸ Largura: 20 cm (bica) / 18 cm (capa)  ▸ Espessura média: 1,5 cm | UND | **110** |
| 89 | 005.016.955 | THINNER – EMBALAGEM COM 5 LITROS | Tipo: Solvente orgânico (Thinner universal ou sintético);  Embalagem: Galão com 5 litros;  Aparência: Líquido límpido e incolor; | UND | **31** |
| 90 | 005.015.414 | THINNER – EMBALAGEM COM 900 ML | Tipo: Solvente (Thinner sintético ou universal);  Embalagem: Frasco com 900 ml;  Aparência: Líquido límpido e incolor; | UN | **24** |
| 91 | 005.016.956 | TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS – 9 CM X 14 CM X 12 CM – MEIO TIJOLO | Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 6 furos;  Modelo: Meio tijolo;  Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 14 cm (altura) x 12 cm (comprimento);  Formato: Retangular, com 6 furos verticais;  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **1.375** |
| 92 | 005.016.957 | TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS – 9 CM X 14 CM X 24 CM | Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 6 furos;  Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 14 cm (altura) x 24 cm (comprimento);  Formato: Retangular, com 6 furos verticais;  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **11.000** |
| 93 | 005.016.958 | TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS – 9 CM X 19 CM X 19 CM | Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 8 furos  Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 19 cm (altura) x 19 cm (comprimento);  Formato: Retangular, com 8 furos longitudinais (verticais);  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **22.000** |
| 94 | 005.016.959 | TIJOLO COMUM CERÂMICO – 23 CM X 9 CM X 5 CM | Tipo: Tijolo cerâmico maciço (tijolo comum);  Dimensões nominais: 23 cm (comprimento) x 9 cm (largura) x 5 cm (altura);  Material: Argila cerâmica queimada. | UND | **2.750** |
| 95 | 005.016.960 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE – LATA COM 18 LITROS | Tipo: Tinta impermeabilizante asfáltica de aplicação a frio  Composição: Asfalto diluído em solvente orgânico (sem fibras);  Embalagem: Lata metálica com 18 litros;  Cor: Preto betuminoso. | UND | **7** |
| 96 | 005.016.961 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Tinta impermeabilizante asfáltica de aplicação a frio  Composição: Asfalto diluído em solvente orgânico (sem fibras);  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;  Cor: Preto betuminoso. | UND | **6** |
| 97 | 005.006.431 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Tinta esmalte sintético (base solvente)  Composição: Resinas alquídicas, pigmentos, solventes e aditivo;  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros  Cores disponíveis: Diversas (conforme catálogo do fabricante);  Acabamento: Brilhante, acetinado ou fosco (definir conforme demanda). | GL | **161** |
| 98 | 005.014.849 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO FOSCO – LATA COM 18 LITROS | Tipo: Tinta látex acrílica fosca (base água);  Acabamento: Fosco (sem brilho);  Embalagem: Lata metálica com 18 litros;  Composição: Emulsão acrílica, pigmentos inorgânicos, aditivos, cargas minerais e água;  Cores disponíveis: Branca e tons diversos (conforme catálogo do fabricante). | LTA | **110** |
| 99 | 005.016.186 | TINTA PARA PISO – LATA COM 18 LITROS | Tinta acrílica à base de água, especialmente formulada para pintura e proteção de pisos cimentados, fornecida em lata metálica com 18 litros.  Cores disponíveis: Cinza, vermelho, verde, entre outras (conforme catálogo do fabricante). | LT | **66** |
| 100 | 005.014.499 | TRELIÇA H12 (8X12) – BARRA COM 12 METROS | Tipo: Treliça metálica tipo H12;  Altura nominal: 12 cm;  Base: 8 cm;  Comprimento da barra: 12 metros;  Composição: Aço CA-60 nervurado, soldado eletricamente. | UN | **33** |
| 101 | 005.014.498 | TRELIÇA H8 (8X12) BARRA DE 12 METROS | Tipo: Treliça metálica tipo H8;  Altura nominal: 8 cm;  Base: 8 cm;  Comprimento da barra: 12 metros;  Composição: Aço CA-60 nervurado, com soldagem eletroforjada. | UN | **33** |
| 102 | 005.019.003 | VERNIZ MARÍTIMO ALTO BRILHO – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Verniz sintético marítimo;  Acabamento: Alto brilho;  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;  Base: Resina alquídica modificada (solvente);  Cor: Incolor (transparente). | UND | **9** |
| 103 | 005.019.004 | VERNIZ MARÍTIMO – MADEIRA PROTEGIDA BRILHANTE – LATA COM 3,6 LITROS | Tipo: Verniz marítimo sintético;  Acabamento: Brilhante (alto brilho);  Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;  Cor: Incolor transparente;  Base: Resina alquídica (solvente). | UND | **18** |
| 104 |  | PÓ DE PEDRA | Tipo: Agregado mineral fino (pó de pedra);  Origem: Britagem de rochas graníticas ou basálticas;  Cor: Cinza claro ou escuro;  Fornecimento: A granel, em unidade de medida: metro cúbico (m³). | M3 | **50** |
| 105 |  | PEDRISCO | Tipo: Agregado graúdo – Pedrisco;  Granulometria: Entre 4,8 mm e 12 mm;  Origem: Britagem de rochas graníticas ou basálticas;  Cor: Cinza claro ou escuro;  Fornecimento: A granel, em unidade de medida: metro cúbico (m³). | M3 | **50** |

|  |
| --- |
| **V - LEVANTAMENTO DE MERCADO** |

Os bens acima descritos são considerados como bens de natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado, o que caracteriza bens comuns conforme descrito no inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021.

A comercialização desses materiais pode ser realizada tanto **por fabricantes**, como também **por distribuidores e revendedores autorizados**, todos devidamente habilitados pelos órgãos de controle, o que reforça a disponibilidade ampla e a competitividade do objeto licitado.

Para a composição da estimativa de preços e a verificação da viabilidade da contratação, foi realizada **pesquisa de mercado junto a fornecedores locais e regionais,** bem como **em sites e plataformas especializadas de comércio eletrônico**, permitindo aferir os preços praticados atualmente e garantir maior representatividade na amostragem de valores.

Diante do exposto, a solução possível é a contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais de construção, por meio de licitação na modalidade Pregão. Considerando a variação na demanda, a necessidade de entregas fracionadas e a periodicidade das requisições ao longo do tempo, adota-se o Sistema de Registro de Preços como procedimento auxiliar.

|  |
| --- |
| **VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO** |

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, foi elaborada meticulosamente, considerando as particularidades de cada item a ser adquirido e os custos associados à sua aquisição. Com o intuito de salvaguardar a confidencialidade das informações sensíveis e promover a equidade no processo licitatório, a estimativa do valor da contratação será mantida em anexo (Anexo I do Estudo Técnico Preliminar – Estimativa do Valor de Contratação) de forma sigilosa, e tornar-se-á pública após a fase de lances, servindo como referencial de valor máximo aceito. Essa medida é essencial para proteger os interesses da administração pública e garantir a economicidade no processo licitatório.

|  |
| --- |
| **VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO** |

A solução a ser contratada consiste no **fornecimento parcelado e sob demanda de materiais de construção**, conforme as especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), com a finalidade de atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos municipais vinculados às diversas secretarias e setores da Administração Pública de Taguaí.

A aquisição será realizada por meio de **licitação na modalidade Pregão Eletrônico,** com a **adoção do procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços**, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, o que possibilitará maior flexibilidade, economicidade e eficiência na gestão de suprimentos, diante da **imprevisibilidade quanto à quantidade, periodicidade e urgência das demandas.**

#### **Escopo e Funcionamento da Solução**

A empresa contratada será responsável pelo **fornecimento e entrega dos materiais** de acordo com as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, respeitando rigorosamente os critérios de qualidade e segurança definidos.

O fornecimento será realizado **de forma fracionada e conforme demanda**, mediante requisições das unidades administrativas autorizadas, com entregas nos locais determinados pela Administração.

Caso os materiais entregues apresentem **divergências em relação ao previsto**, a empresa será obrigada a efetuar a **substituição no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após notificação formal,** sem qualquer custo adicional para a Administração, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

#### **Logística e Locais de Entrega**

As entregas deverão ser realizadas **nos locais indicados na autorização de fornecimento** ou **conforme solicitação do setor de Obras**, respeitando as condições operacionais e de acesso previamente informadas pela Administração. A contratada deverá **garantir a integridade dos materiais durante o transporte,** utilizando embalagens apropriadas e assegurando que os produtos estejam em perfeitas condições no ato da entrega.

#### **Regramentos Aplicáveis**

A execução da contratação observará, além da Lei nº 14.133/2021, os princípios da administração pública, bem como os dispositivos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), assegurando **transparência, legalidade, economicidade, eficiência e competitividade** durante todo o ciclo da contratação.

|  |
| --- |
| **VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO** |

Nos termos do art. 40, inciso V, alínea “b” da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento da contratação é tecnicamente viável e economicamente vantajoso, sendo justificado pelos seguintes fatores:

* Variedade e quantidade de itens distintos, com especificações técnicas variadas;
* Necessidade contínua e não simultânea, evitando armazenamento excessivo e vencimento de validade;
* Racionalização dos recursos públicos, por meio de compras somente conforme necessidade real;
* Flexibilidade orçamentária para diferentes unidades gestoras, conforme surgirem as demandas de manutenção.

Portanto, o parcelamento da entrega e do consumo é a forma mais adequada para atender com eficiência e economicidade à necessidade pública.

|  |
| --- |
| **IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS** |

A contratação de materiais de construção por meio do Sistema de Registro de Preços visa atender às diversas demandas de manutenção e infraestrutura dos prédios públicos do Município de Taguaí, promovendo resultados significativos em termos de economia, eficiência e qualidade. Os principais resultados esperados com a adoção da solução proposta são:

1. **Economia de Recursos:**

Redução dos custos associados à aquisição de materiais, por meio da seleção criteriosa de fornecedores, da ampla concorrência proporcionada pelo pregão eletrônico e da obtenção de preços competitivos de mercado. O procedimento licitatório permite ainda a identificação de alternativas mais econômicas, sem comprometer a qualidade exigida nos termos técnicos.

1. **Aumento da Eficiência Operacional:**

Garantia do suprimento adequado e contínuo dos materiais necessários para as ações de manutenção corretiva e preventiva nos diversos órgãos da Administração Municipal, assegurando agilidade na execução dos serviços e evitando a paralisação de atividades essenciais. Isso contribui para um ambiente funcional, seguro e adequado tanto para servidores quanto para a população usuária dos serviços públicos.

1. **Garantia de Qualidade e Confiabilidade:**

Aquisição de materiais que atendam aos padrões técnicos exigidos, assegurando a durabilidade e a resistência das estruturas públicas. A confiabilidade dos insumos empregados nas obras é essencial para a segurança das edificações e para a longevidade das intervenções realizadas.

Esses resultados serão alcançados por meio de um processo de aquisição transparente e competitivo, com critérios técnicos e financeiros previamente definidos, fiscalização contínua do fornecimento, e controle rigoroso da qualidade dos produtos entregues e de sua correta aplicação pelas equipes responsáveis pelas obras públicas.

|  |
| --- |
| **X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO** |

Considerando o histórico bem-sucedido da equipe em contratos anteriores, aliado à eficácia das práticas existentes de gestão de contratos e à ausência de requisitos ou desafios extraordinários no contrato em questão, é possível concluir que não há necessidade de adotar providências prévias à celebração do contrato.

|  |
| --- |
| **XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES** |

Não foram identificadas contratações correlatas e/ou interdependentes que possam influenciar ou ser influenciadas pela presente contratação.

|  |
| --- |
| **XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS** |

A aquisição e o uso de materiais de construção podem gerar impactos ambientais relevantes, caso não sejam observados critérios técnicos, de sustentabilidade e boas práticas de gestão de resíduos. A seguir, são descritos os principais impactos ambientais potenciais relacionados a essa contratação e as respectivas medidas mitigadoras:

1. **Consumo excessivo de recursos naturais:**

A aquisição de materiais de baixa durabilidade pode resultar em substituições frequentes, demandando maior uso de matérias-primas como cimento, metais, madeira e agregados minerais (areia e brita). Esse consumo elevado pressiona a cadeia extrativa, contribuindo para a degradação de ecossistemas e o esgotamento de recursos naturais.

1. **Geração de resíduos e entulho:**

Durante a aplicação, substituição ou descarte de materiais de construção, ocorre a geração de resíduos sólidos (entulhos, embalagens, sobras de cimento, madeira, etc.), que, se não forem corretamente gerenciados, podem causar poluição do solo, obstrução de vias públicas e impactos em corpos d’água próximos.

1. **Poluição ambiental indireta:**

O transporte e manuseio dos materiais envolvem emissões atmosféricas provenientes de veículos e máquinas, contribuindo para a poluição do ar. Além disso, produtos inadequadamente armazenados podem causar vazamentos ou contaminações.

1. **Ocupação de aterros sanitários:**

Materiais não reutilizados ou reciclados podem ser indevidamente destinados a aterros, agravando a sobrecarga nesses locais e dificultando a gestão de resíduos urbanos.

#### **Medidas Mitigadoras Propostas**

Para reduzir os possíveis impactos ambientais decorrentes da contratação, a Administração adotará as seguintes medidas:

1. **Especificação de produtos certificados:**

Será dada preferência a materiais que apresentem selos de conformidade e qualidade, como INMETRO, e que atendam às normas técnicas da ABNT (NBRs pertinentes), assegurando maior durabilidade e menor impacto ambiental ao longo do ciclo de vida do produto.

**2. Gestão adequada de resíduos e sobras:**

Durante as obras ou manutenções, os resíduos gerados deverão ser segregados, armazenados e encaminhados à destinação ambientalmente adequada, conforme legislação vigente, utilizando-se da coleta seletiva municipal, pontos de descarte autorizados ou programas de logística reversa.

**3.Sensibilização das equipes de execução:**

As equipes envolvidas na aplicação e manuseio dos materiais poderão ser orientadas sobre o uso consciente dos insumos e a importância da redução do desperdício.

|  |
| --- |
| **XIII - ANÁLISE DOS RISCOS** |

A análise de risco é uma etapa essencial do Estudo Técnico Preliminar (ETP), com o objetivo de identificar, avaliar e propor medidas para mitigar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a execução contratual. Essa etapa permite antecipar fatores críticos que podem impactar o cumprimento dos prazos, a qualidade dos materiais, os custos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Abaixo são apresentados os principais riscos identificados, suas causas, impactos e respectivas ações preventivas:

### **RISCO 1: Atrasos no processo licitatório ou na entrega dos materiais**

* **Probabilidade:** Média
* **Impacto:** Alto

**Possíveis Causas:**

* Burocracia e complexidade na tramitação do processo;
* Documentação incompleta ou inadequada;
* Problemas logísticos do fornecedor (estoque, transporte, etc.).

**Danos Potenciais:**

* Paralisação de obras ou serviços;
* Impactos no cronograma físico-financeiro dos projetos;
* Necessidade de remanejamento de recursos.

**Ações Preventivas:**

* Planejamento detalhado com cronograma de atividades;
* Análise criteriosa dos documentos licitatórios;
* Seleção de fornecedores com boa reputação e logística estruturada;
* Cláusulas contratuais prevendo penalidades por atrasos.

### **RISCO 2: Aquisição de materiais em desacordo com as especificações técnicas**

* **Probabilidade:** Alta
* **Impacto:** Alto

**Possíveis Causas:**

* Definição inadequada das especificações técnicas;
* Falta de fiscalização na entrega dos materiais;
* Intenção de fornecimento de produtos de baixa qualidade.

**Danos Potenciais:**

* Comprometimento da durabilidade e segurança das obras;
* Necessidade de substituição dos materiais;
* Aumento de custos e retrabalho.

**Ações Preventivas:**

* Especificações técnicas bem definidas com base em normas técnicas (ex: ABNT);
* Inspeção minuciosa dos materiais no recebimento;
* Fiscalização contínua por equipe técnica qualificada.

### **RISCO 3: Fracasso de itens por ausência de no mínimo 3 participantes aptos nas cotas ou itens exclusivos para ME/EPP**

* **Probabilidade:** Média
* **Impacto:** Alto

**Possíveis Causas:**

* Baixa quantidade de fornecedores ME/EPP capacitados no mercado local/regional;
* Exigências técnicas incompatíveis com a capacidade de microempresas.

**Danos Potenciais:**

* Itens desertos ou fracassados, gerando descontinuidade do processo;
* Necessidade de revisão do edital e republicação.

**Ações Preventivas:**

* Realização de certame com ampla participação, mantendo-se os benefícios para micro e pequenas empresas quanto ao empate ficto e habilitação tardia.

### **RISCO 4: Retrabalho e necessidade de nova licitação**

* **Probabilidade:** Média
* **Impacto:** Alto

**Possíveis Causas:**

* Fracasso total ou parcial do certame;
* Edital com falhas técnicas, exigências excessivas ou omissões.

**Danos Potenciais:**

* Atraso na execução dos serviços ou obras dependentes dos materiais;
* Redução da eficiência da gestão pública;
* Desperdício de tempo e recursos administrativos.

**Ações Preventivas:**

* Elaboração técnica minuciosa dos documentos de licitação;
* Participação de equipe multidisciplinar na revisão do ETP e do edital;
* Consulta pública ou chamamento prévio para aferição do interesse do mercado.

### **RISCO 5: Não cumprimento dos prazos contratuais por parte do fornecedor**

* **Probabilidade:** Média
* **Impacto:** Alto

**Possíveis Causas:**

* Problemas na cadeia de suprimentos;
* Sobrecarga de produção do fornecedor;
* Greves, intempéries ou eventos imprevistos.

**Danos Potenciais:**

* Impactos diretos no cronograma de execução de obras;
* Comprometimento de entregas vinculadas a prazos legais ou orçamentários.

**Ações Preventivas:**

* Cronograma de entrega pactuado contratualmente com cláusulas de penalidades;
* Monitoramento contínuo da produção e entrega dos materiais;
* Inclusão de cláusula de substituição do fornecedor em caso de inadimplência grave.

### **RISCO 6: Aumento da carga de trabalho da equipe e atraso na análise das propostas em caso de aplicação de cotas para ME/EPP**

* **Probabilidade:** Alta
* **Impacto:** Médio

**Possíveis Causas:**

* Maior volume de propostas a serem analisadas separadamente por tipo de cota;
* Equipe reduzida ou com acúmulo de funções.

**Danos Potenciais:**

* Morosidade na análise e julgamento das propostas;
* Risco de erros ou omissões no julgamento;
* Atraso na conclusão do certame.

**Ações Preventivas:**

* Planejamento prévio da equipe e reforço técnico temporário, se necessário;
* Não aplicação de cota, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

|  |
| --- |
| **XIV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA** |

Diante dos elementos apresentados, conclui-se que a contratação da solução ora proposta, consistente na aquisição de materiais de construção com entrega parcelada, conforme demanda, por meio do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, mostra-se plenamente viável, adequada e necessária para garantir o atendimento contínuo e eficiente às demandas das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura de Taguaí.

A medida visa assegurar a execução de obras, reparos, manutenções preventivas e corretivas em prédios e espaços públicos, contribuindo diretamente para a preservação do patrimônio público e para a melhoria das condições de infraestrutura urbana e institucional.

A adoção do procedimento de Registro de Preços promove maior competitividade, possibilita o atendimento dinâmico e planejado das necessidades da Administração, minimiza riscos de desabastecimento, evita aquisições emergenciais e reduz custos operacionais, ao permitir compras conforme a real necessidade, evitando estoques excessivos e desperdícios.

A contratação em questão está em plena conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando os critérios legais, técnicos e operacionais exigidos, demonstrando-se, portanto, uma solução eficaz, economicamente vantajosa e devidamente justificada sob os aspectos do interesse público e da gestão responsável dos recursos municipais.

Taguaí-SP, 07 de julho de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reinaldo Torres de Albuquerque

Coord. Obras e Serviços Públicos

Após análise minuciosa do estudo técnico preliminar, decidi:

* acatá-lo.
* rejeitá-lo.
* aceitá-lo com ressalvas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eder Carlos Fogaça da Cruz

Prefeito Municipal de Taguaí

**ANEXO I DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:** **ESTIMATIVA DE CUSTO COM CARÁTER SIGILOSO**

**ANEXO II DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

A presente memória de cálculo tem como objetivo justificar, de forma técnica e objetiva, a quantidade estimada de materiais de construção a ser licitada, com vistas a atender as demandas de manutenção dos prédios públicos do Município de Taguaí/SP.

Para a definição dos quantitativos, foram considerados os seguintes parâmetros:

* A quantidade inicial contratada por meio da Licitação nº 177/2023;
* O consumo efetivo registrado ao longo de 24 meses de vigência contratual;
* O saldo remanescente disponível até o presente momento;
* A projeção de consumo para os próximos 12 meses, com base na média histórica de utilização e nas demandas previstas pelos setores responsáveis;
* O acréscimo de 10% sobre a estimativa de consumo, como margem técnica para atender a eventuais variações na demanda durante a vigência do novo contrato.

***Esses dados foram organizados e analisados individualmente por item, assegurando que a quantidade a ser licitada seja compatível com a real necessidade da Administração Pública Municipal, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e planejamento previstos na legislação vigente, conforme tabela abaixo:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓD. PRODUTO** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANTIDADE INICIAL (LIC 177/23)** | **QUANTIDADE PEDIDA EM 24 MESES** | **SALDO RESTANTE** | **ESTIMADO PARA CONSUMO EM 12 MESES** | **ACRESSIMO DE QUANTIDADE 10%** | **QUANTIDADE A SER LICITADA** | **TIPO DE MATERIAL** |
| **1** | 005.016.588 | ACRILICO FOSCO LATA 3.6L - TINTA LATEX | LTA | **100** | **100** | **0** | **50** | **5** | **55** | ESTRUTURAL |
| **2** | 005.016.597 | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 3,6 L | LTA | **20** | **20** | **0** | **10** | **1** | **11** | ESTRUTURAL |
| **3** | 005.016.596 | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 18 L | LTA | **30** | **30** | **0** | **15** | **1,5** | **17** | ESTRUTURAL |
| **4** | 005.016.598 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 18L | UND | **80** | **80** | **0** | **40** | **4** | **44** | ESTRUTURAL |
| **5** | 005.016.599 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 3,6L | UND | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |
| **6** | 005.016.600 | AGUARRAS LATA DE 900ML | UND | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |
| **7** | 005.016.605 | ARAME GALVANIZADO 12=2,76MM ROLO INDUSTRIAL | RL | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |
| **8** | 005.016.606 | ARAME GALVANIZADO 16=1,65MM ROLO COM 1 KG | RL | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |
| **9** | 005.014.298 | ARAME GALVANIZADO Nº14 ROLO DE 1KG | KG | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |
| **10** | 005.016.608 | ARAME GALVONIZADO Nº 18 - ROLO COM 1 KG | RL | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |
| **11** | 005.006.433 | ARAME RECOZIDO 12 | KG | **60** | **46** | **14** | **23** | **2,3** | **26** | ESTRUTURAL |
| **12** | 005.016.611 | ARAME RECOZIDO 14=2,10MM ROLO 1KG LISO COMERCIAL | RL | **100** | **60** | **40** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |
| **13** | 005.016.613 | ARAME RECOZIDO 18=1,24MM ROLO 1KG TORCIDO | RL | **30** | **30** | **0** | **15** | **1,5** | **17** | ESTRUTURAL |
| **14** | 005.014.134 | ARAME RECOZIDO Nº 14 KG | KG | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |
| **15** | 005.014.294 | ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº18 ROLO DE 1KG | KG | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |
| **16** | 005.014.018 | AREIA LAVADA FINA M3 | MT3 | **500** | **440** | **60** | **220** | **22** | **242** | ESTRUTURAL |  |
| **17** | 005.014.137 | AREIA LAVADA GROSSA M³ | MT | **500** | **500** | **0** | **250** | **25** | **275** | ESTRUTURAL |  |
| **18** | 005.014.019 | AREIA LAVADA MÉDIA M3 | MT3 | **500** | **500** | **0** | **250** | **25** | **275** | ESTRUTURAL |  |
| **19** | 005.016.615 | ARGAMASSA COLANTE SACO COM 20KG | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **20** | 005.016.616 | ARGAMASSA EXTERNA SACO COM 20KG | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **21** | 005.016.619 | ARGAMASSA USO INTERNO CINZA SACO COM 20KG | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **22** | 005.016.620 | ARMACAO TRELICA H08 BARRA 12 METROS | UND | **140** | **67** | **73** | **33,5** | **3,35** | **37** | ESTRUTURAL |  |
| **23** | 005.016.621 | ARMACAO TRELICA H12 BARRA 06 METROS | UND | **100** | **55** | **45** | **27,5** | **2,75** | **31** | ESTRUTURAL |  |
| **24** | 005.016.622 | ARMACAO TRELICA H12 BARRA 12 METROS | UND | **100** | **60** | **40** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |  |
| **25** | 005.016.633 | BARRA ROSCADA 1.0MX1/2 | UND | **200** | **57** | **143** | **28,5** | **2,85** | **32** | ESTRUTURAL |  |
| **26** | 005.016.634 | BARRA ROSCADA 1.0MX1/4 | UND | **200** | **15** | **185** | **7,5** | **0,75** | **9** | ESTRUTURAL |  |
| **27** | 005.016.635 | BARRA ROSCADA 1.0MX3/8 | UND | **200** | **86** | **114** | **43** | **4,3** | **48** | ESTRUTURAL |  |
| **28** | 005.016.636 | BARRA ROSCADA 1.0MX5/16 | UND | **200** | **45** | **155** | **22,5** | **2,25** | **25** | ESTRUTURAL |  |
| **29** | 005.006.664 | BARRA ROSCADA 1/2 X 1M | BAR | **50** | **17** | **33** | **8,5** | **0,85** | **10** | ESTRUTURAL |  |
| **30** | 005.014.702 | BARRA ROSCADA 3/8X1M | BAR | **80** | **52** | **28** | **26** | **2,6** | **29** | ESTRUTURAL |  |
| **31** | 005.016.637 | BARRA ROSCADA 5/8” X 1,00 MT | UND | **100** | **18** | **82** | **9** | **0,9** | **10** | ESTRUTURAL |  |
| **32** | 005.016.640 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA - 90 CM | UND | **20** | **20** | **0** | **10** | **1** | **11** | ESTRUTURAL |  |
| **33** | 005.016.663 | CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG | SC | **1000** | **1000** | **0** | **500** | **50** | **550** | ESTRUTURAL |  |
| **34** | 005.016.664 | CAL LIGAMIL SACO COM 20 KG | UND | **400** | **400** | **0** | **200** | **20** | **220** | ESTRUTURAL |  |
| **35** | 005.016.667 | CANALETA CERAMICA 09 - 09X14X19CM | UND | **3000** | **3000** | **0** | **1500** | **150** | **1650** | ESTRUTURAL |  |
| **36** | 005.016.668 | CANALETA CERAMICA 14 - 14X14X19CM | UND | **2000** | **2000** | **0** | **1000** | **100** | **1100** | ESTRUTURAL |  |
| **37** | 005.016.669 | CANALETA CERAMICA 19 - 19X14X19CM | UND | **3000** | **3000** | **0** | **1500** | **150** | **1650** | ESTRUTURAL |  |
| **38** | 005.016.676 | CAPA LAJE CERAMICA H07 = 07X20X30CM | UND | **8000** | **7873** | **127** | **3936,5** | **393,7** | **4330** | ESTRUTURAL |  |
| **39** | 005.014.214 | CIMENTO 50KG | SC | **6000** | **4585** | **1415** | **2292,5** | **229,3** | **2522** | ESTRUTURAL |  |
| **40** | 005.014.352 | ESMALTE BRILHANTE 3,6L | UN | **400** | **397** | **3** | **198,5** | **19,85** | **219** | ESTRUTURAL |  |
| **41** | 005.016.716 | ESMALTE BRILHANTE LATA DE 900ML | UND | **60** | **43** | **17** | **21,5** | **2,15** | **24** | ESTRUTURAL |  |
| **42** | 005.016.717 | ESMALTE CONTRA FERRUGEM LATA DE 3,6L | UND | **100** | **92** | **8** | **46** | **4,6** | **51** | ESTRUTURAL |  |
| **43** | 005.016.721 | ESTRIBO 15 X 15 - F. 5 MM | UND | **3000** | **2683** | **317** | **1341,5** | **134,2** | **1476** | ESTRUTURAL |  |
| **44** | 005.016.722 | EUCALIPTO CAIBRO 05X06CMX2,50M BRUTA | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **45** | 005.016.723 | EUCALIPTO CAIBRO 05X06CMX3,00M BRUTA | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **46** | 005.016.724 | EUCALIPTO RIPA 2,0X05CMX1,00M BRUTA | UND | **2000** | **962** | **1038** | **481** | **48,1** | **530** | ESTRUTURAL |  |
| **47** | 005.014.438 | FERRO CA 50 10MM (3/8") EM BARRA DE 12 METROS | UN | **800** | **792** | **8** | **396** | **39,6** | **436** | ESTRUTURAL |  |
| **48** | 005.012.358 | FERRO CA 50 12,5 MM (1/2") EM BARRA DE 12 METROS | BR | **400** | **400** | **0** | **200** | **20** | **220** | ESTRUTURAL |  |
| **49** | 005.014.362 | FERRO CA 50 6,3MM (1/4”) EM BARRA DE 12 METROS | UN | **600** | **338** | **262** | **169** | **16,9** | **186** | ESTRUTURAL |  |
| **50** | 005.016.733 | FERRO CA50 - 8,0MM=5/16" BARRA 12M | UND | **500** | **258** | **242** | **129** | **12,9** | **142** | ESTRUTURAL |  |
| **51** | 005.016.735 | FERRO CA60 - 4,2MM BARRA 12M | UND | **100** | **100** | **0** | **50** | **5** | **55** | ESTRUTURAL |  |
| **52** | 005.016.736 | FERRO CA60 - 5,0MM BARRA 12M | UND | **300** | **300** | **0** | **150** | **15** | **165** | ESTRUTURAL |  |
| **53** | 005.016.742 | FORRO DE PVC 200MM 4,00M BRANCO 8MM | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **54** | 005.016.743 | FORRO DE PVC 200MM 5,00M BRANCO 8MM | UND | **200** | **187** | **13** | **93,5** | **9,35** | **103** | ESTRUTURAL |  |
| **55** | 005.016.744 | FORRO DE PVC 200MM 6,00M BRANCO 8MM | UND | **300** | **140** | **160** | **70** | **7** | **77** | ESTRUTURAL |  |
| **56** | 005.016.747 | FORRO DE PVC MOLDURA (MEIA CANA) BRANCO - BARRA 6 M | UND | **400** | **33** | **367** | **16,5** | **1,65** | **19** | ESTRUTURAL |  |
| **57** | 005.015.111 | GALÃO DE AGUARRÁS 05 LITROS | UND | **200** | **68** | **132** | **34** | **3,4** | **38** | ESTRUTURAL |  |
| **58** | 005.016.755 | GRELHA ALUMINIO 15X050CM LISA C/CAXILHO | UND | **20** | **20** | **0** | **10** | **1** | **11** | ESTRUTURAL |  |
| **59** | 005.016.757 | GRELHA ALUMINIO 20X100CM LISA C/CAXILHO | UND | **20** | **20** | **0** | **10** | **1** | **11** | ESTRUTURAL |  |
| **60** | 005.016.758 | GUARNICAO DE MADEIRA ITAUBA 05CM JOGO 2 LADOS | UND | **20** | **20** | **0** | **10** | **1** | **11** | ESTRUTURAL |  |
| **61** | 005.016.776 | LAJE FORRO TRELICA TG8L+CAPA H-06 | UND | **500** | **471** | **29** | **235,5** | **23,55** | **260** | ESTRUTURAL |  |
| **62** | 005.016.778 | LATEX CLASSICA 18 LITROS | UND | **400** | **400** | **0** | **200** | **20** | **220** | ESTRUTURAL |  |
| **63** | 005.016.779 | LATEX CLASSICA 3,6L | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **64** | 003.020.324 | MALHA POP (300X200) (15X15X4.2) | UND | **500** | **257** | **243** | **128,5** | **12,85** | **142** | ESTRUTURAL |  |
| **65** | 003.020.325 | MALHA POP (300X200) 15X15X3,4 | UND | **300** | **108** | **192** | **54** | **5,4** | **60** | ESTRUTURAL |  |
| **66** | 005.016.807 | MASSA CORRIDA 900ML = 1,4KG | UND | **20** | **20** | **0** | **10** | **1** | **11** | ESTRUTURAL |  |
| **67** | 005.016.809 | MASSA PLASTICA - PACOTE DE 500 GRAMAS | UND | **40** | **28** | **12** | **14** | **1,4** | **16** | ESTRUTURAL |  |
| **68** | 005.016.179 | PEDRA BRITA PRETA M³ | MT3 | **1000** | **657,5** | **343** | **328,75** | **32,88** | **362** | ESTRUTURAL |  |
| **69** | 005.016.864 | PINUS TABUA 2,1X05CMX3,00M BRUTA - LARGURA 10 CM | UND | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |  |
| **70** | 005.016.865 | PINUS TABUA 2,1X15CMX3,00M BRUTA - LARGURA 20 CM | UND | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |  |
| **71** | 005.016.866 | PINUS TABUA 2,1X20CMX3,00M BRUTA - LARGURA 25 CM | UND | **100** | **100** | **0** | **50** | **5** | **55** | ESTRUTURAL |  |
| **72** | 005.016.867 | PINUS TABUA 2,1X25CMX3,00M BRUTA - LARGURA 30 CM | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **73** | 005.016.887 | PORTA LISA DE IMBUIA NÃO ENCABEÇADA DE 0,80 X 2,10 MTX3CM | UND | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |  |
| **74** | 005.016.888 | PORTA LISA DE IMBUIA NÃO ENCABEÇÃDA DE 0,90 X 2,10 MTX3CM | UND | **60** | **53** | **7** | **26,5** | **2,65** | **30** | ESTRUTURAL |  |
| **75** | 005.014.174 | REJUNTE | KG | **400** | **400** | **0** | **200** | **20** | **220** | ESTRUTURAL |  |
| **76** | 005.016.909 | RIPA DE EUCALIPTO 1,5 CM X 5 CM | MT | **1000** | **402** | **598** | **201** | **20,1** | **222** | ESTRUTURAL |  |
| **77** | 005.016.920 | SARRAFO 2,5 CM X 5 CM X 4,0 MTS | UND | **100** | **100** | **0** | **50** | **5** | **55** | ESTRUTURAL |  |
| **78** | 005.016.919 | SARRAFO CEDRILHO 10 CM X 2,5 CM APARELHADO X 3 MT | UND | **40** | **17** | **23** | **8,5** | **0,85** | **10** | ESTRUTURAL |  |
| **79** | 005.016.921 | SELADOR ACRILICO 16L | UND | **400** | **29** | **371** | **14,5** | **1,45** | **16** | ESTRUTURAL |  |
| **80** | 005.016.922 | SELADOR ACRILICO 18L | UND | **400** | **107** | **293** | **53,5** | **5,35** | **59** | ESTRUTURAL |  |
| **81** | 005.016.923 | SELANTE PU 40 - BISNAGA DE 400 G | UND | **40** | **40** | **0** | **20** | **2** | **22** | ESTRUTURAL |  |
| **82** | 005.016.945 | TELA SOLDADA POP 15X15CM F3,4MM MEDIA | UND | **200** | **79** | **121** | **39,5** | **3,95** | **44** | ESTRUTURAL |  |
| **83** | 005.016.946 | TELA SOLDADA POP 15X15CM F4,2MM REFORCADA | UND | **400** | **242** | **158** | **121** | **12,1** | **134** | ESTRUTURAL |  |
| **84** | 005.016.947 | TELHA 6MM 1,53X1,10M FIBROCIMENTO SEM AMIANTO | UND | **200** | **33** | **167** | **16,5** | **1,65** | **19** | ESTRUTURAL |  |
| **85** | 005.016.948 | TELHA 6MM 2,13X1,10M FIBROCIMENTO SEM AMIANTO | UND | **400** | **88** | **312** | **44** | **4,4** | **49** | ESTRUTURAL |  |
| **86** | 005.016.949 | TELHA 6MM 3,05X1,10M FIBROCIMENTO SEM AMIANTO | UND | **400** | **96** | **304** | **48** | **4,8** | **53** | ESTRUTURAL |  |
| **87** | 005.016.950 | TELHA DE BARRO PAULISTINHA RESINADA | UND | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **88** | 005.016.951 | TELHA DE BARRO PORTUGUESA RESINADA | UND | **10000** | **1825** | **8175** | **912,5** | **91,25** | **1004** | ESTRUTURAL |  |
| **89** | 005.016.952 | TELHA DE BARRO ROMANA RESINADA | UND | **6000** | **4587** | **1413** | **2293,5** | **229,4** | **2523** | ESTRUTURAL |  |
| **90** | 005.016.953 | TELHA DE BARRO SELOTE RESINADA | UND | **600** | **200** | **400** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **91** | 005.016.955 | THINNER 05L | UND | **60** | **55** | **5** | **27,5** | **2,75** | **31** | ESTRUTURAL |  |
| **92** | 005.015.414 | THINNER 900ML | UN | **60** | **43** | **17** | **21,5** | **2,15** | **24** | ESTRUTURAL |  |
| **93** | 005.016.956 | TIJOLO 06 FUROS 09X14X12CM MEIO | UND | **2500** | **2500** | **0** | **1250** | **125** | **1375** | ESTRUTURAL |  |
| **94** | 005.016.957 | TIJOLO 06 FUROS 09X14X24CM | UND | **20000** | **20000** | **0** | **10000** | **1000** | **11000** | ESTRUTURAL |  |
| **95** | 005.016.958 | TIJOLO 08 FUROS 09X19X19CM | UND | **40000** | **40000** | **0** | **20000** | **2000** | **22000** | ESTRUTURAL |  |
| **96** | 005.016.959 | TIJOLO COMUM CERÂMICO - 23X9X5 CM | UND | **5000** | **5000** | **0** | **2500** | **250** | **2750** | ESTRUTURAL |  |
| **97** | 005.016.960 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - LATA 18 LITROS | UND | **12** | **12** | **0** | **6** | **0,6** | **7** | ESTRUTURAL |  |
| **98** | 005.016.961 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - LATA 3.6 LITROS | UND | **10** | **10** | **0** | **5** | **0,5** | **6** | ESTRUTURAL |  |
| **99** | 005.006.431 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L | GL | **300** | **292** | **8** | **146** | **14,6** | **161** | ESTRUTURAL |  |
| **100** | 005.014.849 | TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - 18L | LTA | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** | **110** | ESTRUTURAL |  |
| **101** | 005.016.186 | TINTA PISO 18 L | LT | **120** | **120** | **0** | **60** | **6** | **66** | ESTRUTURAL |  |
| **102** | 005.014.499 | TRELIÇA H12 (8X12) BARRA DE 12 METROS | UN | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |  |
| **103** | 005.014.498 | TRELIÇA H8 (8X12) BARRA DE 12 METROS | UN | **60** | **60** | **0** | **30** | **3** | **33** | ESTRUTURAL |  |
| **104** | 005.019.003 | VERNIZ MARITIMO ALTO BRILHO 3,6L | UND | **40** | **16** | **24** | **8** | **0,8** | **9** | ESTRUTURAL |  |
| **105** | 005.019.004 | VERNIZ MARITIMO=MADEIRA PROTEGIDA BRILHANTE 3,6L | UND | **40** | **31** | **9** | **15,5** | **1,55** | **18** | ESTRUTURAL |  |
| **106** |  | PÓ DE PEDRA | M3 | **0** | **0** | 0 | **0** | **45,6** | **50** | ESTRUTURAL |  |
| **107** |  | PEDRISCO | M3 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **50** | ESTRUTURAL |  |

**ANEXO II**

**DOS REPRESENTANTES E DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | 000198/25 | | PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** | | 12 |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico comercial** | | | |  | |
| **Telefone** | | | |  | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL – COM PODERES PARA ASSINAR a ata de registro de preço** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |
| **Telefone** | | | |  | |
| **Celular** | | | |  | |
| **DADOS DO PREPOSTO – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO a ata de registro de preço** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |
| **Telefone** | | | |  | |
| **Celular** | | | |  | |
| **DADOS PARA ENCAMINHAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA** | | | | | |
| **DEPARTAMENTO** | | **E-MAIL** | | **TELEFONE** | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificada, apresenta as informações acima, conforme determinado pela cláusula 5.7 do edital, estando ciente de que caso haja qualquer alteração, deverá comunicar imediatamente à contratante.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO III**

**Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte**

**Anexo III.1 – Cláusula 5.4.1.1**

**SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO**

**(Para microempresas e empresas de pequeno porte)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | 000198/25 | | PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** | | 12 |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico comercial** | | | |  | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA,** para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que encontra-se enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO III**

**Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte**

**Anexo III.2 – cláusula 5.4.1.**

**SOLICITAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO**

**(Para cooperativas)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | 000198/25 | | PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** | | 12 |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico comercial** | | | |  | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA,** para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que o Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que a cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO III**

**Da solicitação de direito de preferência de contratação às empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte**

**ANEXO III.3 – cláusula 5.4.2.4**

**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À RECEITA BRUTA**

**(Para ME, EPP e COOPERATIVA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | 000198/25 | | PREGÃO ELETRÔNICO **Nº** | | 12 |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico comercial** | | | |  | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, **DECLARA,** para fins de obter direito de preferencial de contratação referente ao certame licitatório em epígrafe, que:

- neste ano de **2025,** até a presente data,celebrou contrato com os órgãos públicos abaixo relacionado:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data contrato** | **Órgão Público** | **Valor total do contrato** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |

Cujo total não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e se compromete em observar o limite máximo com a finalidade de não extrapolá-lo.

**OU**

**-** ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e se compromete em observar o limite máximo com a finalidade de não extrapolá-lo.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO IV**

**Proposta de Preço – cláusula 5.5.3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | **000198/25** | | **PREGÃO ELETRÔNICO Nº** | | **12** |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Insc. Munic.** | |  | | **Insc. Est.** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Telefone(s):** | |  | | | |
| **e-mail** | |  | | | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, em atendimento ao disposto no acima mencionado Edital, encaminha a seguinte Proposta de Preços:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do Produto** | **Qte** | **Unid.** | **Marca** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| **1** | **ACRILICO FOSCO LATA 3.6L - TINTA LATEX**  **Tinta acrílica fosca à base de resina acrílica em dispersão aquosa, com excelente aderência, rendimento e cobertura. Indicada para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, concreto, reboco, fibrocimento, gesso e drywall. Possui acabamento fosco, baixa retenção de sujeira, alta resistência às intempéries e facilidade de limpeza. Produto com baixo odor e de fácil aplicação, com excelente alastramento e baixo respingamento.**  **O produto deverá ser entregue em lata metálica de 3,6 litros, devidamente lacrada.** | **55** | **LTA** |  |  |  |
| **2** | **ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 3,6 L**  **Características Técnicas: Embalagem: Lata com 3,6 litros, lacrada;**  **Cor: Leitosa (fica transparente após secagem);**  **Aplicação: Misturado na argamassa ou no chapisco;**  **Uso: Interno e externo.**  **Condições de Fornecimento: Produto deve ser entregue em embalagem original, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e instruções de uso.** | **11** | **LTA** |  |  |  |
| **3** | **ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSA - LATA COM 18 L**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Lata com 18 litros, lacrada;**  **Cor: Leitosa (fica transparente após secagem);**  **Aplicação: Misturado na argamassa ou no chapisco;**  **Uso: Interno e externo.**  **Condições de Fornecimento: Produto deve ser entregue em embalagem original, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e instruções de uso.** | **17** | **LTA** |  |  |  |
| **4** | **ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 18L**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Bombona plástica com 18 litros, lacrada;**  **Cor: Leitosa (fica incolor na mistura);**  **Aplicação: Misturado diretamente na água de amassamento;**  **Uso: Interno e externo, em argamassas de assentamento, reboco, contrapiso e concretos não estruturais.**  **Condições de Fornecimento:**  **Produto entregue em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e modo de uso.** | **44** | **UND** |  |  |  |
| **5** | **ADITIVO IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO E ARGAMASSAS 3,6L**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Bombona plástica com 3,6 litros, lacrada;**  **Cor: Leitosa (fica incolor na mistura);**  **Aplicação: Misturado diretamente na água de amassamento;**  **Uso: Interno e externo, em argamassas de assentamento, reboco, contrapiso e concretos não estruturais.**  **Condições de Fornecimento:**  **Produto entregue em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade e modo de uso.** | **22** | **UND** |  |  |  |
| **6** | **AGUARRAS LATA DE 900ML**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Lata metálica com 900ml, devidamente lacrada;**  **Cor: Incolor;**  **Aplicação: Diluição de tintas e limpeza de ferramentas;**  **Uso: Interno e externo.**  **Condições de Fornecimento:**  **Produto deve ser entregue em embalagem original de fábrica, lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, orientações de uso e precauções de segurança.** | **22** | **UND** |  |  |  |
| **7** | **ARAME GALVANIZADO 16=1,65MM ROLO COM 1 KG**  **Arame galvanizado produzido em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de 1,65mm (bitola 16). Possui revestimento de zinco, garantindo proteção contra corrosão e ferrugem. Indicado para amarrações leves, cercamentos, horticultura, artesanato e usos diversos na construção civil.**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 16 (1,65mm);**  **Material: Aço galvanizado;**  **Acabamento: Zincado brilhante;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **22** | **RL** |  |  |  |
| **8** | **ARAME GALVANIZADO Nº14 ROLO DE 1KG**  **Arame galvanizado fabricado em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,10mm (bitola 14). Possui camada de zinco que garante resistência à corrosão e durabilidade. Indicado para amarrações, cercas, pequenos suportes, estruturas auxiliares e usos diversos na construção civil.**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 14 (aproximadamente 2,10mm);**  **Material: Aço galvanizado;**  **Acabamento: Zincado brilhante;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **33** | **RL** |  |  |  |
| **9** | **ARAME GALVONIZADO Nº 18 - ROLO COM 1 KG**  **Arame galvanizado produzido em aço de alta resistência, com diâmetro nominal de aproximadamente 1,24mm (bitola 18). Possui revestimento de zinco que protege contra ferrugem e corrosão. Indicado para amarrações leves, cercas, artesanato, pequenos suportes, jardinagem e usos diversos na construção civil.**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 18 (aproximadamente 1,24mm);**  **Material: Aço galvanizado;**  **Acabamento: Zincado brilhante;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **22** | **RL** |  |  |  |
| **10** | **ARAME RECOZIDO 12**  **Arame recozido fabricado em aço de baixo teor de carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,76mm (bitola 12).**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 12 (aproximadamente 2,76mm);**  **Material: Aço recozido;**  **Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, macia e maleável;**  **Embalagem: Rolo de 1 Kg;**  **Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1 Kg, devidamente identificado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **26** | **RL** |  |  |  |
| **11** | **ARAME RECOZIDO 14=2,10MM ROLO 1KG LISO COMERCIAL**  **Arame recozido liso, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de 2,10mm (bitola 14).**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 14 (2,10mm);**  **Tipo: Liso comercial;**  **Material: Aço recozido;**  **Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, altamente maleável;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Fornecido em rolo de 1kg, lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **33** | **RL** |  |  |  |
| **12** | **ARAME RECOZIDO 18=1,24MM ROLO 1KG TORCIDO**  **Arame recozido torcido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de 1,24mm (bitola 18).**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 18 (1,24mm);**  **Tipo: Torcido;**  **Material: Aço recozido;**  **Acabamento: Superfície preta, macia, sem galvanização;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **17** | **RL** |  |  |  |
| **13** | **ARAME RECOZIDO Nº 14 - ROLO DE 1KG**  **Arame recozido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 2,10mm (bitola 14).**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 14 (aproximadamente 2,10mm);**  **Tipo: Liso recozido;**  **Material: Aço recozido;**  **Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, altamente maleável;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **33** | **RL** |  |  |  |
| **14** | **ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº18 ROLO DE 1KG**  **Arame recozido torcido, fabricado em aço de baixo carbono, com diâmetro nominal de aproximadamente 1,24mm (bitola 18).**  **Características Técnicas:**  **Bitola: Nº 18 (aproximadamente 1,24mm);**  **Tipo: Recozido torcido;**  **Material: Aço de baixo carbono recozido;**  **Acabamento: Superfície preta, sem galvanização, macio e maleável;**  **Embalagem: Rolo de 1kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em rolo de 1kg, devidamente lacrado, livre de oxidações, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **33** | **KG** |  |  |  |
| **15** | **AREIA LAVADA FINA M3**  **Agregado miúdo, de granulometria fina, isento de impurezas orgânicas, materiais terrosos, barro e contaminantes. Produto lavado, peneirado e de alta qualidade.**  **Características Técnicas:**  **Granulometria: Fina**  **Produto: Areia lavada, peneirada e limpa;**  **Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);**  **Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e outros contaminantes.** | **242** | **MT3** |  |  |  |
| **16** | **AREIA LAVADA GROSSA M³**  **Agregado miúdo de granulometria grossa, isento de materiais orgânicos, barro, torrões e outras impurezas.**  **Características Técnicas:**  **Granulometria: Grossa**  **Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);**  **Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local adequado e de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e demais contaminantes.** | **275** | **M³** |  |  |  |
| **17** | **AREIA LAVADA MÉDIA M3**  **Agregado miúdo de granulometria média, devidamente lavado e peneirado, isento de materiais orgânicos, barro, torrões e outras impurezas.**  **Características Técnicas:**  **Granulometria: Média**  **Unidade de fornecimento: Metro cúbico (m³);**  **Condições de Fornecimento: Fornecimento a granel, entregue diretamente na obra, em local de fácil acesso, livre de materiais orgânicos, barro, torrões e outros contaminantes.** | **275** | **MT3** |  |  |  |
| **18** | **ARGAMASSA COLANTE SACO COM 20KG**  **Argamassa industrializada, composta por cimento, areia quartzosa e aditivos químicos, pronta para uso mediante adição de água.**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo e instruções de uso.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **19** | **ARGAMASSA EXTERNA SACO COM 20KG**  **Argamassa industrializada, composta por cimento, areia selecionada e aditivos especiais, desenvolvida para aplicação em áreas externas.**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;**  **Cor: Cinza;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo, aplicação e instruções de uso.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **20** | **ARGAMASSA USO INTERNO CINZA SACO COM 20KG**  **Argamassa industrializada, composta por cimento, areia selecionada e aditivos, desenvolvida especificamente para aplicações internas**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;**  **Cor: Cinza;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em embalagem original, devidamente lacrada, contendo rótulo com informações do fabricante, lote, validade, modo de preparo, aplicação e instruções de uso.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **21** | **ARMACAO TRELIÇA H08 BARRA DE 12 METROS**  **Características Técnicas:**  **Modelo: H08;**  **Comprimento da barra: 12 metros;**  **Altura da treliça: 8 cm;**  **Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;**  **Acabamento: Aço natural, sem galvanização;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 12 metros, devidamente alinhadas.** | **37** | **UND** |  |  |  |
| **22** | **ARMACAO TRELIÇA H12 BARRA DE 6 METROS**  **Características Técnicas:**  **Modelo: H12;**  **Comprimento da barra: 6 metros;**  **Altura da treliça: 12 cm;**  **Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;**  **Acabamento: Aço natural, sem galvanização;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 6 metros, devidamente alinhadas.** | **31** | **UND** |  |  |  |
| **23** | **ARMACAO TRELIÇA H12 BARRA DE 12 METROS**  **Características Técnicas:**  **Modelo: H12;**  **Comprimento da barra: 12 metros;**  **Altura da treliça: 12 cm;**  **Composição: Fios longitudinais em aço CA-60 e fios transversais soldados;**  **Acabamento: Aço natural, sem galvanização;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 12 metros, devidamente alinhadas.** | **33** | **UND** |  |  |  |
| **24** | **BARRA ROSCADA 1.0MX1/2**  **Elemento metálico cilíndrico totalmente roscado em sua extensão, fabricado em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 1/2 polegada;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro.** | **32** | **UND** |  |  |  |
| **25** | **BARRA ROSCADA 1.0MX1/4**  **Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada ao longo de sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 1/4 polegada;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono de alta resistência;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1,00 metro.** | **9** | **UND** |  |  |  |
| **26** | **BARRA ROSCADA 1.0MX3/8**  **Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 3/8 polegadas;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro, devidamente identificadas, com acabamento uniforme, livre de deformações, oxidações e avarias, com etiqueta contendo informações do fabricante, lote e especificações técnicas.** | **48** | **UND** |  |  |  |
| **27** | **BARRA ROSCADA 1.0MX5/16**  **Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada ao longo de toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 5/16 polegada;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono de alta resistência;**  **Condições de Fornecimento: Fornecida em barras de 1,00 metro.** | **25** | **UND** |  |  |  |
| **28** | **BARRA ROSCADA 1/2 X 1M**  **Barra metálica cilíndrica, totalmente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 1/2 polegada;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono de alta resistência;**  **Condições de Fornecimento Produto fornecido em barras de 1 metro.** | **10** | **UND** |  |  |  |
| **29** | **BARRA ROSCADA 3/8X1M**  **Barra metálica cilíndrica, inteiramente roscada ao longo de sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 3/8 polegadas;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono de alta resistência;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1 metro.** | **29** | **UND** |  |  |  |
| **30** | **BARRA ROSCADA 5/8” X 1 M**  **Barra metálica cilíndrica, inteiramente roscada em toda sua extensão, fabricada em aço carbono de alta resistência.**  **Características Técnicas:**  **Diâmetro: 5/8 polegadas;**  **Comprimento: 1,00 metro;**  **Material: Aço carbono de alta resistência;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em barras de 1,00 metro.** | **10** | **UND** |  |  |  |
| **31** | **BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA - 90 CM**  **Batente de madeira maciça, seco em estufa, beneficiado e aparelhado, indicado para instalação de portas. Produto resistente, durável, livre de empenamentos, rachaduras ou defeitos aparentes. Possui acabamento liso e pronto para receber pintura ou verniz, com dimensões padrão para portas de 90 cm de largura.**  **Características Técnicas:**  **Dimensão: Para porta de 90 cm;**  **Material: Madeira maciça de primeira qualidade;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido devidamente beneficiado, seco, aparelhado, com encaixes e medidas precisas, livre de rachaduras, empenamentos ou defeitos visíveis.** | **11** | **UND** |  |  |  |
| **32** | **CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG**  **Material pulverulento, de coloração branca, obtido pela hidratação da cal virgem.**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;**  **Composição: Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2);**  **Cor: Branca;**  **Aplicação: Preparo de argamassas de assentamento, reboco, pintura mineral, correção de acidez de solos e outros usos na construção civil;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em saco de 20kg, devidamente lacrado, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, especificações técnicas e modo de uso.** | **550** | **SC** |  |  |  |
| **33** | **CAL PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA - SACO COM 20 KG**  **Aditivo mineral à base de cal hidratada, desenvolvido para conferir maior plasticidade, retenção de água e aderência às argamassas de assentamento e revestimento.**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Saco de 20kg, devidamente lacrado;**  **Composição: Hidróxido de cálcio (Ca (OH)2) com aditivos plastificantes minerais;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em saco de 20kg, devidamente lacrado, livre de umidade, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, especificações técnicas e instruções de uso.** | **220** | **SC** |  |  |  |
| **34** | **CANALETA CERAMICA 09 - 09X14X19CM**  **Elemento cerâmico vazado, fabricado em argila, com alta resistência mecânica, utilizado na execução de vergas, contravergas e cintas de amarração em alvenaria.**  **Dimensões nominais: 09 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);**  **Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);**  **Formato: “U”;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, sem trincas, quebras ou lascas.** | **1650** | **UND** |  |  |  |
| **35** | **CANALETA CERAMICA 14 - 14X14X19CM**  **Elemento cerâmico vazado, fabricado em argila de alta resistência, com formato em “U”, utilizado na execução de vergas, contravergas, cintas de amarração e reforços estruturais em alvenaria.**  **Características Técnicas:**  **Dimensões nominais: 14 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);**  **Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);**  **Formato: “U”;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, isento de trincas, quebras ou defeitos visíveis.** | **1100** | **UND** |  |  |  |
| **36** | **CANALETA CERAMICA 19 - 19X14X19CM**  **Elemento cerâmico vazado, em formato “U”, fabricado em argila de alta resistência. Utilizado na execução de vergas, contravergas, cintas de amarração e reforços estruturais em alvenaria.**  **Características Técnicas:**  **Dimensões nominais: 19 x 14 x 19 cm (largura x altura x comprimento);**  **Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);**  **Formato: “U”;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, isento de trincas, quebras ou defeitos visíveis.** | **1650** | **UND** |  |  |  |
| **37** | **CAPA LAJE CERAMICA H07 = 07X20X30CM**  **Características Técnicas:**  **Dimensões nominais: 07 x 20 x 30 cm (altura x largura x comprimento);**  **Material: Cerâmica vermelha (argila queimada);**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido inteiro, livre de trincas, quebras ou defeitos visíveis.** | **4330** | **UND** |  |  |  |
| **38** | **CIMENTO 50KG**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Saco de 50kg, devidamente lacrado;**  **Cor: Cinza;**  **Condições de Fornecimento: Fornecido em sacos de 50kg, devidamente lacrados, com identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade.** | **2522** | **SC** |  |  |  |
| **39** | **TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6L**  **Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, à base de resina alquídica, indicada para proteção e decoração de superfícies metálicas, de madeira e alvenaria em ambientes internos e externos.**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros, devidamente lacrada;**  **Cor: Conforme solicitado no pedido**  **Acabamento: Brilhante;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, instruções de preparo e aplicação.** | **219** | **UN** |  |  |  |
| **40** | **TINTA ESMALTE BRILHANTE LATA DE 900ML**  **Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, à base de resina alquídica, indicada para pintura, proteção e acabamento de superfícies metálicas, madeira e alvenaria em áreas internas e externas**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Lata metálica com 900ml, devidamente lacrada;**  **Acabamento: Brilhante;**  **Cor: Conforme solicitado no pedido;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, rendimento, modo de preparo e instruções de aplicação.** | **24** | **UND** |  |  |  |
| **41** | **TINTA ESMALTE CONTRA FERRUGEM LATA DE 3,6L**  **Tinta esmalte sintético de acabamento brilhante, com ação anticorrosiva, desenvolvido para proteção e acabamento de superfícies metálicas em ambientes internos e externos.**  **Características Técnicas:**  **Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros, devidamente lacrada;**  **Acabamento: Brilhante, com ação anticorrosiva;**  **Cor: Conforme solicitado no pedido;**  **Condições de Fornecimento: Produto fornecido em embalagem original, devidamente lacrada, com rótulo contendo informações do fabricante, lote, validade, cor, instruções de preparo e aplicação.** | **51** | **UND** |  |  |  |
| **42** | **ESTRIBO 15 X 15 - F. 5 MM**  **Peça metálica confeccionada em aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 5mm, no formato quadrado de 15x15cm.**  **Características Técnicas:**  **Dimensão: 15 x 15 cm (largura x altura);**  **Diâmetro do aço: 5 mm;**  **Material: Aço CA-60 nervurado de alta resistência;**  **Condições de Fornecimento: Fornecido em peças prontas, cortadas e dobradas conforme medida especificada (15x15cm), livres de oxidações, deformações ou avarias.** | **1476** | **UND** |  |  |  |
| **43** | **CAIBRO DE EUCALIPTO BRUTO 5 CM X 6 CM X2,50M**  **Caibro em madeira de eucalipto bruta, medindo 5 cm x 6 cm de seção transversal e 2,50 metros de comprimento.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **44** | **CAIMBRO DE EUCALIPITO BRUTO 5 CM X 6 CM X 3,00 M**  **Caibro confeccionado em madeira de eucalipto bruto, com dimensões de 5 cm x 6 cm de seção transversal e 3,00 metros de comprimento** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **45** | **RIPA DE EUCALIPITO BRUTO 2,0 CM X 05 CM X 1,00 M**  **Ripa confeccionada em madeira de eucalipto bruto, com dimensões de 2,0 cm de largura, 0,5 cm de espessura e 1,00 metro de comprimento** | **530** | **UND** |  |  |  |
| **46** | **FERRO CA 50 10MM (3/8") EM BARRA DE 12 METROS**  **Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, diâmetro nominal de 10 mm (3/8”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento** | **436** | **UN** |  |  |  |
| **47** | **FERRO CA 50 12,5 MM (1/2") EM BARRA DE 12 METROS**  **Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, com diâmetro nominal de 12,5 mm (1/2”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento.** | **220** | **BR** |  |  |  |
| **48** | **FERRO CA 50 6,3MM (1/4”) EM BARRA DE 12 METROS**  **Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, com diâmetro nominal de 6,3 mm (1/4”), fornecido em barras retas com 12 metros de comprimento.** | **186** | **UN** |  |  |  |
| **49** | **FERRO CA50 - 8,0MM=5/16" BARRA 12M**  **Vergalhão de aço nervurado, classe CA-50, diâmetro nominal de 8,0 mm (5/16”), fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento.** | **142** | **UND** |  |  |  |
| **50** | **FERRO CA60 - 4,2MM BARRA 12M**  **Vergalhão de aço liso, classe CA-60, com diâmetro nominal de 4,2 mm, fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento.** | **55** | **UND** |  |  |  |
| **51** | **FERRO CA60 - 5,0MM BARRA 12M**  **Vergalhão de aço liso, classe CA-60, com diâmetro nominal de 5,0 mm, fornecido em barras retas de 12 metros de comprimento.** | **165** | **UND** |  |  |  |
| **52** | **FORRO DE PVC 200MM 4,00M BRANCO 8MM**  **Peça de forro fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 4,00 metros e espessura de 8 mm.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **53** | **FORRO DE PVC 200MM 5,00M BRANCO 8MM**  **Peça de forro fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) rígido, na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 5,00 metros e espessura de 8 mm** | **103** | **UND** |  |  |  |
| **54** | **FORRO DE PVC 200MM 6,00M BRANCO 8MM**  **Peça de forro fabricada em PVC rígido (Policloreto de Vinila), na cor branca, com largura de 200 mm, comprimento de 6,00 metros e espessura de 8 mm.** | **77** | **UND** |  |  |  |
| **55** | **MOLDURA DE PVC (MEIA CANA) - COR:BRANCO - BARRA DE 6 METROS**  **Moldura para forro do tipo meia cana, fabricada em PVC rígido na cor branca, com 6 metros de comprimento.** | **19** | **UND** |  |  |  |
| **56** | **AGUARRAS - GALÃO COM 5 LITROS**  **Aguarrás (solvente), fornecida em galão com capacidade de 5 litros, composta por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, com alta volatilidade, indicada para diluição de tintas à base de óleo, limpeza de ferramentas, remoção de graxas, resíduos de tintas e vernizes. Produto de uso profissional e doméstico, com odor característico, de coloração incolor ou levemente amarelada. Deve estar devidamente envasado em recipiente plástico rígido ou metálico, resistente, com tampa rosqueável e lacre de segurança.** | **38** | **UND** |  |  |  |
| **57** | **GRELHA ALUMINIO 15X050CM LISA C/CAXILHO**  **Grelha retangular fabricada em alumínio fundido ou extrudado, com acabamento liso, nas dimensões de 15 cm de largura por 50 cm de comprimento, acompanhada de caixilho (moldura de encaixe).** | **11** | **UND** |  |  |  |
| **58** | **GRELHA ALUMINIO 20X100CM LISA C/CAXILHO**  **Grelha retangular confeccionada em alumínio, com acabamento liso, medindo 20 cm de largura por 100 cm de comprimento, acompanhada de caixilho (moldura de encaixe).** | **11** | **UND** |  |  |  |
| **59** | **GUARNICAO DE MADEIRA ITAUBA 05CM JOGO 2 LADOS**  **Guarnição confeccionada em madeira maciça do tipo Itaúba, com largura de 5 cm, acabamento natural ou lixado, fornecida em jogo com 2 lados (laterais), destinada ao acabamento de portas e batentes.** | **11** | **UND** |  |  |  |
| **60** | **LAJE FORRO TRELIÇADA TG8L+CAPA H-06**  **Painel de laje pré-fabricada tipo treliçada (TG8L) com capa de concreto H-06, destinado à execução de forros e lajes nervuradas. A base é composta por vigota treliçada de concreto armado com armadura de aço, modelo TG8L, com espaçamento adequado para receber elementos de enchimento, como EPS (isopor) ou cerâmica, conforme projeto.** | **260** | **UND** |  |  |  |
| **61** | **TINTA LATEX CLASSICA EMBALAGEM COM 18 LITROS**  **Tinta látex PVA de acabamento fosco, tipo clássica, fornecida em embalagem com 18 litros, indicada para pintura de superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e massa corrida.** | **220** | **UND** |  |  |  |
| **62** | **TINTA LATEX CLASSICA EMBALAGEM COM 3,6L**  **Tinta látex PVA tipo clássica, com acabamento fosco, fornecida em embalagem de 3,6 litros, indicada para aplicação em ambientes internos, sobre superfícies de alvenaria, reboco, gesso, massa corrida e concreto** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **63** | **MALHA POP 3,00 M X 2,00 M MALHA 15X15 CM - FIO 4,2 MM**  **Tela de aço eletrossoldada tipo malha POP, fabricada com fios de aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 4,2 mm, espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios, fornecida em painéis com dimensões de 3,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura. Produto indicado para uso em reforço de estruturas de concreto armado, como lajes, pisos, calçadas, radier e outros elementos estruturais.** | **142** | **UND** |  |  |  |
| **64** | **MALHA POP (300X200) 15X15X3,4**  **Tela de aço eletrossoldada do tipo malha POP, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado de 3,4 mm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios, fornecida em painéis de 3,00 metros de comprimento por 2,00 metros de largura.** | **60** | **UND** |  |  |  |
| **65** | **MASSA CORRIDA EMBALAGEM 900ML = EQUIVALENTE A 1,4KG**  **Massa corrida acrílica para uso interno, fornecida em embalagem de 900 ml (aproximadamente 1,4 kg), indicada para preparação e nivelamento de superfícies de alvenaria, reboco, gesso, concreto e placas de drywall.** | **11** | **UND** |  |  |  |
| **66** | **MASSA PLASTICA - PACOTE DE 500 GRAMAS**  **Massa plástica de secagem rápida, fornecida em embalagem de 500 gramas, indicada para correções e nivelamento de superfícies metálicas e de alvenaria, como portões, grades, esquadrias, portas, paredes, entre outros.** | **16** | **UND** |  |  |  |
| **67** | **PEDRA BRITA PRETA M³**  **Pedra britada do tipo preta, fornecida a granel em unidade de metro cúbico (m³), proveniente da britagem de rochas basálticas ou similares de alta resistência. Apresenta granulometria uniforme, isenta de impurezas orgânicas, argilas, materiais pulverulentos ou friáveis, sendo indicada para pavimentações, drenos, calçamentos, fundações, concretagens e obras de infraestrutura em geral.** | **362** | **MT3** |  |  |  |
| **68** | **TABUA DE PINUS BRUTA 2,1X10CMX3,00M**  **Tábua de madeira Pinus, bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 10 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento.** | **33** | **UND** |  |  |  |
| **69** | **TABUA DE PINUS 2,1X20CMX3,00M**  **Tábua confeccionada em madeira Pinus bruta, serrada, (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 20 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento.** | **22** | **UND** |  |  |  |
| **70** | **TABUA DE PINUS 2,1X25CMX3,00M BRUTA - LARGURA 25 CM**  **Tábua em madeira de Pinus, bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 25 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento.** | **55** | **UND** |  |  |  |
| **71** | **TABUA DE PINUS BRUTA 2,1X30CMX3,00M**  **Tábua de madeira Pinus, serrada e bruta (sem tratamento ou beneficiamento), com 2,1 cm de espessura, 30 cm de largura útil e 3,00 metros de comprimento.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **72** | **PORTA LISA DE IMBUIA NÃO ENCABEÇADA DE 0,80 X 2,10 MTX3CM**  **Porta lisa confeccionada com revestimento em lâmina de madeira Imbuia, com núcleo sarrafeado ou colmeia, acabamento natural, não encabeçada (sem reforço superior/inferior), com dimensões de 0,80 metro de largura por 2,10 metros de altura e 3,0 cm de espessura.** | **22** | **UND** |  |  |  |
| **73** | **PORTA LISA DE IMBUIA NÃO ENCABEÇADA DE 0,90 X 2,10 MTX3CM**  **Porta lisa composta por estrutura interna sarrafeada ou em colmeia, revestida em lâmina de madeira natural do tipo Imbuia, com acabamento bruto (natural), não encabeçada (sem reforço nas extremidades). Medindo 0,90 metro de largura, 2,10 metros de altura e 3,0 cm de espessura.** | **30** | **UND** |  |  |  |
| **74** | **REJUNTE PARA CERAMICA EMBALAGEM 1KG**  **Rejunte cimentício, pronto para uso após adição de água, fornecido em embalagem de 1 kg, indicado para preenchimento de juntas de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais em ambientes internos ou externos.** | **220** | **UN** |  |  |  |
| **75** | **RIPA DE EUCALIPTO BRUTO 1,5 CM X 5 CM**  **Ripa confeccionada em madeira de eucalipto bruto, com 1,5 cm de espessura e 5 cm de largura, fornecida por metro linear.** | **222** | **MT** |  |  |  |
| **76** | **SARRAFO DE MADEIRA 2,5 CM X 5 CM X 4,0 MTS**  **Sarrafo confeccionado em madeira maciça bruta, com 2,5 cm de espessura, 5 cm de largura e 4,00 metros de comprimento. Produto serrado, não tratado, com umidade natural, indicado para estruturas auxiliares na construção civil, como ripamentos, caixilhos, molduras, armações provisórias e apoio para forros e coberturas.** | **55** | **UND** |  |  |  |
| **77** | **SELADOR ACRILICO 16L**  **Selador acrílico à base água, fornecido em embalagem de 16 litros, indicado para aplicação em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e fibrocimento, antes da pintura com tintas látex ou acrílicas.** | **16** | **UND** |  |  |  |
| **78** | **SELADOR ACRILICO 18L**  **Selador acrílico à base água, fornecido em embalagem de 18 litros, indicado para aplicação em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso, concreto e fibrocimento, antes da pintura com tintas látex ou acrílicas.** | **59** | **UND** |  |  |  |
| **79** | **SELANTE PU 40 - BISNAGA DE 400 G**  **Selante monocomponente de poliuretano (PU 40), à base de polímero de alta resistência, fornecido em bisnaga com 400 g, pronto para uso, de cura por umidade ambiente. Produto de alta elasticidade, aderência e resistência mecânica, indicado para vedações e colagens elásticas em juntas de dilatação, juntas de piso, fachadas, esquadrias, estruturas metálicas, pré-moldados e elementos de concreto, tanto em áreas internas quanto externas.** | **22** | **UND** |  |  |  |
| **80** | **TELA SOLDADA POP - MALHA 15 X 15 CM FIO 3,4 - TIPO MEDIA**  **Tela soldada eletrofundida, tipo POP Média, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado de 3,4 mm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre fios longitudinais e transversais. Fornecida em painéis planos.** | **44** | **UND** |  |  |  |
| **81** | **TELA SOLDADA POP 15X15CM FIO 4,2MM TIPO REFORCADA**  **Tela soldada eletrofundida, tipo POP Reforçada, confeccionada com fios de aço CA-60 nervurado, com diâmetro de 4,2 mm, formando malha com espaçamento de 15 cm x 15 cm entre os fios longitudinais e transversais.** | **134** | **UND** |  |  |  |
| **82** | **TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM - 1,53 M X 1,10 M - SEM AMIANTO**  **Telha ondulada fabricada em fibrocimento sem amianto, com espessura de 6 mm e dimensões de 1,53 metros de comprimento por 1,10 metros de largura.** | **19** | **UND** |  |  |  |
| **83** | **TELHA 6MM 2,13X1,10M DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO**  **Telha ondulada produzida em fibrocimento sem amianto, com dimensões de 2,13 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e espessura de 6 mm. Composta por cimento reforçado com fibras sintéticas e celulose.** | **49** | **UND** |  |  |  |
| **84** | **TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM – 3,05 M X 1,10 M – SEM AMIANTO**  **Telha ondulada fabricada em fibrocimento sem amianto, com dimensões de 3,05 metros de comprimento por 1,10 metros de largura e espessura de 6 mm, composta por cimento reforçado com fibras sintéticas e celulose.** | **53** | **UND** |  |  |  |
| **85** | **TELHA DE BARRO PAULISTINHA RESINADA**  **Telha cerâmica do tipo Paulistinha, fabricada em barro natural cozido em alta temperatura, com acabamento resinado de fábrica, que proporciona maior impermeabilidade, resistência à umidade, menor acúmulo de sujeiras, além de conferir brilho e uniformidade visual ao telhado. Indicada para coberturas residenciais, comerciais e institucionais, oferece excelente desempenho térmico e proteção contra intempéries.**  **Dimensões mínimas usuais:**  **? Comprimento: 40 cm**  **? Largura: 24 cm**  **? Espessura média: 1,5 cm.** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **86** | **TELHA DE BARRO PORTUGUESA RESINADA**  **Tipo: Telha cerâmica – modelo Portuguesa**  **Material: Barro cerâmico natural (argila)**  **Acabamento: Resinada (impermeabilizada com resina acrílica ou similar).**  **Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade).**  **Dimensões mínimas usuais:**  **? Comprimento: 41 cm**  **? Largura: 25 cm**  **? Espessura média: 1,5 cm** | **1004** | **UND** |  |  |  |
| **87** | **TELHA DE BARRO ROMANA RESINADA**  **Tipo: Telha cerâmica – modelo Romana**  **Material: Barro cerâmico natural (argila)**  **Acabamento: Resinada (com resina acrílica ou similar);**  **Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade);**  **Dimensões mínimas usuais:**  **? Comprimento: 41 cm**  **? Largura: 25 cm**  **? Espessura média: 1,5 cm** | **2523** | **UND** |  |  |  |
| **88** | **TELHA DE BARRO SELOTE RESINADA**  **Tipo: Telha cerâmica – modelo Selote (capa e bica)**  **Material: Barro cerâmico natural**  **Acabamento: Resinada (impermeabilização com resina acrílica ou similar);**  **Cor: Vermelho cerâmico natural ou envelhecido (conforme disponibilidade);**  **Dimensões mínimas usuais:**  **? Comprimento: 45 cm**  **? Largura: 20 cm (bica) / 18 cm (capa)**  **? Espessura média: 1,5 cm** | **110** | **UND** |  |  |  |
| **89** | **THINNER – EMBALAGEM COM 5 LITROS**  **Tipo: Solvente orgânico (Thinner universal ou sintético);**  **Embalagem: Galão com 5 litros;**  **Aparência: Líquido límpido e incolor;** | **31** | **UND** |  |  |  |
| **90** | **THINNER – EMBALAGEM COM 900 ML**  **Tipo: Solvente (Thinner sintético ou universal);**  **Embalagem: Frasco com 900 ml;**  **Aparência: Líquido límpido e incolor;** | **24** | **UN** |  |  |  |
| **91** | **TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS – 9 CM X 14 CM X 12 CM – MEIO TIJOLO**  **Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 6 furos;**  **Modelo: Meio tijolo;**  **Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 14 cm (altura) x 12 cm (comprimento);**  **Formato: Retangular, com 6 furos verticais;**  **Material: Argila cerâmica queimada.** | **1375** | **UND** |  |  |  |
| **92** | **TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS – 9 CM X 14 CM X 24 CM**  **Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 6 furos;**  **Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 14 cm (altura) x 24 cm (comprimento);**  **Formato: Retangular, com 6 furos verticais;**  **Material: Argila cerâmica queimada.** | **11000** | **UND** |  |  |  |
| **93** | **TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS – 9 CM X 19 CM X 19 CM**  **Tipo: Tijolo cerâmico de vedação – 8 furos**  **Dimensões nominais: 9 cm (largura) x 19 cm (altura) x 19 cm (comprimento);**  **Formato: Retangular, com 8 furos longitudinais (verticais);**  **Material: Argila cerâmica queimada.** | **22000** | **UND** |  |  |  |
| **94** | **TIJOLO COMUM CERÂMICO – 23 CM X 9 CM X 5 CM**  **Tipo: Tijolo cerâmico maciço (tijolo comum);**  **Dimensões nominais: 23 cm (comprimento) x 9 cm (largura) x 5 cm (altura);**  **Material: Argila cerâmica queimada.** | **2750** | **UND** |  |  |  |
| **95** | **TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - LATA 18 LITROS**  **Tipo: Tinta impermeabilizante asfáltica de aplicação a frio**  **Composição: Asfalto diluído em solvente orgânico (sem fibras);**  **Embalagem: Lata metálica com 18 litros;**  **Cor: Preto betuminoso.** | **7** | **UND** |  |  |  |
| **96** | **TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - LATA 3.6 LITROS**  **Tipo: Tinta impermeabilizante asfáltica de aplicação a frio**  **Composição: Asfalto diluído em solvente orgânico (sem fibras);**  **Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;**  **Cor: Preto betuminoso.** | **6** | **UND** |  |  |  |
| **97** | **TINTA ESMALTE SINTÉTICO – LATA COM 3,6 LITROS**  **Tipo: Tinta esmalte sintético (base solvente)**  **Composição: Resinas alquídicas, pigmentos, solventes e aditivo;**  **Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros**  **Cores disponíveis: Diversas (conforme catálogo do fabricante);**  **Acabamento: Brilhante, acetinado ou fosco (definir conforme demanda).** | **161** | **GL** |  |  |  |
| **98** | **TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - 18L**  **Tipo: Tinta látex acrílica fosca (base água);**  **Acabamento: Fosco (sem brilho);**  **Embalagem: Lata metálica com 18 litros;**  **Composição: Emulsão acrílica, pigmentos inorgânicos, aditivos, cargas minerais e água;**  **Cores disponíveis: Branca e tons diversos (conforme catálogo do fabricante).** | **110** | **LTA** |  |  |  |
| **99** | **TINTA PARA PISO – LATA COM 18 LITROS**  **Tinta acrílica à base de água, especialmente formulada para pintura e proteção de pisos cimentados, fornecida em lata metálica com 18 litros.**  **Cores disponíveis: Cinza, vermelho, verde, entre outras (conforme catálogo do fabricante).** | **66** | **LT** |  |  |  |
| **100** | **TRELIÇA H12 (8X12) BARRA DE 12 METROS**  **Tipo: Treliça metálica tipo H12;**  **Altura nominal: 12 cm;**  **Base: 8 cm;**  **Comprimento da barra: 12 metros;**  **Composição: Aço CA-60 nervurado, soldado eletricamente.** | **33** | **UN** |  |  |  |
| **101** | **TRELIÇA H8 (8X12) BARRA DE 12 METROS**  **Tipo: Treliça metálica tipo H8;**  **Altura nominal: 8 cm;**  **Base: 8 cm;**  **Comprimento da barra: 12 metros;**  **Composição: Aço CA-60 nervurado, com soldagem eletroforjada.** | **33** | **UN** |  |  |  |
| **102** | **VERNIZ MARITIMO ALTO BRILHO 3,6L**  **Tipo: Verniz sintético marítimo;**  **Acabamento: Alto brilho;**  **Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;**  **Base: Resina alquídica modificada (solvente);**  **Cor: Incolor (transparente).** | **9** | **UND** |  |  |  |
| **103** | **VERNIZ MARITIMO=MADEIRA PROTEGIDA BRILHANTE 3,6L**  **Tipo: Verniz marítimo sintético;**  **Acabamento: Brilhante (alto brilho);**  **Embalagem: Lata metálica com 3,6 litros;**  **Cor: Incolor transparente;**  **Base: Resina alquídica (solvente).** | **18** | **UND** |  |  |  |
| **104** | **PÓ DE PEDRA**  **Tipo: Agregado mineral fino (pó de pedra);**  **Origem: Britagem de rochas graníticas ou basálticas;**  **Cor: Cinza claro ou escuro;**  **Fornecimento: A granel, em unidade de medida: metro cúbico (m³).** | **50** | **M3** |  |  |  |
| **105** | **PEDRISCO**  **Tipo: Agregado graúdo – Pedrisco;**  **Granulometria: Entre 4,8 mm e 12 mm;**  **Origem: Britagem de rochas graníticas ou basálticas;**  **Cor: Cinza claro ou escuro;**  **Fornecimento: A granel, em unidade de medida: metro cúbico (m³).** | **50** | **M3** |  |  |  |

1) O preço global é de R$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2) Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação

3) Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO V**

**DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO**

**Cláusula 5.5.6.1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | 000198/25 | | **PREGÃO ELETRÔNICO Nº** | | **12** |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico comercial** | | | |  | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado,

**I - DECLARA que:**

**a)** a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

**b)** a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

**c)** o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

**d)** o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

**e)** o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

**f)** o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**II – DECLARA** para fins de participação na Licitação acima, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

**III – DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

**IV - DECLARA** que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO VI**

**Das declarações que devem acompanhar os documentos de Habilitação**

**Cláusula 5.6.1.4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSO Nº:** | 000198/25 | | **PREGÃO ELETRÔNICO Nº** | | **12** |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | |
| **Razão Social** | |  | | **CNPJ** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico comercial** | | | |  | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | |
| **Nome** | |  | | **RG** |  |
| **Qualificação** | |  | | **CPF** |  |
| **Endereço** | |  | | **Município/UF** |  |
| **Endereço eletrônico pessoal** | | | |  | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado, declara que:

**a)** está em situação regular perante o **Ministério do Trabalho e Previdência** no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

**b)** cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;

**c)** não possui sócio ou, no caso de sociedade anônima, diretor que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato/ata de registro de preço, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**d)** como terá acesso, para a execução do serviço/fornecimento de produtos, objeto deste edital, aos dados pessoais dos representantes da licitante e da contratante, tais como: número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação e em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), **DECLARA**:

**1-** que está ciente que é vedada a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

**2-** que compromete-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual;

**3-** que está ciente de que responderá administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

**e)** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.

Local e Data.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal**

**ANEXO VII**

**Minuta da Ata de Registro de Preço**

***(9.1.1*** *– Considerando que o conjunto dos procedimentos descritos neste edital tem a finalidade de realizar formalmente os preços relativos ao objeto descrito na cláusula 2 deste edital, a licitante que for declarada vendedora terá o item a ela adjudicada e deverá assinar a ata de registro de preço, cujo modelo encontra-se no* ***ANEXO VII*** *deste edital.)*

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº {NUMERO DO CONTRATO} QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E DE OUTRO A EMPRESA {NOME\_FORN}, NA FORMA ABAIXO.**

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

NÚMERO DO PROCESSO: **4899**

NÚMERO DA MODALIDADE: **12**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:**PREGÃO ELETRÔNICO**

Aos ......... dias do mês de ....................... de 2024, o **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.223.723/0001-50, localizada** nesta cidade de Taguaí, Estado de São Paulo, tendo a sede administrativa situada no Paço Municipal “Pedro Bérgamo”, à Praça Expedicionário Antônio Romano de Oliveira, nº 44, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal o Sr. **EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ** , brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 23.094.961-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº. **145.063.128-21**, em face da classificação das propostas de preços realizada durante o certame do Processo Licitatório em epígrafe, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, **RESOLVE** registrar os preços para execução do objetoconstantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços a qual tem validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, tendo sido a empresa **{CODIGO\_FORN}} - {NOME\_FORN}}**, CNPJ/MF **{CNPJ\_FORN}}**, sediada na **{ENDERECO\_FORN}}, {ENDERECO\_NUM\_FORN}}**, **{CIDADE\_FORN}} - {UF\_FORN}},**  CEP **{CEP\_FORN}}, e-mail: {EMAIL\_FORN}}, telefone: {TELEFONE\_FORN}}**, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. **{REPRESENTANTE\_FORN\_NOME}}, RG: {REPRESENTANTE\_FORN\_RG}}, CPF: {REPRESENTANTE\_FORN\_CPF}},** classificada com os respectivos itens e preços constantes na cláusula 1 do Anexo A, que faz parte integrante desta ata. Registre-se que faz parte integrante desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, o **ANEXO A**, onde encontraremos as normas relativas à contratação do objeto. Depois de cumpridas as formalidades legais e nada mais havendo para registrar, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo Sr **EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ**, bem como, pelo representante da empresa com preços registrados, Sr. **{REPRESENTANTE\_FORN\_NOME}}**, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.

Taguaí-SP, **.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ**  **CPF 145.063.128-21**  **PREFEITO MUNICIPAL** |  | **{REPRESENTANTE\_FORN\_NOME}}**  **RG {REPRESENTANTE\_FORN\_RG}}**  **CPF {REPRESENTANTE\_FORN\_CPF}}**  **{NOME\_FORN}}**  **CNPJ {CNPJ\_FORN}}**  **DETENTOR DA ATA - EMPRESA** |

**Testemunhas:**

1. Nome Completo:

Carteira de Identidade

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Nome Completo:

Carteira de Identidade

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(com preenchimento de acordo com cada forma de objeto e sua execução)***

**ANEXO A – NORMAS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DO OBJETO**

**Instrumento vinculado à Ata de Registro de Preço Nº {NUMERO DO CONTRATO}}**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**:**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,** e refere-se ao Edital de**PREGÃO ELETRÔNICO ­­­12/2025** e anexos**.**

1.2. Dos Itens adjudicados:

1.2.1 – Os itens abaixo relacionados, tanto qualitativa como quantitativamente, foram adjudicados à empresa **DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO** em epígrafe:

{LISTA\_DE\_CLASSIF\_FINAL\_PROP}}

**({VALOR FORN VENCEDOR EXTENSO}})**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO**

2.1. A forma de fornecimento do objeto dar-se-á consoante as condições descritas nas Cláusulas do termo de referência do edital referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO ­­­12/2025 .**

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE RECEBIMENTO DO MATERIAL**

(verificar o disposto no termo de referência)

3.1. A forma de recebimento do objeto dar-se-á consoante as condições descritas nas Cláusulas do termo de referência do edital referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO ­­­12/2025** .

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas para a execução do fornecimento decorrente desta Ata de Registro de Preços correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, de acordo com o setor solicitante.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E REAJUSTE DO PREÇO**

5.1. Pelos serviços executados o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará ao **FORNECEDOR REGISTRADO,** conforme os preços registrados na cláusula 1.2.1 deste anexo, mediante apresentação pelo **FORNECEDOR REGISTRADO** da nota fiscal, devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis pelo recebimento do material.

**5.2.** Conforme determina o parágrafo 7º do artigo 25 da Lei Federal nº 14.133/2021, será permitido a reajustamento anual dos preços adjudicados após 12 meses a contar da data do orçamento estimado constante no preâmbulo deste edital, utilizando-se o índice IPCA - IBGE acumulado. (art. 82 VI)

5.2.2. O pedido de reajuste, descrito no item 5.2, deverá ser feito conforme indicado claúsula 10 do edital referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº : 12/2025 .**

**5.3.** Em caso de eventos supervenientes à assinatura da ata de registro de preço que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro, o fornecedor registrado deverá comprovar a alteração de custo mediante a apresentação de notas fiscais, conforme descrito na cláusula 10 do edital referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº : 12/2025 .**

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro municipal e serão liberados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, nas condições exigidas na cláusula 3.1.2 deste anexo.

6.2. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome do DETENTOR DA ATA,através de ordem bancária informada pela mesma por ocasião da participação dos procedimentos licitatórios.

6.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificações constantes da Nota de Empenho.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado ao detentor da ata de registro de preço enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO DETENTOR DA ATA**

8.1. Executar o fornecimento dos itens, objetos desta licitação, de acordo com os prazos e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

8.2. Reexecutar as entregas dos itens, objeto da presente ATA, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais ou técnicas empregadas.

8.3. Reconhecer todos os direitos do MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, em caso de rescisão administrativa do compromisso assumido, com a finalidade de que a Administração não sofra descontinuidade em suas atividades.

8.4. Manter, durante o período de execução até o pagamento dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que lhe deu origem, sujeitando-se às penalidades decorrentes do desatendimento a tal obrigação.

8.5. O detentor da ata de registro de preço será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ata de registro de preço que se fizerem nos itens, objeto deste instrumento de contratação.

8.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata, na forma do que a dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021.

8.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata, na forma do que a dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021.

8.8. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

**CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma da legislação vigente.

9.2. Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor especialmente designado, no edital que deu origem a este instrumento vinculativo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;

c) Apresentar documentação falsa;

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

e) Não mantiver a proposta;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato/ata de registro de preço;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

i) Cometer fraude fiscal.

**10.1.1.1.** Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE TAGUAÍ pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias e multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do item de contratação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

11.1. A extinção do compromisso celebrado através de ata de registro de preço reger-se-á pelas normas dispostas no edital que originou esta ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL.**

12.1. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços todos a regras previstas no edital a qual está vinculada, como também, as normas contidas na Lei Federal nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.**

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, segundo as disposições contidas na Lei nº. 14.133/2021 e no edital que regulamentou esta ata.

13.2. Integra esta ATA DE REGISTRO DE PREÇO o edital do **PREGÃO ELETRÔNICO ­­­12/2025** e seus anexos**,** os quais e fazem parte integrante desta Ata, independente de suas transcrições.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO.**

14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais e ou serviços constantes da presente Ata de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o Fórum da Comarca de Fartura.

14.2. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, para que surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.

Taguaí-SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ**  **Prefeito Municipal** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **{REPRESENTANTE\_FORN\_NOME}}**  **RESPONSÁVEL LEGAL**  **DETENTOR DA ATA - EMPRESA** |

**Testemunhas:**

1. Nome Completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carteira de Identidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Nome Completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carteira de Identidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VIII**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

***(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)***

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: **{NOME\_FORN}}**, CNPJ/MF **{CNPJ\_FORN}}**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº (DE ORIGEM): **{NUMERO DO CONTRATO}}**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**
2. o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
3. poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
4. além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
5. as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
6. é de exclusiva responsabilidade do detentor da ata de registro de preço manter seus dados sempre atualizados.
7. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**
8. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
9. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 145.063.128-21

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:**

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 145.063.128-21

Assinatura:

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo:PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 145.063.128-21

Assinatura:

**Pela empresa detentora da Ata de Registro de Preço:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 145.063.128-21

Assinatura:

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal*.* Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*

**ANEXO IX**

**ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

CNPJ Nº: **46.223.723/0001-50**

EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: **{NOME\_FORN}}**

CNPJ Nº: **{CNPJ\_FORN}}**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° (DE ORIGEM): **{NUMERO DO CONTRATO}}**

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA: 12 (DOZE MESES)

OBJETO: **{OBJETO DA LICITACAO}}**

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)